# Feature Classes

## Feature Classes: Toegevoegd

De volgende Feature Classes worden aangemaakt (met het bijbehorende attributenschema):

### AREAALDATA.plaaginvasiesoortInspectie\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Type** | **Definitie** |
| VERWERKINGSSTATUS | TEXT | Status van de gegevens keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] |
| INVASIESOORT | TEXT | Waargenomen invasieve soort keuzelijst [INVASIEVE\_SOORT] |
| BESTRIJDING | TEXT | Bestijding nodig? (Ja/Nee) keuzelijst [jaNee] |
| TYPE\_BESTRIJDING | TEXT | De soort bestrijdingsmethode keuzelijst [TYPE\_BESTRIJDING] |
| AANGETAST\_OPPERVLAKTE | TEXT | De aangetaste oppervlakte in m2's |
| DATUM\_INSPECTIE | DATE | Datum van inspectie |
| ONDERHOUDER | TEXT | Onderhouder van het object keuzelijst [ONDERHOUDER] |
| BEHEERDER | TEXT | Beheerder van het object keuzelijst [BEHEERDER] |
| TRAJECT | TEXT | Verwijzende sleutel naar traject\_v (simpel) keuzelijst [TRAJECT\_NAAM] |
| ZIJDE | TEXT | Zijde keuzelijst [ZIJDE] |
| GLOBALID | GlobalID | Elk object heeft een unieke GlobalID (Global Unique Identifier). Dit is een systeemveld van de ArcGIS software welke noodzakelijk is om een aantal functionaliteiten binnen deze software te kunnen gebruiken |
| AD\_ID | TEXT | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' |
| OBJECTBEGINTIJD | DATE | Datum waarop het object bij de opdrachtgever is ontstaan |
| OBJECTEINDTIJD | DATE | Datum waarop de plaagsoort niet meer voorkomt op de betreffende locatie |
| OPMERKING | TEXT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting |
| CREATED\_USER | TEXT | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS |
| CREATED\_DATE | DATE | Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS |
| LAST\_EDITED\_USER | TEXT | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS |
| LAST\_EDITED\_DATE | DATE | Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS |

### AREAALDATA.elementOevervak\_tbl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Type** | **Definitie** |
| GLOBALID | GlobalID | Elk object heeft een unieke GlobalID (Global Unique Identifier). Dit is een systeemveld van de ArcGIS software welke noodzakelijk is om een aantal functionaliteiten binnen deze software te kunnen gebruiken |
| AD\_ID | TEXT | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]'. Dit moet worden ingevuld door de aannemer |
| GISIB\_ID | LONG | Uniek Identificatienummer beheer openbare ruimte (GISIB), wordt aangemaakt in GISIB en mag niet worden ingevuld door de aannemer |
| VERWERKINGSSTATUS | TEXT | Status van de gegevens keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] |
| OBJECTBEGINTIJD | DATE | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan |
| OBJECTEINDTIJD | DATE | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is |
| BEHEERDER | TEXT | Beheerder van het object keuzelijst [BEHEERDER] |
| ONDERHOUDER | TEXT | Onderhouder van het object keuzelijst [ONDERHOUDER] |
| EIGENAAR | TEXT | Eigenaar van het object keuzelijst [INSTANTIE] |
| TYPESPEC | TEXT | Nadere typering van het object keuzelijst [typeSpecSHDWater] |
| OPMERKING | TEXT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting |
| CONDITIESCORE | LONG | Conditiescore conform NEN 2767-4 |
| CONDITIESCORE\_DATUM | DATE | Datum opname Conditiescore |
| CONDITIESCORE\_OPM | TEXT | Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4 |
| ONDERDEELWATERKERING | TEXT | Onderdeel van waterkering/dijk of niet keuzelijst [jaNee] |
| OEVERVAK | TEXT | Verwijzende sleutel naar oevervak\_v (simpel) |
| AANLEGJAAR | SHORT | Aanlegjaar |
| FOTO | TEXT | Verwijzing naar Foto |
| HMBEGIN | FLOAT | Hectometrering begin beschoeiing |
| HMEIND | FLOAT | Hectometrering eind beschoeiing |
| HOOGTE | FLOAT | Bovenkant van constructie tov NAP in centimeters en op 5 centimeter nauwkeurig |
| PLANJAAR | SHORT | Planjaar |
| RESTLEVENSDUUR | SHORT | Restlevensduur (berekend op basis van planjaar en datum inspectieopname |
| ZIJDE | TEXT | Zijde keuzelijst [ZIJDE] |
| FUNDERING | TEXT | Fundering |
| HECTOMETER | TEXT | Hectometrering |
| FABRIKANT | TEXT | Fabrikant |
| GARANTIECERTIFICAAT | TEXT | Garantie certificaat aanwezig |
| TRAJECT | TEXT | Verwijzende sleutel naar traject\_v (simpel) keuzelijst [TRAJECT\_NAAM] |
| DATALEVERANCIER | TEXT | Leverancier van de data |
| CREATED\_USER | TEXT | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt, gegenereerd door ArcGIS |
| CREATED\_DATE | DATE | Datum waarop de rij aan de database is toegevoegd, gegenereerd door ArcGIS |
| LAST\_EDITED\_USER | TEXT | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd, gegenereerd door ArcGIS |
| LAST\_EDITED\_DATE | DATE | Datum van de laatste mutatie, gegenereerd door ArcGIS |

## Feature Classes: Herbenoemd

De volgende Feature classes zijn herbenoemd naar een andere naam:

* Van: AREAALDATA.scheiding\_l  
  Naar: AREAALDATA.scheidingLand\_l  
  Reden:
* Van: AREAALDATA.electriciteitskabel\_l  
  Naar: AREAALDATA.elektriciteitskabel\_l  
  Reden:
* Van: AREAALDATA.mastDraagconstructie\_p  
  Naar: AREAALDATA.mast\_p  
  Reden:

## Feature Classes: Verwijderd

De volgende Feature classes zijn verwijderd:

* AREAALDATA.overigeScheiding\_l  
  Reden:
* AREAALDATA.overigeScheiding\_v  
  Reden:
* AREAALDATA.spoor\_l  
  Reden:
* AREAALDATA.ExtraDetailInfo\_p  
  Reden:
* AREAALDATA.imkl\_t  
  Reden:
* AREAALDATA.IMKL\_utiliteitsNet\_tbl  
  Reden:
* AREAALDATA.ongeclassificeerdObject\_v  
  Reden:
* AREAALDATA.klicEVbeslissingsregel\_tbl  
  Reden:
* AREAALDATA.klicEVtoelichting\_tbl  
  Reden:
* AREAALDATA.klicUtiliteitsnet\_tbl  
  Reden:
* AREAALDATA.klicWerkzaamheden\_tbl  
  Reden:
* AREAALDATA.bodem\_v  
  Reden:
* AREAALDATA.bordWegwijzer\_p  
  Reden:
* AREAALDATA.ecoVerbZone\_v  
  Reden:
* AREAALDATA.ecoHoofdstructuur\_v  
  Reden:
* AREAALDATA.onderdeel\_tbl  
  Reden:
* AREAALDATA.klicDocumentsjabloon\_tbl  
  Reden:

## Feature Classes: Attribuutaanpassingen

De volgende Feature Classes hebben aanpassingen aan hun attributenschema:

### AREAALDATA.bak\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.begroeidTerreindeelBerm\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |
| OPMERKINGMBTONDERH | DELETE | - | - |
| TYPEPLAAGSOORT | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlantvak\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| TYPEPLAAGINVASIESOORT | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.begroeidTerreindeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.beheergrenzen\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Toevoeging van subjectieve informatie met betrekking tot opmerkelijke waarnemingen | - |
| GLOBALID | INSERT | Elk object heeft een unieke GlobalID (Global Unique Identifier). Dit is een systeemveld van de ArcGIS software welke noodzakelijk is om een aantal functionaliteiten binnen deze software te kunnen gebruiken | - |

### AREAALDATA.bordScheepvaart\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.bordZwemwater\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.bord\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| NBD\_NR | INSERT | Enkel tbv wegwijzers: Wegwijzernummer van een bord, zoals vastgelegd door NBD (https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/regios/civ/bewegwijzering\_open/) | - |

### AREAALDATA.bouwdeelGeluidsscherm\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| LOCATIEDUIDING | INSERT | Om de locatie van verschillende bouwdelen aan te duiden | - |
| OMSCHRIJVING | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar OPMERKING |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |

### AREAALDATA.bouwdeelKunstwerk\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| CAD\_CODE | INSERT | Afkorting van het bouwdeel zoals opgenomen in bijbehorende CAD-tekeningen | - |
| WINDRICHTING | INSERT | Om de locatie van verschillende bouwdelen aan te duiden | - |
| VOLGNR | INSERT | Indien een reeks van dezelfde bouwdelen voorkomen dan dienen deze worden met een volgnummer te worden geduid. De nummering dient logischerwijs te worden gestart met noord georiënteerde item als eerste te benoemen en vervolgens de daaropvolgende items door te nummeren met de klok mee. | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| OMSCHRIJVING | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar OPMERKING |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| AANTAL\_BOUWDELEN | INSERT | Indien een of meer dezelfde bouwdelen als een enkel bouwdeel mogen worden opgenomen, kan in dit attribuut worden aangegeven hoeveel bouwdelen het betreft. Let op: Enkel door PNH in te vullen | - |
| LOCATIEDUIDING | INSERT | Om de locatie van verschillende bouwdelen aan te duiden waar volgnr en windrichting niet volstaan | - |

### AREAALDATA.bouwdeelOevervak\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OMSCHRIJVING | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar OPMERKING |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| OEVERVELEMENT | INSERT | Verwijzende sleutel naar ElementOevervak\_tbl (simpel) | - |
| SCHEIDINGWATER | DELETE | - | - |
| SCHEIDINGVLAK | DELETE | - | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |

### AREAALDATA.buis\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.concessieverlener\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.crowInspectie\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.crowInspectieresultaat\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| WEGDEEL | INSERT | Verwijzende sleutel naar wegdeel\_v (simpel) | - |
| WVO\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.crowMeting\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| COMFORT | INSERT | Meting conform CROW richtlijn, getal met eenheid m/s²(Cv waarde) | - |
| COMFORT\_DATE | INSERT | Datum comfort meting | - |
| DEFLECTIE | INSERT | Meting conform CROW richtlijn (valgewichtdeflectie) | - |
| DEFLECTIE\_DATE | INSERT | Datum deflectie meting | - |
| DWARSONVLAKHEID | INSERT | Meting verkanting conform RAW systematiek, getal met eenheid % | - |
| DWARSONVLAKHEID\_DATE | INSERT | Datum dwarsonvlakheid meting | - |
| GISIB\_ID | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INSPECTEUR | INSERT | Inspecterende partij spoorvorming, langsonvlakheid, dwarsonvlakheid. | - |
| LANGSONVLAKHEID | INSERT | Meting conform RAW systematiek, getal met eenheid m/km | - |
| LANGSONVLAKHEID\_DATE | INSERT | Datum langsonvlakheid meting | - |
| SPOORVORMING | INSERT | Meting conform CROW richtlijn 146 (globale visuele inspectie), getal met eenheid mm | - |
| SPOORVORMING\_DATE | INSERT | Datum spoorvorming meting | - |
| STROEFHEID | INSERT | Meting conform RAW systematiek, getal zonder eenheid | - |
| STROEFHEID\_DATE | INSERT | Datum stroefheid meting | - |
| WVO\_ID | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar WEGDEEL |

### AREAALDATA.doorvaartmaat\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |

### AREAALDATA.ecopassage\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| FAUNADOELGROEP | INSERT | Faunadoelgroep | - |

### AREAALDATA.elektriciteitskabel\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INNETWERK | INSERT | Verwijzende sleutel naar utiliteitsNet\_tbl (simpel) | - |

### AREAALDATA.fietsparkeervoorziening\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.functioneelGebied\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |

### AREAALDATA.gebiedscontractregio\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.gebouwInstallatie\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.geluidwerendeVoorziening\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.halte\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.installatie\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.kastDRIS\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.kastOvl\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.kastVri\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| DEELCONFLICT\_AANWEZIG | INSERT | Deelconflict aanwezig | - |
| EERSTELIJN | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| HECTOMETER | INSERT | Hectometer aanduiding, scriptmatig te bepalen obv dichtst bijzijnde hectometerpaal | - |
| HULPDIENSTINGREEP\_VIA\_KAR | INSERT | Hulpdienst ingreep via KAR | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | DELETE | - | - |
| KAR\_ID | INSERT | KAR-ID | - |
| LOCATIE\_INGEMETEN | INSERT | Locatie ingemeten of niet, indien afkomstig uit topdesk=nee | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| NUMMERGEKOPPELDEAU | DELETE | - | - |
| OPMERKING | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar OPMERKING\_BSP |
| RALKLEUR | DELETE | - | - |
| RESTLEVENSDUUR | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| TOPDESKLOCATIE\_LATITUDE | INSERT | Niet ingemeten LATITUDE in WGS84, in decimale graden afkomstig uit Topdesk. Na inmeting wordt dit coordinaat verwijderd | - |
| TOPDESKLOCATIE\_LONGTITUDE | INSERT | Niet ingemeten LONGTITUDE in WGS84, in decimale graden afkomstig uit Topdesk. Na inmeting wordt dit coordinaat verwijderd | - |
| TOPDESK\_ID | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar VRI\_NUMMER |
| VRI\_FOLDER\_URL | INSERT | Locatie VRI-folder | - |
| ADRES | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| CAMERA\_OBSERVATIE | INSERT | Aanwezigheid van observatiecamera bij VRI installatie | - |

### AREAALDATA.kast\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| GMS\_NAAM | INSERT | Naam van het GMS | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.kunstwerkdeel\_mp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.kunstwerkdeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKINGMBTONDERH | DELETE | - | - |
| FUNCTIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.kwElement\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BOUWELEMENTTYPESPE | DELETE | - | - |
| VOLGNR | INSERT | Indien een reeks van dezelfde elementen voorkomen dan dienen deze worden met een volgnummer te worden geduid. De nummering dient logischerwijs te worden gestart met noord-georiënteerde item als eerste te benoemen en vervolgens de daaropvolgende items door te nummeren met de klok mee. | - |
| AANTAL\_ELEMENTEN | INSERT | Indien een of meer dezelfde elementen als een enkel element mogen worden opgenomen, kan in dit attribuut worden aangegeven hoeveel elementen het betreft. Let op: Enkel door PNH in te vullen | - |
| WINDRICHTING | INSERT | Om de locatie van verschillende elementen aan te duiden | - |
| OMSCHRIJVING | DELETE | - | - |
| MATERIAALTYPE | DELETE | - | - |
| LOCATIEDUIDING | INSERT | Om de locatie van verschillende elementen aan te duiden waar volgnr en windrichting niet volstaan | - |
| CAD\_CODE | INSERT | Afkorting van het element zoals opgenomen in bijbehorende CAD-tekeningen | - |

### AREAALDATA.lamp\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INNETWERK | INSERT | Verwijzende sleutel naar utiliteitsNet\_tbl (simpel) | - |

### AREAALDATA.lantaarn\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| INNETWERK | INSERT | Verwijzende sleutel naar utiliteitsNet\_tbl (simpel) | - |

### AREAALDATA.leidingelement\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BUIS | INSERT | Verwijzende sleutel naar buis\_l (simpel) | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.ligplaatsstrook\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |

### AREAALDATA.mantelbuis\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| LENGTE\_VLAK | INSERT | Lengte in meter, scriptmatig bepaald obv lengterichting mantelbuis | - |

### AREAALDATA.mast\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.oeverReparatie\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |

### AREAALDATA.oevervak\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| HOOGTE\_SCHEIDING | INSERT | Verticale hoogte van de plank/plaat in m, 1 decimaal nauwkeurig. | - |
| DIKTE\_SCHEIDING | INSERT | Dikte van de plank/plaat in mm | - |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |

### AREAALDATA.onbegroeidTerreindeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |

### AREAALDATA.ondersteunendWaterdeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |

### AREAALDATA.ondersteunendWegdeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |

### AREAALDATA.overbruggingsdeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.overigBouwwerk\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.paalAfbakening\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| STATUS | DELETE | - | - |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| ANTI\_KERKUIL\_ROL | INSERT | Aanwezigheid van een roller (al dan niet) ter voorkoming gebruik als zitplaats door kerkuilen (ter voorkoming van sterfte door aanrijding): Ja/Nee | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.paalDraagconstructie\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INNETWERK | DELETE | - | - |
| INNETWERK\_OVL | INSERT | Verwijzende sleutel naar utiliteitsNet\_tbl (simpel) | - |
| INNETWERK\_VRI | INSERT | Verwijzende sleutel naar utiliteitsNet\_tbl (simpel) | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.pandHuisnummerreeks\_t

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| VERWERKINGSSTATUS | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.pand\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.peilbuis\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| Hoogte\_cm | DEFAULT | - | Default value aangepast van naar None |
| JAARAANLEG | INSERT | Jaar waarin de peilbuis is aangelegd | - |
| TYPESPEC | INSERT | Nadere typering van het object | - |

### AREAALDATA.perron\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |

### AREAALDATA.put\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| OBJECTEINDTIJD | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BUIS | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.scheidingGeluidsscherm\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| HOOGTE | INSERT | Hoogte (m, 2 decimalen), hoogte van het scherm boven maaiveld | - |

### AREAALDATA.scheidingLand\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| HECTOMETER | DELETE | - | - |
| OPMERKINGMBTONDERH | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.scheidingWater\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| KRITISCH | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar ONDERDEELWATERKERING |
| VAARWEGBERMSLOOT | INSERT | Vaarweg of Bermsloot | - |
| PLANJAAR | DELETE | - | - |
| MATERIAALTYPE | INSERT | Gerbuikte materiaal van het hoofdobject (damwand, kademuur of walbescherming) | - |
| BOUWELEMENTTYPE | DELETE | - | - |
| FUNDERING | DELETE | - | - |
| OEVERVAK | DELETE | - | - |
| VERANKERING | INSERT | Verankering of niet | - |

### AREAALDATA.scheiding\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OEVERVAK | DELETE | - | - |
| KRITISCH | DELETE | - | - |
| CONDITIESCORE\_OPM | DELETE | - | - |
| CONDITIESCORE\_DATUM | DELETE | - | - |
| CONDITIESCORE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.sensor\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.sensor\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.spoorrail\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.straatmeubilairAbri\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.straatmeubilairLichtpunt\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.straatmeubilair\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.telecommunicatiekabel\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.terugkeervoorziening\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.theorHectometrering\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.traject\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |

### AREAALDATA.tunneldeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.uithouder\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| INNETWERK | INSERT | Verwijzende sleutel naar utiliteitsNet\_tbl (simpel) | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.uitleggerPortaal\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| INNETWERK | INSERT | Verwijzende sleutel naar utiliteitsNet\_tbl (simpel) | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.utiliteitsNet\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.vaarweg\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |

### AREAALDATA.vaarwegdeeltrajectas\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.vegetatieObject\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| OPMERKINGMBTONDERH | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.vegetatieObject\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| GROEIPLAATSINRICHTING | INSERT | Toegepaste constructie en hoofdsamenstelling van de groeiplaats/bodem | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.vegetatieObject\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |

### AREAALDATA.vtaInspectie\_tbl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| CONDITIE\_EN\_GROEI | INSERT | Actuele groeiontwikkeling op grond van huidige groei(kracht) en gezondheid, gebaseerd op visuele groeikenmerken. Groeikenmerken waaronder: ontwikkeling kroonstuctuur, primaire groei (dominatie doorgaande spil), scheutlengten, wondovergroeiing, knopbezetting, bladbezetting, bladgrootte en bladkleur. En ziekten en aantastingen die primair invloed hebben op de actuele gezondheid (groeiontwikkeling) van de boom. | - |
| BOOMBEELD | INSERT | Gebaseerd op de actuele onderhoudsstaat en gerelateerd aan de benodigde snoeiingreep om tot een aanvaard boombeeld te (kunnen) komen. Een boom met een aanvaard boombeeld dient niet gesnoeid te worden. Bij een verwaarloosd boombeeld (niet van toepassing bij vormsnoei) is de benodigde snoeiingreep als gevolg van verwaarloosd onderhoud, zodanig omvangrijk dat deze gefaseerd moet plaatsvinden. | - |
| BOOMGROOTTE | INSERT | Een classificatie die aangeeft hoe groot een boomsoort in NL kan worden. 1e grootte is >15 m, 2e grootte is 8-15 m en 3e grootte is tot 8 m. | - |
| BOOMHOOGTEKLASSE | INSERT | Op grond van de actuele boomhoogte. | - |
| BOOMONDERDEEL | INSERT | Vermelden waar (plaatsaanduidling) gebrek(en) is/zijn aangetroffen. | - |
| CONTROLE\_POSITIE\_BOOMPUNT | INSERT | Is de boom juist ingemeten/staat de punt op de juiste plaats | - |
| OPKROONHOOGTE\_ACTUEEL | INSERT | De actuele takvrije stam van maaiveld tot de eerste takaanzet | - |
| SPECIFIEKE\_ONDERHOUDSMAATREGEL | INSERT | Aanvullende (relevante) specefieke maatregelen die nu of in de komende beheerperiode benodigd zijn. | - |
| TOEKOMSTVERWACHTING | INSERT | Verwachte technische levensduur op grond van boomtechnische aspecten (onderandere conditie, groeiontwikkelig, ziektes, aantastingen of boomtechnische gebreken). | - |

### AREAALDATA.waterdeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| STREEFPEIL | INSERT | Peil tov NAP in meters, 1 decimaal nauwkeurig | - |
| PEILZOMER | DELETE | - | - |
| OPMERKINGMBTONDERH | DELETE | - | - |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |
| PEILWINTER | DELETE | - | - |
| PEILVAST | DELETE | - | - |
| WATERDIEPTE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.waterinrichtingselement\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.waterinrichtingselement\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.waterloop\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| OPMERKINGMBTONDERH | DELETE | - | - |
| OPMERKING | INSERT | Opmerking met betrekking tot het onderhoud | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.weg\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| LAST\_EDITED\_DATE | DELETE | - | - |
| WEGNR | INSERT | Nummer van de weg | - |
| LAST\_EDITED\_USER | DELETE | - | - |
| VERWERKINGSSTATUS | DELETE | - | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| CODE | DELETE | - | - |
| DATALEVERANCIER | DELETE | - | - |
| TRAJECT | DELETE | - | - |
| GISIB\_ID | DELETE | - | - |
| HM\_MAX | INSERT | Eind HM van het traject | - |
| HM\_MIN | INSERT | Begin HM van het traject | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.wegdeel\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| STROEFHEID\_DATE | DELETE | - | - |
| COMFORT | DELETE | - | - |
| COMFORT\_DATE | DELETE | - | - |
| DEFLECTIE | DELETE | - | - |
| DEFLECTIE\_DATE | DELETE | - | - |
| STROEFHEID | DELETE | - | - |
| SPOORVORMING\_DATE | DELETE | - | - |
| SPOORVORMING | DELETE | - | - |
| LENGTE | RENAME | - | Attribuut herbenoemd naar LENGTE\_VLAK |
| LANGSONVLAKHEID | DELETE | - | - |
| INSPECTEUR | DELETE | - | - |
| DWARSONVLAKHEID\_DATE | DELETE | - | - |
| DWARSONVLAKHEID | DELETE | - | - |
| LANGSONVLAKHEID\_DATE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.weginrichtingselement\_l

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| STATUS | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| JAARHERSTRATEN | INSERT | Jaar Herbestrating gelegd | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| GEBRUIKSFUNCTIE | INSERT | Gebruiksfunctie conform CROW | - |
| SITUERING | INSERT | Situering conform CROW (L: Links, M: Midden en R: Rechts) | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| JAARDEKLAAG | INSERT | Jaar deklaag gelegd | - |
| JAARAANLEG | INSERT | Jaar aanleg van de weg | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.weginrichtingselement\_p

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| GEBRUIKSFUNCTIE | INSERT | Gebruiksfunctie conform CROW | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| TYPESPEC | INSERT | Nadere typering van het object | - |
| JAARAANLEG | INSERT | Jaar aanleg van de weg | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| ONDERHOUDER | INSERT | Onderhouder van het object | - |
| OPMERKING | INSERT | Algemene opmerking voor het object, zoals een omschrijving of toelichting | - |
| SITUERING | INSERT | Situering conform CROW (L: Links, M: Midden en R: Rechts) | - |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.weginrichtingselement\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| STATUS | DELETE | - | - |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | DELETE | - | - |
| INONDERZOEK | DELETE | - | - |
| EINDREGISTRATIE | DELETE | - | - |
| BRONHOUDER | DELETE | - | - |
| BERICHT\_ID | DELETE | - | - |

### AREAALDATA.wegvak\_v

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Wijziging** | **Omschrijving attribuut** | **Reden** |
| IDENTIFICATIE | DELETE | - | - |
| EIGENAAR | INSERT | Eigenaar van het object | - |
| BEHEERDER | INSERT | Beheerder van het object | - |

# Domeinen

## Domeinen: Nieuw

De volgende domeinen zijn aangemaakt in AREAALDATA (met de bijbehorende coded values)

### BOOMBEELD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Aanvaard boombeeld | Aanvaard boombeeld | CODED |
| Achterstallig boombeeld | Achterstallig boombeeld | CODED |
| Boombeeld regulier | Boombeeld regulier | CODED |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | CODED |
| Verwaarloosd boombeeld | Verwaarloosd boombeeld | CODED |

### BOOMGROOTTE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| 1e grootte | 1e grootte | CODED |
| 2e grootte | 2e grootte | CODED |
| 3e grootte | 3e grootte | CODED |
| Niet bepaald | Niet bepaald | CODED |
| Vormboom groter dan 3 m | Vormboom groter dan 3 m | CODED |
| Vormboom kleiner dan 3 m | Vormboom kleinder dan 3 m | CODED |

### BOOMHOOGTEKLASSE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| 12 tot 15 m | 12 tot 15 m | CODED |
| 15 tot 18 m | 15 tot 18 m | CODED |
| 18 tot 24 m | 18 tot 24 m | CODED |
| 24 m en hoger | 24 m en hoger | CODED |
| 6 tot 9 m | 6 tot 9 m | CODED |
| 9 tot 12 m | 9 tot 12 m | CODED |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| Onbekend | Onbekend | CODED |
| tot 6 m | tot 6 m | CODED |

### BOOMMONUMENTSOORT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Geen monument | Geen monument | CODED |
| Monumentale bomenstructuur | Monumentale bomenstructuur | CODED |
| Monumentale boom | Monumentale boom | CODED |
| Toekomst-bomenstructuur | Toekomst-bomenstructuur | CODED |
| Toekomst-boom | Toekomst-boom | CODED |
| Toekomst-houtopstand | Toekomst-houtopstand | CODED |
| Waardevolle bomenstructuur | Waardevolle bomenstructuur | CODED |
| Waardevolle boom | Waardevolle boom | CODED |
| Waardevolle houtopstand | Waardevolle houtopstand | CODED |

### BOOMONDERDEEL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Algemeen | Algemeen | CODED |
| Kroon | Kroon | CODED |
| Maaiveld | Maaiveld | CODED |
| N.v.t. | N.v.t. | CODED |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| Stam | Stam | CODED |
| Stamvoet | Stamvoet | CODED |

### CAD\_code

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| AKA | Aansluitkast | CODED |
| ALS | Aardlekschakelaar | CODED |
| ARM | Armatuur (verlichting) | CODED |
| ASB | Afsluitboom | CODED |
| ASG | Akoestisch signaalgever | CODED |
| BDK | Bedieningskast | CODED |
| BEL | Bel | CODED |
| BMC | Brandmeldcentrale | CODED |
| BRB | Brandblusser | CODED |
| BRK | Brandklep/brandkraan | CODED |
| BRM | Brandmelder | CODED |
| BSK | Besturingskast | CODED |
| CAM | Camera | CODED |
| DKN | Drukknop | CODED |
| DLU | Detectielus | CODED |
| DRK | Drukknop | CODED |
| ESK | Schakelaar | CODED |
| FLS | Flow switch | CODED |
| GBA | Geluidsbaken | CODED |
| HYG | Hygrostaat / vochtmeting | CODED |
| IAU | Installatieautomaat | CODED |
| IBC | Inbraakcentrale | CODED |
| ICM | Intercom | CODED |
| KLI | Klimaatregelinstallatie | CODED |
| LBP | Lokaal bedienpaneel | CODED |
| LKA | Laskast | CODED |
| LKK | Luskoppelkast | CODED |
| LMT | Lichtmeting | CODED |
| LSB | Laagspannningsbeveiliging | CODED |
| LSP | Luidspreker | CODED |
| LVS | Landverkeersein | CODED |
| MON | Monitor | CODED |
| MST | Mast | CODED |
| NAG | Noodaggregaat | CODED |
| NAR | Noodverlichtingsarmatuur | CODED |
| NMT | Niveaumeting | CODED |
| NSS | Naderingsschakelaar | CODED |
| OSB | Overspanningsbeveiliging | CODED |
| OSV | Overstortventiel | CODED |
| OVS | Onderdoorvaartsein | CODED |
| PLC | Besturingseenheid (PLC) | CODED |
| PMP | Pomp | CODED |
| PTR | Drukverschilmeter | CODED |
| REG | Regelaar / regeling | CODED |
| REM | Rem | CODED |
| RKM | Rookmelder | CODED |
| SKA | Systeemkast | CODED |
| SKL | Schakelaar | CODED |
| SVS | Scheepvaartsein | CODED |
| TEL | Telefoon toestel | CODED |
| TMP | Temperatuur | CODED |
| TRF | Transformator | CODED |
| VAL | Val (brugval) | CODED |
| VKK | Verkeerskast | CODED |
| VKL | Verkeerslicht | CODED |
| VOE | Voedingsunit | CODED |
| VRI | Verkeersregelinstallatie | CODED |
| VWS | Voorwaarschuwingssein | CODED |
| WCD | Wandcontactdoos | CODED |
| ZIM | Zichtmeter | CODED |

### CONDITIEGROEI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| Onvoldoende | Onvoldoende | CODED |
| Slecht | Slecht | CODED |
| Voldoende | Voldoende | CODED |
| Zeer slecht | Zeer slecht | CODED |

### CONTROLEBOOMPUNT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Boom niet aanwezig | Boom niet aanwezig | CODED |
| Boompunt toegevoegd | Boompunt toegevoegd | CODED |
| Gecorrigeerd | Gecorrigeerd | CODED |
| Juist | Juist | CODED |
| Niet gecorrigeerd | Niet gecorrigeerd | CODED |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| Stobbe | Stobbe | CODED |

### DIAMETER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| 100 tot 150 cm | 100 tot 150 cm | CODED |
| 20 tot 30 cm | 20 tot 30 cm | CODED |
| 30 tot 50 cm | 30 tot 50 cm | CODED |
| 50 tot 100 cm | 50 tot 100 cm | CODED |
| <20cm | <20cm | CODED |
| >150 cm | >150 cm | CODED |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | CODED |
| Onbekend | Onbekend | CODED |

### EINDBEELD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| gekandelaberd | gekandelaberd | CODED |
| knotboom | knotboom | CODED |
| laanboom | laanboom | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 0 - 10 | niet vrij uitgroeiend 0 - 10 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 0 – 4 | niet vrij uitgroeiend 0 - 4 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 0 - 6 | niet vrij uitgroeiend 0 - 6 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 0 - 8 | niet vrij uitgroeiend 0 - 8 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 4 - 10 | niet vrij uitgroeiend 4 - 10 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 4 - 4 | niet vrij uitgroeiend 4 - 4 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 4 - 6 | niet vrij uitgroeiend 4 - 6 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 4 - 8 | niet vrij uitgroeiend 4 - 8 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 6 - 10 | niet vrij uitgroeiend 6 - 10 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 6 - 6 | niet vrij uitgroeiend 6 - 6 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 6 - 8 | niet vrij uitgroeiend 6 - 8 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 8 - 10 | niet vrij uitgroeiend 8 - 10 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend 8 - 8 | niet vrij uitgroeiend 8 - 8 | CODED |
| niet vrij uitgroeiend onbereikbaar (1:1) | niet vrij uitgroeiend onbereikbaar (1:1) | CODED |
| niet vrij uitgroeiend onbereikbaar (ongewenst) | niet vrij uitgroeiend onbereikbaar (ongewenst) | CODED |
| overig | overig | CODED |
| vrij uitgroeiend | vrij uitgroeiend | CODED |

### FAUNA\_SOORT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Aardmuis (Microtus agrestis) | Aardmuis (Microtus agrestis) | CODED |
| Adder (Vipera berus) | Adder (Vipera berus) | CODED |
| Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris) | Alpenwatersalamander (Mesotriton alpestris) | CODED |
| Alytes | Alytes | CODED |
| Amerikaanse Nerts (Mustela vison) | Amerikaanse Nerts (Mustela vison) | CODED |
| Amphibia | Amphibia | CODED |
| Anguidae | Anguidae | CODED |
| Anguis | Anguis | CODED |
| Anura | Anura | CODED |
| Artiodactyla | Artiodactyla | CODED |
| Baardvleermuis (Myotis mystacinus) | Baardvleermuis (Myotis mystacinus) | CODED |
| Balaenoptera | Balaenoptera | CODED |
| Balaenopteridae | Balaenopteridae | CODED |
| Barbastella | Barbastella | CODED |
| Bechsteins Vleermuis (Myotis bechsteinii) | Bechsteins Vleermuis (Myotis bechsteinii) | CODED |
| Bever (Castor fiber) | Bever (Castor fiber) | CODED |
| Beverrat (Myocastor coypus) | Beverrat (Myocastor coypus) | CODED |
| Bijtschildpad (Chelydra serpentina) | Bijtschildpad (Chelydra serpentina) | CODED |
| Blauwe Vinvis (Balaenoptera musculus) | Blauwe Vinvis (Balaenoptera musculus) | CODED |
| Bombina | Bombina | CODED |
| Bombinatoridae | Bombinatoridae | CODED |
| Boomkikker (Hyla arborea) | Boomkikker (Hyla arborea) | CODED |
| Boommarter (Martes martes) | Boommarter (Martes martes) | CODED |
| Bosmuis (Apodemus sylvaticus) | Bosmuis (Apodemus sylvaticus) | CODED |
| Bosmuizen (Apodemus) | Bosmuizen (Apodemus) | CODED |
| Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) | Bosvleermuis (Nyctalus leisleri) | CODED |
| Bovidae | Bovidae | CODED |
| Brandts Vleermuis (Myotis brandtii) | Brandts Vleermuis (Myotis brandtii) | CODED |
| Bruine Rat (Rattus norvegicus) | Bruine Rat (Rattus norvegicus) | CODED |
| Bruine kikker (Rana temporaria) | Bruine kikker (Rana temporaria) | CODED |
| Bruinvis (Phocoena phocoena) | Bruinvis (Phocoena phocoena) | CODED |
| Brulkikker (Lithobates catesbeiana) | Brulkikker (Lithobates catesbeiana) | CODED |
| Bufo | Bufo | CODED |
| Bufonidae | Bufonidae | CODED |
| Bultrug (Megaptera novaeangliae) | Bultrug (Megaptera novaeangliae) | CODED |
| Bunzing (Mustela putorius putorius) | Bunzing (Mustela putorius putorius) | CODED |
| Callosciurus | Callosciurus | CODED |
| Canidae | Canidae | CODED |
| Capreolus | Capreolus | CODED |
| Carnivora | Carnivora | CODED |
| Castor | Castor | CODED |
| Castoridae | Castoridae | CODED |
| Caudata | Caudata | CODED |
| Cervidae | Cervidae | CODED |
| Cetacea | Cetacea | CODED |
| Chelydra | Chelydra | CODED |
| Chelydridae | Chelydridae | CODED |
| Chiroptera | Chiroptera | CODED |
| Colubridae | Colubridae | CODED |
| Coronella | Coronella | CODED |
| Cricetus | Cricetus | CODED |
| Crocidura | Crocidura | CODED |
| Das (Meles meles) | Das (Meles meles) | CODED |
| Delphinidae | Delphinidae | CODED |
| Delphinus | Delphinus | CODED |
| Dermochelydae | Dermochelydae | CODED |
| Dermochelys | Dermochelys | CODED |
| Discoglossidae | Discoglossidae | CODED |
| Dwergmuis (Micromys minutus) | Dwergmuis (Micromys minutus) | CODED |
| Dwergspitsmuis (Sorex minutus) | Dwergspitsmuis (Sorex minutus) | CODED |
| Dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata) | Dwergvinvis (Balaenoptera acutorostrata) | CODED |
| Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) | Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) | CODED |
| Echimyidae | Echimyidae | CODED |
| Echte muizen (Mus) | Echte muizen (Mus) | CODED |
| Eekhoorn (Sciurus vulgaris) | Eekhoorn (Sciurus vulgaris) | CODED |
| Egel (Erinaceus europaeus) | Egel (Erinaceus europaeus) | CODED |
| Eikelmuis (Eliomys quercinus) | Eikelmuis (Eliomys quercinus) | CODED |
| Eliomys | Eliomys | CODED |
| Emydidae | Emydidae | CODED |
| Emys | Emys | CODED |
| Epidalea | Epidalea | CODED |
| Eptesicus | Eptesicus | CODED |
| Equidae | Equidae | CODED |
| Equus | Equus | CODED |
| Erinaceinae | Erinaceinae | CODED |
| Erinaceomorpha | Erinaceomorpha | CODED |
| Erinaceus | Erinaceus | CODED |
| Euraziatische Lynx (Lynx lynx) | Euraziatische Lynx (Lynx lynx) | CODED |
| Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis) | Europese Moerasschildpad (Emys orbicularis) | CODED |
| Felidae | Felidae | CODED |
| Felis | Felis | CODED |
| Franjestaart (Myotis nattereri) | Franjestaart (Myotis nattereri) | CODED |
| Fret (Mustela putorius furo) | Fret (Mustela putorius furo) | CODED |
| Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) | Geelbuikvuurpad (Bombina variegata) | CODED |
| Geelwangschildpad (Trachemys scripta scripta) | Geelwangschildpad (Trachemys scripta scripta) | CODED |
| Gestreepte Dolfijn (Stenella coeruleoalba) | Gestreepte Dolfijn (Stenella coeruleoalba) | CODED |
| Gewone Bosspitsmuis (Sorex araneus) | Gewone Bosspitsmuis (Sorex araneus) | CODED |
| Gewone Dolfijn (Delphinus delphis) | Gewone Dolfijn (Delphinus delphis) | CODED |
| Gewone Vinvis (Balaenoptera physalus) | Gewone Vinvis (Balaenoptera physalus) | CODED |
| Gewone Zeehond (Phoca vitulina) | Gewone Zeehond (Phoca vitulina) | CODED |
| Gewone pad (Bufo bufo) | Gewone pad (Bufo bufo) | CODED |
| Gladde slang (Coronella austriaca) | Gladde slang (Coronella austriaca) | CODED |
| Glis | Glis | CODED |
| Globicephala | Globicephala | CODED |
| Graptemys | Graptemys | CODED |
| Griend (Globicephala melas) | Griend (Globicephala melas) | CODED |
| Grijze Grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) | Grijze Grootoorvleermuis (Plecotus austriacus) | CODED |
| Grijze Zeehond (Halichoerus grypus) | Grijze Zeehond (Halichoerus grypus) | CODED |
| Grootoorvleermuis (Plecotus auritus) | Grootoorvleermuis (Plecotus auritus) | CODED |
| Grote Bosmuis (Apodemus flavicollis) | Grote Bosmuis (Apodemus flavicollis) | CODED |
| Grote Hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) | Grote Hoefijzerneus (Rhinolophus ferrumequinum) | CODED |
| Haas (Lepus europaeus) | Haas (Lepus europaeus) | CODED |
| Halichoerus | Halichoerus | CODED |
| Hamster (Cricetus cricetus) | Hamster (Cricetus cricetus) | CODED |
| Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) | Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) | CODED |
| Hazelmuizen (Muscardinus) | Hazelmuizen (Muscardinus) | CODED |
| Hazelworm (Anguis fragilis) | Hazelworm (Anguis fragilis) | CODED |
| Heikikker (Rana arvalis) | Heikikker (Rana arvalis) | CODED |
| Hermelijn (Mustela erminea) | Hermelijn (Mustela erminea) | CODED |
| Huismuis (Mus musculus) | Huismuis (Mus musculus) | CODED |
| Huisspitsmuis (Crocidura russula) | Huisspitsmuis (Crocidura russula) | CODED |
| Hyla | Hyla | CODED |
| Hylidae | Hylidae | CODED |
| Hyperoodon | Hyperoodon | CODED |
| Ingekorven Vleermuis (Myotis emarginatus) | Ingekorven Vleermuis (Myotis emarginatus) | CODED |
| Insecteneters (Soricomorpha) | Insecteneters (Soricomorpha) | CODED |
| Italiaanse Kamsalamander (Triturus carnifex) | Italiaanse Kamsalamander (Triturus carnifex) | CODED |
| Kamsalamander (Triturus cristatus) | Kamsalamander (Triturus cristatus) | CODED |
| Kleine Dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) | Kleine Dwergvleermuis (Pipistrellus pygmaeus) | CODED |
| Kleine Hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros) | Kleine Hoefijzerneus (Rhinolophus hipposideros) | CODED |
| Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) | Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris) | CODED |
| Knaagdieren (Rodentia) | Knaagdieren (Rodentia) | CODED |
| Knoflookpad (Pelobates fuscus) | Knoflookpad (Pelobates fuscus) | CODED |
| Konijn (Oryctolagus cuniculus) | Konijn (Oryctolagus cuniculus) | CODED |
| Konikpaard (Equus caballus) | Konikpaard (Equus caballus) | CODED |
| Laatvlieger (Eptesicus serotinus) | Laatvlieger (Eptesicus serotinus) | CODED |
| Lacerta | Lacerta | CODED |
| Lacertidae | Lacertidae | CODED |
| Lagenorhynchus | Lagenorhynchus | CODED |
| Lagomorpha | Lagomorpha | CODED |
| Lederschildpad (Dermochelys coriacea) | Lederschildpad (Dermochelys coriacea) | CODED |
| Leporidae | Leporidae | CODED |
| Lepus | Lepus | CODED |
| Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) | Levendbarende hagedis (Zootoca vivipara) | CODED |
| Lissotriton | Lissotriton | CODED |
| Lithobates | Lithobates | CODED |
| Lutra | Lutra | CODED |
| Lynx | Lynx | CODED |
| Mammalia | Mammalia | CODED |
| Martes | Martes | CODED |
| Meerkikker (Pelophylax ridibundus) | Meerkikker (Pelophylax ridibundus) | CODED |
| Meervleermuis (Myotis dasycneme) | Meervleermuis (Myotis dasycneme) | CODED |
| Megaptera | Megaptera | CODED |
| Meles | Meles | CODED |
| Mesoplodon | Mesoplodon | CODED |
| Mesotriton | Mesotriton | CODED |
| Micromys | Micromys | CODED |
| Microtus | Microtus | CODED |
| Middelste Groene Kikker (Pelophylax kl. esculentus) | Middelste Groene Kikker (Pelophylax kl. esculentus) | CODED |
| Moeflon (Ovis aries) | Moeflon (Ovis aries) | CODED |
| Mol (Talpa europaea) | Mol (Talpa europaea) | CODED |
| Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) | Mopsvleermuis (Barbastella barbastellus) | CODED |
| Muisachtigen (Muridae) | Muisachtigen (Muridae) | CODED |
| Muskusrat (Ondatra zibethicus) | Muskusrat (Ondatra zibethicus) | CODED |
| Mustela | Mustela | CODED |
| Mustela putorius | Mustela putorius | CODED |
| Mustelidae | Mustelidae | CODED |
| Muurhagedis (Podarcis muralis) | Muurhagedis (Podarcis muralis) | CODED |
| Myocastor | Myocastor | CODED |
| Myotis | Myotis | CODED |
| Natrix | Natrix | CODED |
| Neomys | Neomys | CODED |
| Noordelijke Butskop (Hyperoodon ampullatus) | Noordelijke Butskop (Hyperoodon ampullatus) | CODED |
| Noordse Vinvis (Balaenoptera borealis) | Noordse Vinvis (Balaenoptera borealis) | CODED |
| Noordse Woelmuis (Microtus oeconomus) | Noordse Woelmuis (Microtus oeconomus) | CODED |
| Nyctalus | Nyctalus | CODED |
| Nyctereutes | Nyctereutes | CODED |
| Odobenidae | Odobenidae | CODED |
| Odobenus | Odobenus | CODED |
| Ondatra | Ondatra | CODED |
| Ondergrondse Woelmuis (Microtus subterraneus) | Ondergrondse Woelmuis (Microtus subterraneus) | CODED |
| Oryctolagus | Oryctolagus | CODED |
| Otter (Lutra lutra) | Otter (Lutra lutra) | CODED |
| Ovis | Ovis | CODED |
| Pagophilus | Pagophilus | CODED |
| Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus) | Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus) | CODED |
| Pelobates | Pelobates | CODED |
| Pelobatidae | Pelobatidae | CODED |
| Pelophylax | Pelophylax | CODED |
| Perissodactyla | Perissodactyla | CODED |
| Phoca | Phoca | CODED |
| Phocidae | Phocidae | CODED |
| Phocoena | Phocoena | CODED |
| Phocoenidae | Phocoenidae | CODED |
| Physeter | Physeter | CODED |
| Physeteridae | Physeteridae | CODED |
| Pipistrellus | Pipistrellus | CODED |
| Plecotus | Plecotus | CODED |
| Podarcis | Podarcis | CODED |
| Poelkikker (Pelophylax lessonae) | Poelkikker (Pelophylax lessonae) | CODED |
| Potvis (Physeter catodon) | Potvis (Physeter catodon) | CODED |
| Procyon | Procyon | CODED |
| Procyonidae | Procyonidae | CODED |
| Pusa | Pusa | CODED |
| Rana | Rana | CODED |
| Rana catesbeiana | Rana catesbeiana | CODED |
| Rana esculenta | Rana esculenta | CODED |
| Rana lessonae | Rana lessonae | CODED |
| Rana ridibunda | Rana ridibunda | CODED |
| Ranidae | Ranidae | CODED |
| Rattus | Rattus | CODED |
| Ree (Capreolus capreolus) | Ree (Capreolus capreolus) | CODED |
| Reptilia | Reptilia | CODED |
| Rhinolophidae | Rhinolophidae | CODED |
| Rhinolophus | Rhinolophus | CODED |
| Ringelrob (Pusa hispida) | Ringelrob (Pusa hispida) | CODED |
| Ringslang (Natrix natrix) | Ringslang (Natrix natrix) | CODED |
| Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans) | Roodwangschildpad (Trachemys scripta elegans) | CODED |
| Rosse Vleermuis (Nyctalus noctula) | Rosse Vleermuis (Nyctalus noctula) | CODED |
| Rosse Woelmuis (Myodes glareolus) | Rosse Woelmuis (Myodes glareolus) | CODED |
| Rosse woelmuizen (Myodes) | Rosse woelmuizen (Myodes) | CODED |
| Rugstreeppad (Bufo calamita) | Rugstreeppad (Bufo calamita) | CODED |
| Rugstreeppad (Epidalea calamita) | Rugstreeppad (Epidalea calamita) | CODED |
| Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) | Ruige Dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) | CODED |
| Salamandra | Salamandra | CODED |
| Salamandridae | Salamandridae | CODED |
| Sciuridae | Sciuridae | CODED |
| Sciurus | Sciurus | CODED |
| Siberische Grondeekhoorn (Tamias sibiricus) | Siberische Grondeekhoorn (Tamias sibiricus) | CODED |
| Slaapmuizen (Gliridae) | Slaapmuizen (Gliridae) | CODED |
| Sorex | Sorex | CODED |
| Spitsmuizen (Soricidae) | Spitsmuizen (Soricidae) | CODED |
| Spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens) | Spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens) | CODED |
| Spitssnuitdolfijn van De Blainville (Mesoplodon densirostris) | Spitssnuitdolfijn van De Blainville (Mesoplodon densirostris) | CODED |
| Squamata | Squamata | CODED |
| Steenmarter (Martes foina) | Steenmarter (Martes foina) | CODED |
| Stenella | Stenella | CODED |
| Suidae | Suidae | CODED |
| Sus | Sus | CODED |
| Talpa | Talpa | CODED |
| Talpidae | Talpidae | CODED |
| Tamias | Tamias | CODED |
| Testudines | Testudines | CODED |
| Trachemys | Trachemys | CODED |
| Trachemys scripta | Trachemys scripta | CODED |
| Triturus | Triturus | CODED |
| Triturus alpestris | Triturus alpestris | CODED |
| Triturus helveticus | Triturus helveticus | CODED |
| Triturus vulgaris | Triturus vulgaris | CODED |
| Tuimelaar (Tursiops truncatus) | Tuimelaar (Tursiops truncatus) | CODED |
| Tursiops | Tursiops | CODED |
| Tweekleurige Bosspitsmuis (Sorex coronatus) | Tweekleurige Bosspitsmuis (Sorex coronatus) | CODED |
| Tweekleurige Vleermuis (Vespertilio murinus) | Tweekleurige Vleermuis (Vespertilio murinus) | CODED |
| Vale Vleermuis (Myotis myotis) | Vale Vleermuis (Myotis myotis) | CODED |
| Veldmuis (Microtus arvalis) | Veldmuis (Microtus arvalis) | CODED |
| Veldspitsmuis (Crocidura leucodon) | Veldspitsmuis (Crocidura leucodon) | CODED |
| Vespertilio | Vespertilio | CODED |
| Vespertilionidae | Vespertilionidae | CODED |
| Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) | Vinpootsalamander (Lissotriton helveticus) | CODED |
| Vipera | Vipera | CODED |
| Viperidae | Viperidae | CODED |
| Vos (Vulpes vulpes) | Vos (Vulpes vulpes) | CODED |
| Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) | Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans) | CODED |
| Vulpes | Vulpes | CODED |
| Vuursalamander (Salamandra salamandra) | Vuursalamander (Salamandra salamandra) | CODED |
| Walrus (Odobenus rosmarus) | Walrus (Odobenus rosmarus) | CODED |
| Wasbeer (Procyon lotor) | Wasbeer (Procyon lotor) | CODED |
| Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) | Wasbeerhond (Nyctereutes procyonoides) | CODED |
| Waterspitsmuis (Neomys fodiens) | Waterspitsmuis (Neomys fodiens) | CODED |
| Watervleermuis (Myotis daubentonii) | Watervleermuis (Myotis daubentonii) | CODED |
| Wezel (Mustela nivalis) | Wezel (Mustela nivalis) | CODED |
| Wild Zwijn (Sus scrofa) | Wild Zwijn (Sus scrofa) | CODED |
| Wilde Kat (Felis silvestris) | Wilde Kat (Felis silvestris) | CODED |
| Witflankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) | Witflankdolfijn (Lagenorhynchus acutus) | CODED |
| Witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) | Witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus albirostris) | CODED |
| Woelmuizen (Cricetidae) | Woelmuizen (Cricetidae) | CODED |
| Woelrat (Arvicola amphibius) | Woelrat (Arvicola amphibius) | CODED |
| Woelratten (Arvicola) | Woelratten (Arvicola) | CODED |
| Zaagrugschildpad (Graptemys pseudogeographica) | Zaagrugschildpad (Graptemys pseudogeographica) | CODED |
| Zadelrob (Pagophilus groenlandicus) | Zadelrob (Pagophilus groenlandicus) | CODED |
| Zandhagedis (Lacerta agilis) | Zandhagedis (Lacerta agilis) | CODED |
| Zevenslaper (Glis glis) | Zevenslaper (Glis glis) | CODED |
| Ziphiidae | Ziphiidae | CODED |
| Zootoca | Zootoca | CODED |
| Zwarte Rat (Rattus rattus) | Zwarte Rat (Rattus rattus) | CODED |

### Groeiplaatsinrichting

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Bomengranulaat | Bomengranulaat | CODED |
| Bomengrond | Bomengrond | CODED |
| Bomenzand | Bomenzand | CODED |
| Boombunker | Boombunker | CODED |
| Geen specifiek substraat | Geen specifiek substraat | CODED |
| Kratten | Kratten | CODED |
| Niet bepaald | Niet bepaald | CODED |
| Sandwichconstructie | Sandwichconstructie | CODED |
| Verplaatsbare boombak | Verplaatsbare boombak | CODED |

### Locatieduiding

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Aanbrug | Aanbrug | CODED |
| Binnen | Binnen | CODED |
| Binnenhoofd | Binnenhoofd | CODED |
| Binnenzijde kelder | Binnenzijde kelder | CODED |
| Bovenzijde dek | Bovenzijde dek | CODED |
| Brug | Brug | CODED |
| Buiten | Buiten | CODED |
| Buitenhoofd | Buitenhoofd | CODED |
| Buitenzijde kelder | Buitenzijde kelder | CODED |
| Duikerbrug | Duikerbrug | CODED |
| Fietspad | Fietspad | CODED |
| In het water | In het water | CODED |
| Kelder | Kelder | CODED |
| Kunstobject | Kunstobject | CODED |
| Landhoofd | Landhoofd | CODED |
| Langs oever | Langs oever | CODED |
| Langs water | Langs water | CODED |
| Looppad | Looppad | CODED |
| Naast kelder | Naast kelder | CODED |
| Op de damwand | Op de damwand | CODED |
| Op de trap | Op de trap | CODED |
| Op steunpunt | Op steunpunt | CODED |
| Op talud | Op talud | CODED |
| Opstal | Opstal | CODED |
| Par.baan | Par.baan | CODED |
| Prov.weg | Provinciale weg | CODED |
| Remmingwerk | Remmingwerk | CODED |
| Reserve | Reserve | CODED |
| Reserve deur binnenhoofd | Reserve deur binnenhoofd | CODED |
| Reserve deur buitenhoofd | Reserve deur buitenhoofd | CODED |
| Tussensteunpunt | Tussensteunpunt | CODED |
| Val | Val | CODED |
| Voetgangerstunnel | Voetgangerstunnel | CODED |
| Voetpad | Voetpad | CODED |
| Voor kelder | Voor kelder | CODED |
| Wachtplaats | Wachtplaats | CODED |
| Wachtplaats, buitenhoofd | Wachtplaats, buitenhoofd | CODED |
| boven | boven | CODED |
| onder | onder | CODED |
| rvb | rechts voor boven | CODED |
| rvo | rechts voor onder | CODED |
| voor | voor | CODED |

### OPKROONHOOGTE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Bereikt | Bereikt | CODED |
| N.v.t. | N.v.t. | CODED |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| Niet volledig te bereiken | Niet volledig te bereiken | CODED |
| Nog niet bereikt | Nog niet bereikt | CODED |
| Onbereikbaar 1:1 | Onbereikbaar 1:1 | CODED |
| Onbereikbaar ongewenst | Onbereikbaar ongewenst | CODED |

### SPECONDERHOUDSMAATREGEL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Attentie: rust verblijfplaats (WNB) | Attentie: rust verblijfplaats (WNB) | CODED |
| Bestratingsopdruk herstellen | Bestratingsopdruk herstellen | CODED |
| Boompalen verwijderen | Boompalen verwijderen | CODED |
| Boomrooster verwijderen aanpassen | Boomrooster verwijderen aanpassen | CODED |
| Boomspiegel vergroten | Boomspiegel vergroten | CODED |
| Klimplant verwijderen | Klimplant verwijderen | CODED |
| Matigen snoeiingreep | Matigen snoeiingreep | CODED |
| N.v.t. | N.v.t. | CODED |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| Onderbeplanting snoei | Onderbeplanting snoei | CODED |
| Separate snoei vrije doorgang | Separate snoei vrije doorgang | CODED |
| Separate snoei waterlot | Separate snoei waterlot | CODED |
| Stobbe rooien bewerken | Stobbe rooien bewerken | CODED |
| Vellen beheerbaarheid | Vellen beheerbaarheid | CODED |
| Vellen dunning | Vellen dunning | CODED |
| Verankering bovenondergronds | Verankering bovenondergronds | CODED |
| Ziekte/aantasting bestrijden | Ziekte/aantasting bestrijden | CODED |

### TOEKOMSTVERWACHTING

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| 1 tot 5 jaar | 1 tot 5 jaar | CODED |
| 5 tot 15 jaar | 5 tot 15 jaar | CODED |
| Minder dan 1 jaar | Minder dan 1 jaar | CODED |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | CODED |
| meer dan 15 jaar | meer dan 15 jaar | CODED |

### typeSpecBRDDRIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| DRIS Paneel (OV) | DRIS Paneel (OV) | CODED |

### typeSpecBWDGeluidscherm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Afdichtingsprofiel | Afdichtingsprofiel | CODED |
| Balk | Balk | CODED |
| Bank | Bank | CODED |
| Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen | Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen | CODED |
| Begroeiing | Begroeiing | CODED |
| Beschermlaag | Beschermlaag | CODED |
| Dilatatievoeg | Dilatatievoeg | CODED |
| Elementenverharding | Elementenverharding | CODED |
| Frame | Frame | CODED |
| Fundatie | Fundatie | CODED |
| Gaas | Gaas | CODED |
| Geleidebarriër | Geleidebarriër | CODED |
| Geotextiel | Geotextiel | CODED |
| Hoofddraagconstructie, Algemeen | Hoofddraagconstructie, Algemeen | CODED |
| Leuning | Leuning | CODED |
| Mast | Mast | CODED |
| Openbare verlichting (OV), Algemeen | Openbare verlichting (OV), Algemeen | CODED |
| Overstapconstructie | Overstapconstructie | CODED |
| Paal | Paal | CODED |
| Paneel | Paneel | CODED |
| Reling | Reling | CODED |
| Rooster | Rooster | CODED |
| Schanskorf | Schanskorf | CODED |
| Talud, Algemeen | Talud, Algemeen | CODED |
| Trap | Trap | CODED |
| Vluchtdeur | Vluchtdeur | CODED |
| Voorzieningen derden, Algemeen | Voorzieningen derden, Algemeen | CODED |

### typeSpecECP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Amfibieëntunnel | Amfibieëntunnel | CODED |
| Amfibieëntunnel, raster | Amfibieëntunnel, raster | CODED |
| Boombrug | Boombrug | CODED |
| Dassentunnel | Dassentunnel | CODED |
| Duiker | Duiker | CODED |
| Duiker, Looprichel | Duiker, Looprichel | CODED |
| Faunauitstapplaats | Faunauitstapplaats | CODED |
| Hop-over | Hop-over | CODED |
| Loopplank onder brug | Loopplank onder brug | CODED |
| Looprichel | Looprichel | CODED |
| Overig | Overig | CODED |
| Overige faunatunnel | Overige faunatunnel | CODED |
| Overige faunatunnel & looprichel | Overige faunatunnel & looprichel | CODED |
| Rasters | Rasters | CODED |
| Vleermuisbunker | Vleermuisbunker | CODED |
| Wild- en vee roosters | Wild- en vee roosters | CODED |

### typeSpecKSTDRIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Kast DRIS | Kast DRIS | CODED |

### typeSpecMST

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| bovenleidingsmast | bovenleidingsmast | CODED |
| kantelmast | kantelmast | CODED |
| laagspanningsmast | laagspanningsmast | CODED |
| radarmast | radarmast | CODED |
| straalzender | straalzender | CODED |
| zendmast | zendmast | CODED |

### typeSpecOWG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Berm: Gesl verh | Berm: Gesloten verharding | CODED |
| Berm: Groenvz | Berm: Groenvoorziening | CODED |
| Berm: Half verh | Berm: Half verhard | CODED |
| Berm: Open verh | Berm: Open verharding | CODED |
| Berm: Zand | Berm: Zand | CODED |
| Rotonde | Rotonde | CODED |
| Vkeil: Gesl verh | Verkeerseiland: Gesloten verharding | CODED |
| Vkeil: Groenvz | Verkeerseiland: Groenvoorziening | CODED |
| Vkeil: Half verh | Verkeerseiland: Half verhard | CODED |
| Vkeil: Open verh | Verkeerseiland: Open verharding | CODED |

### typeSpecOWGPlantvak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| BOD | Bodembedekkers | CODED |
| BOSP | Bosplantsoen | CODED |
| HEES | Heesters | CODED |
| KLIP | Klimplanten | CODED |
| ONB | Onbekend | CODED |
| STRR | Struikrozen | CODED |
| VASP | Vaste planten | CODED |
| WISP | Wisselperken | CODED |

### typeSpecPBU

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| A | Anders | CODED |
| E | Educatief meetpunt | CODED |
| K | Kwaliteitsmeetpunt | CODED |
| K VM | Kwaliteitsmeetpunt, Vervallen meetpunt, Meetprogramma | CODED |
| M | Meetprogramma | CODED |
| N | Niet meten | CODED |
| NA | Niet meten, Anders | CODED |
| NK | Niet meten, Kwaliteitsmeetpunt | CODED |
| NS | Niet meten, Secundair meetpunt | CODED |
| O | Onbekend | CODED |
| P | Primair meetpunt | CODED |
| PK | Primair meetpunt, Kwaliteitsmeetpunt | CODED |
| PM | Meet programma en primair, maar niet bij TNI bekend als primair | CODED |
| S | Secundair meetpunt | CODED |
| SA | Secundair meetpunt, Anders | CODED |
| SK | Secundair meetpunt, Kwaliteitsmeetpunt | CODED |
| V | Vervallen meetpunt | CODED |
| VK | Vervallen meetpunt, Kwaliteitsmeetpunt | CODED |
| VM | Vervallen meetpunt, Meetprogramma | CODED |
| VP | Vervallen meetpunt, Primair meetpunt | CODED |

### typeSpecSHDWater\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Beschoeiing | Beschoeiing | CODED |
| Damwand | Damwand | CODED |
| Geen | Geen | CODED |
| Keermuur | Keermuur | CODED |
| walbescherming | walbescherming | CODED |

### typeSpecVGOVlak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Boomspiegel | Boomspiegel | CODED |
| Haag | Haag | CODED |

### typeSpecWGIPunt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| geleideconstructie | geleideconstructie | CODED |
| rooster | rooster | CODED |
| schampblok | schampblok | CODED |
| wegmarkering | wegmarkering | CODED |
| wildrooster | wildrooster | CODED |

### typeSpecWGIVlak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Barrier | Barrier | CODED |
| Rooster | Rooster | CODED |
| Wegmarkering | Wegmarkering | CODED |
| Wildrooster | Wildrooster | CODED |

### typeSpecWIILijn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Geleidewerk | Geleidewerk | CODED |
| Molgoot | Molgoot | CODED |
| Opsluitband | Opsluitband | CODED |
| Remmingswerk | Remmingswerk | CODED |
| Vuilvang | Vuilvang | CODED |

### VAARWEGBERMSLOOT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| BERMSLOOT | BERMSLOOT | CODED |
| VAARWEG | VAARWEG | CODED |

### VAARWEGDEELTRAJECT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| AD.03B5BAD8D79946FB87EED0D4580C4C1F | K20n-d | CODED |
| AD.0D9EDADAF94547D596BE0C271A253AFF | K20z-a | CODED |
| AD.0F74712347BA4D6CA6A6FC5BDD71D675 | K16 | CODED |
| AD.172D028DEC6B49B086AB1F1DE188D44C | K04/05/06-a | CODED |
| AD.1D383E00EE5E4F3D991BF47C54A336D5 | K11-b | CODED |
| AD.20F875220D124690A614A4A6BF3D0B85 | K11-a | CODED |
| AD.27D4B209616A4078B6D193E893E4E809 | K17-a | CODED |
| AD.2D4D00701092457986850209FB53C46F | K04/05/06-b | CODED |
| AD.2DD87ABB11D740B5A2DAB49BAF3F8F5B | K19n-b | CODED |
| AD.3BCBA882D59B419A902AC3669E8711AB | K18-a | CODED |
| AD.44D252954B824D21802964FFC63D527F | K07/K08 | CODED |
| AD.4B2C3EECB8934D38A60835CCE8CF2594 | K19w-a | CODED |
| AD.5C57838141F747E6959793C6AF4566A3 | K20m-a | CODED |
| AD.5E218E5BF85543E5BFA9A7F84B4EF392 | K20n-b | CODED |
| AD.6DCCB03FC7944DA7A64AD8590251EEEF | K19o-a | CODED |
| AD.6E09CEA6FCC44E08B8411A163202E6A7 | K19n-a | CODED |
| AD.7082585795D34BB380E86793CA80C99B | K20n-c | CODED |
| AD.72292933E5794C7BA6D3BAA246E74088 | K19n-c | CODED |
| AD.76345F90B8AA4641BAC3126C9631F5BC | K19w-b | CODED |
| AD.86B2A293F10C4EE5AC8E0C6DC89BDB51 | K17-c | CODED |
| AD.9475107159C4447DB6A2BE7CCCD20B39 | K19z-a | CODED |
| AD.94FBA64CD2734BF8B009E3417DD1A731 | K02 en K03 | CODED |
| AD.A99CCC69844841B39BCE4B3DA210E206 | K01 | CODED |
| AD.ABEF315F3EDB4B72982E2546F6BF9554 | K09 | CODED |
| AD.B5BD50B6B7E04F329A5CA4BB76543A71 | K20/K10/K09-a | CODED |
| AD.BAEFD06D2FD1403DB0551D4DA225FAFA | K20/K10/K09-b | CODED |
| AD.C28EC474A3A847EC88735D02C589A494 | K19o-b | CODED |
| AD.CCCCA10FAD8C4F2C9F85C1626CFE207A | K20m-b | CODED |
| AD.D17056CCCAEA41DAB670E5D05BBA463B | K20a | CODED |
| AD.D6E8DD1F9EC94FE3BA76C2DFEDE86813 | K17-b | CODED |
| AD.D7B342968F9C481D94F4F4B1F1256C30 | K20z-b | CODED |
| AD.EEE8457D894443F7882687FCE613BB9A | K04/05/06-c | CODED |
| AD.F50E47A9DD574703922DD60F3BCE1777 | K18-b | CODED |
| AD.F8A8554731704825A4096B9C6F1719BF | K20n-a | CODED |

### VOLGNUMMER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| 1 | 1 | CODED |
| 10 | 10 | CODED |
| 11 | 11 | CODED |
| 12 | 12 | CODED |
| 13 | 13 | CODED |
| 2 | 2 | CODED |
| 3 | 3 | CODED |
| 4 | 4 | CODED |
| 5 | 5 | CODED |
| 6 | 6 | CODED |
| 7 | 7 | CODED |
| 8 | 8 | CODED |
| 9 | 9 | CODED |

### WINDRICHTING

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Coded Value** | **Description** | **Type** |
| Noord | Noord | CODED |
| Oost | Oost | CODED |
| West | West | CODED |
| Zuid | Zuid | CODED |

## Domeinen: Verwijderde domeinen

De volgende domeinen zijn verwijderd:

|  |  |
| --- | --- |
| **Domein** | **Reden** |
| AUTORITEITSROL | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| BOUWELEMENT\_TYPE | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| DIMMETHODE | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| TypeSpecUTN | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| functieSPRLijn | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| typeSpecBRDWegwijzer | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| typeSpecMSTDraagconstructie | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| typeSpecOND | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| typeSpecOWE | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |
| typeSpecOWEPlantvak | Domeinwaarden worden niet meer gebruikt |

## Domeinen: Coded value aanpassingen per domein

De volgende domeinen hebben aanpassingen in hun coded values:

### Afvalwatertype

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| gecombineerd | combined | RENAME | Description van "http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/combined" naar "combined" |
| huishoudelijk | sanitary | RENAME | Description van "http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/sanitary" naar "sanitary" |
| storm | storm | RENAME | Description van "http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/storm" naar "storm" |
| teruggewonnen | reclaimed | RENAME | Description van "http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SewerWaterTypeValue/reclaimed" naar "reclaimed" |

### BEHEER\_OBJECT\_SUBTYPE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | INSERT | - |

### BEVESTIGINGSWIJZE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| AN | Anders | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | INSERT | - |
| UP | Uitlegger-portaal bord | INSERT | - |
| VRI | Portaal- of uitleggermast VRI | RENAME | Description van "Portaal- of uitleggermast" naar "Portaal- of uitleggermast VRI" |

### BOOMSOORT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Castanea sativa | Castanea sativa | INSERT | - |
| Malus sylvestris | Malus sylvestris | INSERT | - |

### BORD\_FABRIKANT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Geen informatie | Geen informatie | INSERT | - |

### CAT\_WATERLOOP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | INSERT | - |

### CEMT\_KLASSE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | INSERT | - |

### ConditionOfFacilityValue

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| disused | Buiten gebruik | RENAME | Description van "buiten gebruik" naar "Buiten gebruik" |
| functional | Functioneel | RENAME | Description van "functioneel" naar "Functioneel" |
| projected | Geprojecteerd | RENAME | Description van "geprojecteerd" naar "Geprojecteerd" |

### FAUNA\_DOELGROEP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| AM | Amfibieën | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| DA | Das | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OT | Otter | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| VM | Vleermuis | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| WV | Watervogels | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Amfibieën | Amfibieën | INSERT | - |
| Amfibieën en reptielen | Amfibieën en reptielen | INSERT | - |
| Bunzing, egel | Bunzing, egel | INSERT | - |
| Bunzing, egel, noordse woelmuis | Bunzing, egel, noordse woelmuis | INSERT | - |
| Bunzing, egel, noordse woelmuis, pad | Bunzing, egel, noordse woelmuis, pad | INSERT | - |
| Bunzing, egel, pad | Bunzing, egel, pad | INSERT | - |
| Bunzing, egel, ringslang | Bunzing, egel, ringslang | INSERT | - |
| Dassen | Dassen | INSERT | - |
| Grote zoogdieren | Grote zoogdieren | INSERT | - |
| Klein wild | Klein wild | INSERT | - |
| Onbekend | Onbekend | INSERT | - |
| Otters | Otters | INSERT | - |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |
| Pad | Pad | INSERT | - |
| Pad en das | Pad en das | INSERT | - |
| Vee | Vee | INSERT | - |
| Vleermuizen | Vleermuizen | INSERT | - |
| Watervogels | Watervogels | INSERT | - |
| Zoogdieren algemeen | Zoogdieren algemeen | INSERT | - |

### FLORASOORT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| veldesdoorn | veldesdoorn | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |
| Veldesdoorn | Veldesdoorn | INSERT | - |

### functieOWG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### functieWGD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### FUNDERING\_TYPE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Geen | Geen | INSERT | - |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |

### fysiekVoorkomenBTD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### fysiekVoorkomenOTD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### fysiekVoorkomenOWG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### fysiekVoorkomenWGD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### GCR\_NAAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| AD.1813803D9D5743FD994C2EC7D709E52F | Amstelland-Meerlanden | RENAME | Description van "Noord-Holland Zuid" naar "Amstelland-Meerlanden" |

### GEDEELD\_BEHEER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| MRD | Meerdere | INSERT | - |

### inwinningsmethode

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### MAATGEVEND\_SCHIP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Geen informatie | Geen informatie | INSERT | - |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | INSERT | - |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |

### MATERIAALSOORT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Geen informatie | Geen informatie | INSERT | - |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |

### MATERIAALTYPE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| NVT | NVT | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### NENBEHEEROBJECT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Faunatunnel | Faunatunnel | INSERT | - |

### ONDERHOUDER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| ANWB | ANWB | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| B.P. Koedijk | B.P. Koedijk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Beemster | Beemster | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| DIV | Diverse | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| De Aangedijktelanden | De Aangedijktelanden | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| GEMH | Gemeente Haarlem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| GI | Geen info | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gem. Alkmaar | Gemeente Alkmaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gem. Den Helder | Gemeente Den Helder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gem. Haarlemmermeer | Gemeente Haarlemmermeer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gem. Hilversum | Gemeente Hilversum | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gem. Langedijk | Gemeente Langedijk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gem. Uitgeest | Gemeente Uitgeest | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gem. Zaanstad | Gemeente Zaanstad | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Groengebied | Groengebied | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| HHNK | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoogheemraadschap | Hoogheemraadschap | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| N.A.M. | N.A.M. | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| N.S. Alkmaar | N.S. Alkmaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| NS | NS | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Niet in veld wnb | Niet in veld wnb | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Niet van PNH | Niet van PNH | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Nuon | Nuon | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| PNH/ProRail | PNH/ProRail | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| V&W | V&W | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| W.S.V. | W.S.V. | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Waternet | Waternet | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BAM ITM (DRIP’s) | BAM ITM (DRIP’s) | INSERT | - |
| BG-Engineering | BG-Engineering | INSERT | - |
| managing agent | managing agent | INSERT | - |

### PEILBUISEIGENAREN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| 21 | Waternet | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### SNOEIFASE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Begeleidingssnoei aanvaar | Begeleidingssnoei aanvaard | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Begeleidingssnoei achters | Begeleidingssnoei achterstallig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Begeleidingssnoei verwaar | Begeleidingssnoei verwaarloosd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ONB | Onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Onderhoudssnoei aanvaard | Onderhoudssnoei aanvaard | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Onderhoudssnoei achtersta | Onderhoudssnoei achterstallig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Rooien | Rooien | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Begeleidingssnoei | Begeleidingssnoei | INSERT | - |
| Innemen kroon | Innemen kroon | INSERT | - |
| Kandelaberen | Kandelaberen | INSERT | - |
| Kandelaren | Kandelaren | INSERT | - |
| N.v.t. | N.v.t. | INSERT | - |
| Niet te beoordelen | Niet te beoordelen | INSERT | - |
| Onderhoudssnoei | Onderhoudssnoei | INSERT | - |
| Scheren/knippen | Scheren/knippen | INSERT | - |
| Terugzetten (extensief) | Terugzetten (extensief) | INSERT | - |
| Terugzetten (intensief) | Terugzetten (intensief) | INSERT | - |
| Uitlichten kroonrand | Uitlichten kroonrand | INSERT | - |

### TRAJECT\_NAAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| AD.0874F648469E46388D0E4F02576BBBC8 | N244a: Gebiedsontsluitingsweg (GOW\_2) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AD.11623C94573A4F0CB08C23DBB10A0DE5 | N243a: Fietspad (FP) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AD.12D5171DE08142DD82C198B111C001E1 | N244a: Fietspad (FP) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AD.8E2B48E8A32B4D168B12E0D353ABE48F | HOV3: Vrijliggende Busbaan (BB) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AD.99369AEE6C464DB8A35A2E2CCB25258D | HOV Velsen: Vrijliggende Busbaan (BB) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AD.07603D63FE064A6E933B5C5D41059FC1 | K04/K05/K06\_3: Vaarweg | INSERT | - |
| AD.07CAE0C579554E8893E46F662DB7B83B | N307\_c: Gebiedsontsluitingsweg (GOW\_2) | INSERT | - |
| AD.12781BEB207F472E9EC3072B3FF7C66E | N307: Fietspad (FP) | INSERT | - |
| AD.5FDC5F21F60248EAB8D0280DBAAD73A0 | N243a: Stroomweg (SW\_2) | INSERT | - |
| AD.6D098D1A4B9F4DFDACCD5F935C12ADC9 | N505a: Gebiedsontsluitingsweg (GOW\_2) | INSERT | - |
| AD.74C612E39DBC48DC9A977CB49B419A65 | N307\_a: Gebiedsontsluitingsweg (D\_GOW\_2) | INSERT | - |
| AD.7B2896235E0E4C1FAC75478643239A91 | N508b: Gebiedsontsluitingsweg (D\_GOW\_2) | INSERT | - |
| AD.911CB1698E794E4DAB9DBAED9BA9BB04 | N194a: Gebiedsontsluitingsweg (GOW\_2) | INSERT | - |
| AD.A32F5FDACBE94DA8B1CCEE1DF4F6CCDF | N194a: Fietspad (FP) | INSERT | - |
| AD.ABE87E0497B14FB0B09E3A229D104835 | HOV5: Vrijliggende Busbaan (BB) | INSERT | - |
| AD.C0E442AB2E6D4D89B6C21C8568287D1C | N307\_b: Gebiedsontsluitingsweg (D\_GOW\_2) | INSERT | - |
| AD.F806E681602C4F54A293C8D2AB2B66F3 | N505a: Fietspad (FP) | INSERT | - |

### TYPE\_BEHEER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| EB | Ecologisch beheer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MA1 | Maaien-afvoeren 1x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MA2 | Maaien-afvoeren 2x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MK1 | Maaien-klepelen 1x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MK10 | Maaien-klepelen 10x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MK2 | Maaien-klepelen 2x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MK6 | Maaien-klepelen 6x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MW1x | Maaien-afvoeren 1x per 2 jaar swinters | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MZ1 | Maaien-zuigen 1x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MZ2 | Maaien-zuigen 2x per jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| NDO | Niets doen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| RM | Rietmaaien 1x per 3 jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| UZ | Maaien uitzichthoeken | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Beeldbeheer | Beeldbeheer | INSERT | - |
| Blokmaaien (BM) | Blokmaaien | INSERT | - |
| Ecologisch beheer (EB) | Ecologisch beheer | INSERT | - |
| Maaien 10x per jaar | Maaien 10x per jaar | INSERT | - |
| Maaien 20x per jaar | Maaien 20x per jaar | INSERT | - |
| Maaien Natuurvriendelijke oever | Maaien Natuurvriendelijke oever | INSERT | - |
| Maaien meterstrook | Maaien meterstrook | INSERT | - |
| Maaien uitzichthoeken | Maaien uitzichthoeken | INSERT | - |
| Maaien zichthoek | Maaien zichthoek | INSERT | - |
| Maaien-afvoeren 10x per jaar | Maaien-afvoeren 10x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-afvoeren 1x per jaar (MA1) | Maaien-afvoeren 1x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-afvoeren 1x per jaar swinters | Maaien-afvoeren 1x per jaar swinters | INSERT | - |
| Maaien-afvoeren 20x per jaar | Maaien-afvoeren 20x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-afvoeren 2x per jaar (MA2) | Maaien-afvoeren 2x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-afvoeren 3x per jaar (MA3) | Maaien-afvoeren 3x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-afvoeren 4x per jaar | Maaien-afvoeren 4x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-ecologisch 1x per jaar | Maaien-ecologisch 1x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-ecologisch 2x per jaar | Maaien-ecologisch 2x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-ecologisch Mozaiek | Maaien-ecologisch Mozaiek | INSERT | - |
| Maaien-ecologisch Sinus | Maaien-ecologisch Sinus | INSERT | - |
| Maaien-klepelen 10x per jaar (MK10) | Maaien-klepelen 10x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-klepelen 1x per jaar (MK1) | Maaien-klepelen 1x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-klepelen 2x per jaar (MK2) | Maaien-klepelen 2x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-klepelen 3x per jaar | Maaien-klepelen 3x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-klepelen 4x per jaar | Maaien-klepelen 4x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-klepelen 6x per jaar (MK6) | Maaien-klepelen 6x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-zuigen 1x per jaar (MZ1) | Maaien-zuigen 1x per jaar | INSERT | - |
| Maaien-zuigen 2x per jaar (MZ2) | Maaien-zuigen 2x per jaar | INSERT | - |
| Niets doen (NDO) | Niets doen (NDO) | INSERT | - |
| Onbekend (onb) | Onbekend (onb) | INSERT | - |
| Sinusmaaien 1x per jaar (SM1) | Sinusmaaien 1x per jaar | INSERT | - |
| Sinusmaaien 2 x per jaar (SM2) | Sinusmaaien 2 x per jaar | INSERT | - |
| Sinusmaaien 3 x per jaar (SM3) | Sinusmaaien 3 x per jaar | INSERT | - |
| Struweel onderhoud | Struweel onderhoud | INSERT | - |

### TYPE\_PLAAGSOORT\_LAND

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Geen informatie | Geen informatie | INSERT | - |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | INSERT | - |
| Nog in te winnen | Nog in te winnen | INSERT | - |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |

### TYPE\_PLAAGSOORT\_WATER

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Geen informatie | Geen informatie | INSERT | - |
| Nog in te winnen | Nog in te winnen | INSERT | - |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |

### TYPE\_VOEGOVERGANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Geen | Geen | INSERT | - |

### typeOBWVlak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeKWDLijn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeKWDPunt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeKWDVlak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeOWT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeSHDLijn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeSHDVlak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeSpecBAK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Bloembak | Bloembak | INSERT | - |
| Container | Container | INSERT | - |
| Drinkbak | Drinkbak | INSERT | - |

### typeSpecBRD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| IB | Informatiebord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OB | Onderbord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ONB | Onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| RVVV | RVV Verkeersbord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| TS | Thematische Strokenbord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| VB | Verklikkerbord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bewegwijzeringsbord | Bewegwijzeringsbord | INSERT | - |
| Bord dynamische snelheidsindicator | Bord dynamische snelheidsindicator | INSERT | - |
| Bord plaatsnaam | Bord plaatsnaam | INSERT | - |
| Bord reclame | Bord reclame | INSERT | - |
| Bord straatnaam | Bord straatnaam | INSERT | - |
| Bord waarschuwingshek | Bord waarschuwingshek | INSERT | - |
| Drip | Drip | INSERT | - |
| Informatiebord | Informatiebord | INSERT | - |
| Onbekend | Onbekend | INSERT | - |
| Onderbord | Onderbord | INSERT | - |
| RVV Verkeersbord | RVV Verkeersbord | INSERT | - |
| Thematische bewegwijzering | Thematische bewegwijzering | INSERT | - |
| U-bord | Uitwijk-bord | INSERT | - |
| Verklikkerbord | Verklikkerbord | INSERT | - |
| Wegwijzer met kabel (1P) | Wegwijzer met kabel (1P) | INSERT | - |
| Wegwijzer op portaal (1P) | Wegwijzer op portaal (1P) | INSERT | - |
| Wegwijzer zonder kabel (1P) | Wegwijzer zonder kabel (1P) | INSERT | - |
| route verwijsbord | route verwijsbord | INSERT | - |

### typeSpecBTD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| BTD:boomteelt | BTD: boomteelt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTD:bouwland | BTD: bouwland | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTD:fruitteelt | BTD: fruitteelt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTD:grasland agrarisch | BTD: grasland agrarisch | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTD:houtwal | BTD: houtwal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTD:kwelder | BTD: kwelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTD:moeras | BTD: moeras | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTD:transitie | BTD: transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| boomteelt | boomteelt | INSERT | - |
| bouwland | bouwland | INSERT | - |
| fruitteelt | fruitteelt | INSERT | - |
| grasland agrarisch | grasland agrarisch | INSERT | - |
| houtwal | houtwal | INSERT | - |
| kwelder | kwelder | INSERT | - |
| moeras | moeras | INSERT | - |
| natuurlijke oever | natuurlijke oever | INSERT | - |

### typeSpecBTDBerm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| BTDB: Duin | BTDB: Duin | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTDB: Grasland overig | BTDB: Grasland overig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTDB: Groenvoorziening | BTDB: Groenvoorziening | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BTDB: Onbekend | BTDB: Onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bouwland | Bouwland | INSERT | - |
| Duin | Duin | INSERT | - |
| Kruidenarm grasland | Kruidenarm grasland | INSERT | - |
| Kruidenrijk grasland | Kruidenrijk grasland | INSERT | - |
| Onbekend | Onbekend | INSERT | - |
| Rotonde | Rotonde | INSERT | - |

### typeSpecBTDPlantvak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| BO | Bos | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BOD | Bodembedekkers | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BOSP | Bosplantsoen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| HEES | Heesters | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| KLIP | Klimplanten | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ONB | Onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| STRR | Struikrozen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| VASP | Vaste planten | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Beplante rotonde | Beplante rotonde | INSERT | - |
| Bodembedekkers | Bodembedekkers | INSERT | - |
| Bos | Bos | INSERT | - |
| Bosplantsoen | Bosplantsoen | INSERT | - |
| Heide | Heide | INSERT | - |
| Klimplanten | Klimplanten | INSERT | - |
| Onbekend | Onbekend | INSERT | - |
| Rietland | Rietland | INSERT | - |
| Sierheesters | Sierheesters | INSERT | - |
| Vaste planten | Vaste planten | INSERT | - |
| Vaste planten en sierheesters | Vaste planten en sierheesters | INSERT | - |

### typeSpecBWD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| (Open) tandwieloverbrengi | (Open) tandwieloverbrenging | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111913 | Oplegging, Landhoofd\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111914 | Oplegging, Val\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111915 | Dynamische bewegwijzering en informatiesystemen, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111916 | Leuning, Bordes | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111917 | Leuning, Bordes xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111918 | Leuning, Langs bovenzijde dek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111919 | Leuning, Op de damwand | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111920 | Leuning, Op de trap | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111921 | Lichtgroepenkast | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111922 | Loopwiel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111923 | Luchtfilter, ontvochtiger | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111924 | Meerstoel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111925 | Meerstoel, Noordzijde | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111926 | Meetsysteem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111927 | Metselwerk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111928 | Microfoon | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111929 | Monitor | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111930 | Naambord xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111931 | Nivelleerschuif | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111932 | Noodbediening | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111933 | Nooddeur | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111934 | Noodhandbediening xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111935 | Noodmotor | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111936 | Noodmotor xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111937 | Oplegbalk, Beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111938 | Oplegbalk, Staal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111939 | Oplegblok, Val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111940 | Omloopwiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111941 | Oplegging, Aanbrug beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111942 | Opnemer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111943 | Paalbeugel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111944 | Paalmuts xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111945 | Panamawiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111947 | Rijdek, Val\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111950 | Wrijfgording, Op steunpunt\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111951 | Wrijfgording, Remmingwerk\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111952 | Wrijfgording, Wachtplaats\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111953 | Wrijfgording, Wachtplaats noord\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111955 | Wand, Binnenzijde kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111956 | Wand, Landhoofd noord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111957 | Wand, Kelder xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111958 | Waterkerende constructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111959 | LED-display (LED panelen, behuizing, bekabeling) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111960 | Langsligger, Aanbrug\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111961 | Beschermkap, Drenkelingenhaak | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111962 | Beschermlaag, Vloer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111963 | Beschermlaag, Vloercoating | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111964 | Beschermlaag, Voetgangerstunnel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111966 | Beschermlaag, Slijtlaag rijdek val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111967 | Bordes, buitenzijde kelder\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111968 | Beschermlaag, Slijtlaag aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111969 | Beschermlaag, Aanbrug beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111970 | Beschermlaag, Val\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111900 | Opstal, Bedieningshuis\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111901 | Opstal, Bedienpost\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111902 | Opzetinrichting | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111903 | Opzetinrichting XX | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111905 | Overspanningbeveiliging | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111906 | Paal, Hout (onder hameipoort)\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111909 | Paal, Met zwengel\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111910 | Paal, Remmingwerk\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111911 | Paal, Wachtplaats\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111912 | Paal, Staal\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 111914 | Oplegpoer xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1121234 | Oplegblok, Aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1123456 | Rijdek, Aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1135524 | Talud, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1145678 | Rijdek, Aanbrug beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1147764 | Loopstrook | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1156789 | Rijdek, Aanbrug staal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1167895 | Rijdek, Aanbrug xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1184927 | Portaal, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1189898 | Schampkant, Aanbrug beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1219179 | Dekzerkprofiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1233805 | Damwand | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1274957 | Overgangsplaat, onderdoorgang\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1304337 | Leuning, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1316656 | Smeersysteem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1354270 | Steunpunt 02, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1357408 | Vleugelwand | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1384527 | Steunpunt 01, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1457394 | Loopplank | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1496769 | Appendage | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1513148 | Kerende constructie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1518880 | Beschermlaag, Brandwerende bekleding\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1524324 | Dilatatievoeg | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1564391 | Bewegwijzeringsbord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1573936 | Schort | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1642714 | Balk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1680762 | Mast | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1734625 | Mantelbuis, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1796091 | Langsligger, Hout\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1810430 | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1822587 | Vleugelwand, metselwerk\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1860359 | Aandrijving en bewegingswerk; elektromechanisch, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1861891 | Halfverharding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1881447 | Kerende constructie, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1899225 | Kolk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1951974 | Openbare verlichting (OV), Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1966188 | Verharding Wegtype 7, Fietspaden\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1972874 | Aansluitleiding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2139148 | Vloer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2211111 | Talud, Basalt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2221370 | Vleugelwand, staal\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2233333 | Talud, Beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2255555 | Talud, Binnenhoofd west, Basalt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2370600 | Laagspanningsinstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2384960 | Dwarsdrager | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2386459 | Rij-ijzer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2547759 | Randprofiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2573391 | Goot | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2579026 | Oplegblok | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2598139 | Afsluiter | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2636424 | Leuning | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2713776 | Beschermlaag, Slijtlaag fietspad\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2763569 | Borstwering, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2788021 | Overgangsplaat, bovenzijde\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2791102 | Toegangshek, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2887146 | Aanstraalverlichting | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2925144 | Rooster | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2947139 | Paal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2961292 | Basculekelder, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2985715 | Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2999651 | Wandbekleding\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3032237 | Beschermlaag, Slijtlaag hout\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3074575 | Contragewicht | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3083827 | Remming- en/of geleidewerk, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3105619 | Dak | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3110715 | Bodembescherming, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3170451 | Landverkeerssein | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3175291 | Oplegtafel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3316068 | Doorlaatkoker, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3322222 | Talud, Kunstobject, Basalt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3323371 | Binnenverlichting\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3385196 | Steunpunt 4, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3389660 | Oplegbalk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3396747 | Reling | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3434344 | Paneel, beton\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3434345 | Paneel, kunststof\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3434346 | Paneel, staal\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3597123 | Drainage, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3603309 | Sluiskolk, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3608507 | Landhoofd 01\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3674511 | Wand | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3850228 | Asfaltverharding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3881872 | Wrijfgording | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3903302 | Geleiderail Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3952717 | Kettingoverbrenging | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3999795 | Beschermlaag | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4015739 | Natuurlijke grasvegetatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4024130 | Hameistijl (poort) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4038333 | Beschermkap | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4048575 | Geleiderail, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4049339 | Informatiebord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4071686 | Staalconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4145881 | Sluisdeur (hef, punt, rol), Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4179778 | Kabelgoot | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4187682 | Ontluchter\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4207024 | Overgangsplaat, Bovenzijde\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4279977 | Oplegging, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4312026 | Intercominstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4437144 | Antiverblindingsscherm | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4438570 | Verkeersbord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4444455 | Geleiderail, Aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4466666 | Har, Voor | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4564842 | Hangstang | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4637851 | Putdeksel\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4642307 | Geotextiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4670286 | Marifooninstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4709221 | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4807110 | Beschermlaag, Slijtlaag staal\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4846484 | Ladder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4859768 | Elementenverharding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4895609 | Grondlichaam | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4901290 | Binnenverlichting, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4935857 | Draaipunt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5004823 | Ontluchtingsbuis\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5007575 | Poer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5094262 | Spiegel\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5104127 | Balanspriem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5158101 | Fauna uittreedplaats, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5175495 | Grendelinrichting, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5185841 | Niveaumeetinstallatie\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5260484 | Hijs- en transportinstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5265904 | Steiger, algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5319069 | Wegmarkering, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5448187 | Geleidebarrièr | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5500566 | Bevestigingsogen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5516886 | Hoofddraagconstructie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5560678 | Berm, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5564838 | Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5617037 | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie), Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5629694 | Schampstrook | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5688348 | Bolder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5714857 | Pompinstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5764188 | Scheepvaartsein | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5829165 | Telefooninstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5865381 | Geleidewerk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5866587 | Buisleiding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5952126 | Verharding wegtype 7, Fietspaden | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5954693 | Landhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5954870 | Onverhard oppervlak | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6026401 | Geleidetouw\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6108625 | Hydro-/meteomeetinstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6140937 | Rijdek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6145121 | Landhoofd 02\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6161858 | Opstal, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6207487 | Hectometerbord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6243119 | Bodem, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6329754 | Deksel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6469943 | Heftoren, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6540869 | Pijler | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6577187 | Damwandkop | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6654259 | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6681936 | Bebording/bewegwijzering, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6716215 | Kabel, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6771009 | Fundatie op staal\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6792129 | Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6803471 | Fundatie, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6808650 | Trap | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6897557 | Fundatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6951487 | Fundatie, Op staal\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6959234 | Wrijfstijl | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7009236 | Afdichtingsprofiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7009330 | Trottoirband | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7027764 | Trekputdeksel\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7058455 | IJsmixer, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7074620 | Faunageleiding, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7085673 | Steunpunt 04, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7091686 | Verwarmingstoestel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7163486 | Boog, Beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7198736 | Bedieningspaneel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7220742 | Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7259573 | Gestrekte oever, Talud, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7274644 | Steunpunt, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7301654 | Overgangsplaat | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7310950 | Schrikhek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7313584 | Voegloze overgang | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7367537 | Schanskorf | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7368704 | Haalkom | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7372256 | Kelder, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7382132 | Verharding wegtype 4, Licht belast, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7395169 | Peilschaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7416962 | Paalmuts | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7426192 | Kabeldraagconstructie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7435510 | Pompkelder, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7525097 | Schampkant, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7584894 | Asfaltverharding, Onder\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7591666 | Langsligger | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7616911 | Deur | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7623658 | Hoofddraaipunt, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7631181 | Afmeervoorziening, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7650733 | Geleiderail | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7674439 | Verkeersregelinstallatie (VRI), Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7702502 | Oplegstoel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7724563 | Schoor | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7736706 | Windverband | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7789456 | Oplegging, Tussensteunpunt\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7835238 | Verharding wegtype 7, Fietspaden, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7888299 | Afsluitboominstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 7918766 | Aandrijving en bewegingswerk; electrohydraulisch, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8017753 | Steunpunt 3, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8028270 | Put, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8052588 | Terreinmeubilair, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8078078 | Hijs- en transportinstallatie\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8124150 | Randelement | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8132053 | Meerpaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 815681 | Beschermlaag, Bitumen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8601136 | Kast | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8659163 | Steunpunt 03, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8681854 | Beschermlaag, Slijtlaag\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8709498 | Scheepverkeersbeseining, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8793314 | Paalmuts\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8871559 | Oeverbescherming, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8883586 | Geleideconstructie, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 8976467 | Luik | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9014377 | Put\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9023439 | Heugelstang | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9025008 | Buis | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9037638 | Kabel- en leidingtunnel, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9098822 | Pomp | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9146494 | Kabel- en leidingtunnel, algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9242897 | Voegovergang, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9328310 | Asfaltverharding, Boven\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9344083 | Sluishoofd, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9417790 | Objectverlichting, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9446267 | Schotbalksponning | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9461888 | Overgangsplaat, Onderdoorgang\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9517043 | Armatuur | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9538364 | Keermuur | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9566720 | Beschoeiing | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9720773 | Boog, Metselwerk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9853956 | Grindkoffer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9870182 | Omroepinstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9901477 | Overgangsconstructie, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9910508 | Beëindigingsprofiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9945959 | Gestrekte oever, talud, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 9948986 | Frame | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aandrijving (elektromecha | Aandrijving (elektromechanisch) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aanrijbalk | Aanrijbalk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aardklem | Aardklem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Accumulator | Accumulator | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afdekplaat xx | Afdekplaat xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afstandhouders | Afstandhouders | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afstandhouders xx | Afstandhouders xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Ankerblok | Ankerblok | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Ankerketting | Ankerketting | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Asfaltverharding RVB | Asfaltverharding RVB | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Asfaltverharding, par.baa | Asfaltverharding, par.baan | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Asfaltverharding, prov.we | Asfaltverharding, prov.weg | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Audio/ videologgingsystee | Audio/ videologgingsysteem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bedieningspaneel, pomp | Bedieningspaneel, pomp | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Beplanking xx | Beplanking xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Beplating xx | Beplating xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Beschermlaag xx | Beschermlaag xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bevestigingsmiddelen xx | Bevestigingsmiddelen xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Binneninrichting XX | Binneninrichting XX | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Binnenverlichting, Algeme | Binnenverlichting, Algemeen kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bordes xx | Bordes xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bordes, binnen | Bordes, binnen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bordes, binnenzijde kelde | Bordes, binnenzijde kelder\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bordes, buiten | Bordes, buiten\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bordes, voor de kelder xx | Bordes, voor de kelder xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bordes, voor kelder | Bordes, voor kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Botenhelling xx | Botenhelling xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Camera | Camera | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Camera, beweegbaar | Camera, beweegbaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Camera, vast | Camera, vast | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Constructie | Constructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Constructie-Mechaniek (Be | Constructie-Mechaniek (Behuizing, lamellen, lagers | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dak voetgangerstunnel | Dak voetgangerstunnel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dak xx | Dak xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dak, duikerbrug | Dak, duikerbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand xx | Damwand xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, beschoeiing | Damwand, beschoeiing | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, beschoeiing xx | Damwand, beschoeiing xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, beton | Damwand, beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, boothelling | Damwand, boothelling | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, hout | Damwand, hout | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, in het water | Damwand, in het water | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, langs oevers | Damwand, langs oevers | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, langs water | Damwand, langs water | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, naast de kelder | Damwand, naast de kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, opstal | Damwand, opstal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, voor de kelder x | Damwand, voor de kelder xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwand, voor kelder | Damwand, voor kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwandkop, langs oevers | Damwandkop, langs oevers | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Damwandkop, langs water | Damwandkop, langs water | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Debietmeetinstallatie, Al | Debietmeetinstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dek, fietspad | Dek, fietspad | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dek, voetpad | Dek, voetpad | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dekdelen xx | Dekdelen xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Deksel xx | Deksel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dekzerkprofiel xx | Dekzerkprofiel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Deur xx | Deur xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Diagonaal, schoor | Diagonaal, schoor | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dieptefiltratie (t.b.v. o | Dieptefiltratie (t.b.v. oliereiniging) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dilatatievoegovergang xx | Dilatatievoegovergang xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Drenkelingenhaak xx | Drenkelingenhaak xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Drijflichaam | Drijflichaam | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dwarsdrager val | Dwarsdrager val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dwarsdrager, aanbruggen | Dwarsdrager, aanbruggen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Eindschakelaar | Eindschakelaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Elementenverharding xx | Elementenverharding xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Elementenverharding, kuns | Elementenverharding, kunstobject | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Elementenverharding, loop | Elementenverharding, looppad | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Elementenverharding, naas | Elementenverharding, naast kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Elementenverharding, pad | Elementenverharding, pad naar kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Fender | Fender | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Fietsgoot xx | Fietsgoot xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Geleiderail val | Geleiderail val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gevelbeplating XX | Gevelbeplating XX | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Goot xx | Goot xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gording, damwand boothell | Gording, damwand boothelling | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gording, in het water | Gording, in het water | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| HWA buis xx | HWA buis xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Haalkom xx | Haalkom xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hangstang xx | Hangstang xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Heugel xx | Heugel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Heugelstang xx | Heugelstang xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoekbescherming xx | Hoekbescherming xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoekbeschermingsprofiel | Hoekbeschermingsprofiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoeklijn xx | Hoeklijn xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoekprofiel | Hoekprofiel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoekprofiel xx | Hoekprofiel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoofdligger xx | Hoofdligger xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hydraulisch aggregaat (po | Hydraulisch aggregaat (pomp, motor, kleppenblok, tankeenheid) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| KDV | Kabeldoorvoer | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kabeltunneldoorvoering | Kabeltunneldoorvoering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kast xx | Kast xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kathodische bescherming | Kathodische bescherming | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Keerwand | Keerwand | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Keerwand xx | Keerwand xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kerende constructie, Alg | Kerende constructie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Ketting bordes | Ketting bordes | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Ketting xx | Ketting xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kettingoverbrenging xx | Kettingoverbrenging xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kozijn XX | Kozijn XX | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Krooshek, Algemeen | Krooshek, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kunstwerkcodeplaatje xx | Kunstwerkcodeplaatje xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Langsligger Beton | Langsligger Beton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Langsligger Staal | Langsligger Staal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Langsligger val | Langsligger val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Lekdetectie | Lekdetectie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Leuning xx | Leuning xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Leuning, Algemeen aanbrug | Leuning, Algemeen aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Leuning, Algemeen val | Leuning, Algemeen val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Leuning, Algemeen xx | Leuning, Algemeen xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Onderdoorvaartlicht xx | Onderdoorvaartlicht xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Ondersabeling xx | Ondersabeling xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegstoel, val | Oplegstoel, val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsplaat xx | Overgangsplaat xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| PTG | Pictogram | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Paneel, glas | Paneel, glas | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Paneel, glas (boven) | Paneel, glas (boven) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Paneel, glas (onder) | Paneel, glas (onder) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Paneel, hout | Paneel, hout | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Paneel, kunststof (boven) | Paneel, kunststof (boven) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Paneel, kunststof (onder) | Paneel, kunststof (onder) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Peilschaal xx | Peilschaal xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Perkoen Paal | Perkoen Paal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Pikhaak xx | Pikhaak xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Pikhaakhouder xx | Pikhaakhouder xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Programmable Logic Contro | Programmable Logic Controller (PLC) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Prullenbak xx | Prullenbak xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Put xx | Put xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Put xx, algemeen | Put xx, algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Putdeksel xx | Putdeksel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Raam xx | Raam xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Radar reflector | Radar reflector | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Randprofiel xx | Randprofiel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Reddingsboot xx | Reddingsboot xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Regelwerk xx | Regelwerk xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Rijdek, xx | Rijdek, xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Rijplaat xx | Rijplaat xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Rioolbuis, Vrij verval | Rioolbuis, Vrij verval | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Rondsel xx | Rondsel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Rooster xx | Rooster xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant, Aanbrug | Schampkant, Aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant, Aanbrug staal | Schampkant, Aanbrug staal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant, Val | Schampkant, Val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampstrook, Aanbrug | Schampstrook, Aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampstrook, val | Schampstrook, val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schotbalk xx | Schotbalk xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schotbalksponning xx | Schotbalksponning xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schrikhek xx | Schrikhek xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schrikpaal | Schrikpaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schuifconstructie, Algeme | Schuifconstructie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schuifgeleiding xx | Schuifgeleiding xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Slijtlaag, Algemeen xx | Slijtlaag, Algemeen xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Slijtlaag, val | Slijtlaag, val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Spiegel xx | Spiegel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger | Steiger | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Stijlen | Stijlen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Stopstreep | Stopstreep | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Stormanker | Stormanker | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Stortebed xx | Stortebed xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Supervisory Control and D | Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA-systeem) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Taatsschoen xx | Taatsschoen xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Tandwieloverbrenging | Tandwieloverbrenging | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Toegangshek | Toegangshek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Trap beton xx | Trap beton xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Trap staal xx | Trap staal xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Trap, naast de kelder | Trap, naast de kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Trap, naast kelder | Trap, naast kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Trap, op talud | Trap, op talud | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Trottoirband xx | Trottoirband xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| VIA | Vluchtweginstallatie, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verbindingsbrug (Loopbrug | Verbindingsbrug (Loopbrug) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 2, Zwa | Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg ,Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 7, Fie | Verharding wegtype 7, Fietspaden, Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verkeerspaal | Verkeerspaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vlaggenmast xx | Vlaggenmast xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vleugelwand xx | Vleugelwand xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vleugelwand xx, landhoofd | Vleugelwand xx, landhoofd noord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vleugelwand, voor kelder | Vleugelwand, voor kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vloer xx | Vloer xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vloer xx, Vloer voetgange | Vloer xx, Vloer voetgangerstunnel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Voegloze overgang xx | Voegloze overgang xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Wand voetgangerstunnel | Wand voetgangerstunnel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Wand xx | Wand xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Windscherm | Windscherm | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Wrijfgording xx | Wrijfgording xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Wrijfstijl xx | Wrijfstijl xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Zonnecellen | Zonnecellen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aandrijving en bewegingswerk (electrohydraulisch), Algemeen | Aandrijving en bewegingswerk (electrohydraulisch), Algemeen | INSERT | - |
| Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch), Algemeen | Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch), Algemeen | INSERT | - |
| Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch), Algemeen | Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch), Algemeen | INSERT | - |
| Aansluitconstructie | Aansluitconstructie | INSERT | - |
| Aansluitleiding | Aansluitleiding | INSERT | - |
| Aanstraalverlichting | Aanstraalverlichting | INSERT | - |
| Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, Algemeen | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Accu | Accu | INSERT | - |
| Achterbeplating fender | Achterbeplating fender | INSERT | - |
| Achterloopheidscherm | Achterloopheidscherm | INSERT | - |
| Afdichtingsprofiel | Afdichtingsprofiel | INSERT | - |
| Afmeervoorziening, Algemeen | Afmeervoorziening, Algemeen | INSERT | - |
| Afscheiding, Algemeen | Afscheiding, Algemeen | INSERT | - |
| Afsluitboominstallatie, Algemeen | Afsluitboominstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Afsluiter | Afsluiter | INSERT | - |
| Afvoer | Afvoer | INSERT | - |
| Anode | Anode | INSERT | - |
| Antivandalismevoorziening, Algemeen | Antivandalismevoorziening, Algemeen | INSERT | - |
| Antiverblindingsscherm | Antiverblindingsscherm | INSERT | - |
| Appendage | Appendage | INSERT | - |
| Arm | Arm | INSERT | - |
| Armatuur | Armatuur | INSERT | - |
| Asfaltconstructie | Asfaltconstructie | INSERT | - |
| Asfaltwapening | Asfaltwapening | INSERT | - |
| Askoppeling | Askoppeling | INSERT | - |
| Audio/ videologgingsysteem | Audio/ videologgingsysteem | INSERT | - |
| Bak | Bak | INSERT | - |
| Baken | Baken | INSERT | - |
| Balanspriem | Balanspriem | INSERT | - |
| Balk | Balk | INSERT | - |
| Ballastweerstand | Ballastweerstand | INSERT | - |
| Basculekelder, Algemeen | Basculekelder, Algemeen | INSERT | - |
| Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen | Bebording/bewegwijzering (statisch), Algemeen | INSERT | - |
| Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen | Bedienings- en besturingssysteem, Algemeen | INSERT | - |
| Bedieningspaneel | Bedieningspaneel | INSERT | - |
| Beplating | Beplating | INSERT | - |
| Berm, Algemeen | Berm, Algemeen | INSERT | - |
| Beschermkap | Beschermkap | INSERT | - |
| Beschermlaag | Beschermlaag | INSERT | - |
| Beschoeiing | Beschoeiing | INSERT | - |
| Bewegingswerk | Bewegingswerk | INSERT | - |
| Bewegwijzeringsbord | Bewegwijzeringsbord | INSERT | - |
| Beëindigingsprofiel | Beëindigingsprofiel | INSERT | - |
| Binnenverlichting, Algemeen | Binnenverlichting, Algemeen | INSERT | - |
| Blokkenmuur | Blokkenmuur | INSERT | - |
| Bodem (waterbodem) | Bodem (waterbodem) | INSERT | - |
| Bodem, Algemeen | Bodem, Algemeen | INSERT | - |
| Bodembescherming, Algemeen | Bodembescherming, Algemeen | INSERT | - |
| Bodemstabilisatie | Bodemstabilisatie | INSERT | - |
| Boei | Boei | INSERT | - |
| Boeienlijn | Boeienlijn | INSERT | - |
| Bolder | Bolder | INSERT | - |
| Bomen/houtopstanden | Bomen/houtopstanden | INSERT | - |
| Bomenlaan | Bomenlaan | INSERT | - |
| Bomenrij | Bomenrij | INSERT | - |
| Boog | Boog | INSERT | - |
| Boombak | Boombak | INSERT | - |
| Boomweide | Boomweide | INSERT | - |
| Borstwering, Algemeen | Borstwering, Algemeen | INSERT | - |
| Brandblusinstallatie, Algemeen | Brandblusinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI), Algemeen | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI), Algemeen | INSERT | - |
| Brandslang | Brandslang | INSERT | - |
| Buis | Buis | INSERT | - |
| Buisaansluiting | Buisaansluiting | INSERT | - |
| Buisleiding | Buisleiding | INSERT | - |
| Caisson | Caisson | INSERT | - |
| Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO), Algemeen | Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO), Algemeen | INSERT | - |
| Camera (beweegbaar) | Camera (beweegbaar) | INSERT | - |
| Camera (vast) | Camera (vast) | INSERT | - |
| Centrale | Centrale | INSERT | - |
| Centrale Antenne Installatie (CAI), Algemeen | Centrale Antenne Installatie (CAI), Algemeen | INSERT | - |
| Centrale-deurontgrendeling | Centrale-deurontgrendeling | INSERT | - |
| Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie), Algemeen | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie), Algemeen | INSERT | - |
| Coaxstralers (tunnelbekabeling) | Coaxstralers (tunnelbekabeling) | INSERT | - |
| Combiwand | Combiwand | INSERT | - |
| Compensator | Compensator | INSERT | - |
| Compressor | Compressor | INSERT | - |
| Compressorinstallatie, Algemeen | Compressorinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Connector | Connector | INSERT | - |
| Contragewicht | Contragewicht | INSERT | - |
| Dak | Dak | INSERT | - |
| Dakafwerking | Dakafwerking | INSERT | - |
| Damwand | Damwand | INSERT | - |
| Damwand (0nderwatertalud) | Damwand (0nderwatertalud) | INSERT | - |
| Damwand (bovenwatertalud) | Damwand (bovenwatertalud) | INSERT | - |
| Dataloginstallatie, Algemeen | Dataloginstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Deklaag (dicht) | Deklaag (dicht) | INSERT | - |
| Deklaag (open) | Deklaag (open) | INSERT | - |
| Deksel | Deksel | INSERT | - |
| Dekzerkprofiel | Dekzerkprofiel | INSERT | - |
| Deur | Deur | INSERT | - |
| Deurgeleiding | Deurgeleiding | INSERT | - |
| Deurrails | Deurrails | INSERT | - |
| Deuvel | Deuvel | INSERT | - |
| Dieptefiltratie | Dieptefiltratie | INSERT | - |
| Dieptefiltratie | Dieptefiltratie | INSERT | - |
| Diepwand | Diepwand | INSERT | - |
| Dilatatievoeg | Dilatatievoeg | INSERT | - |
| Doorlaatkoker, Algemeen | Doorlaatkoker, Algemeen | INSERT | - |
| Douche | Douche | INSERT | - |
| Draad (glad/punt) | Draad (glad/punt) | INSERT | - |
| Draadstang | Draadstang | INSERT | - |
| Draaipoort | Draaipoort | INSERT | - |
| Draaipunt | Draaipunt | INSERT | - |
| Drainagebuis | Drainagebuis | INSERT | - |
| Drijfbaken | Drijfbaken | INSERT | - |
| Drijvende bolder | Drijvende bolder | INSERT | - |
| Droogzetvoorziening | Droogzetvoorziening | INSERT | - |
| Drukknoppaal | Drukknoppaal | INSERT | - |
| Drukluchtschuiminstallatie (DLS), Algemeen | Drukluchtschuiminstallatie (DLS), Algemeen | INSERT | - |
| Drukpalen | Drukpalen | INSERT | - |
| Drukvat | Drukvat | INSERT | - |
| Duurzame energiebron, Algemeen | Duurzame energiebron, Algemeen | INSERT | - |
| Dwarsdrager | Dwarsdrager | INSERT | - |
| Dynamische bewegwijzering en informatiesystemen, Algemeen | Dynamische bewegwijzering en informatiesystemen, Algemeen | INSERT | - |
| Elektrische aandrijving | Elektrische aandrijving | INSERT | - |
| Elementenverharding | Elementenverharding | INSERT | - |
| Evenaar | Evenaar | INSERT | - |
| Extensief gazon | Extensief gazon | INSERT | - |
| Faunaopening | Faunaopening | INSERT | - |
| Faunaspiegel | Faunaspiegel | INSERT | - |
| Faunawand | Faunawand | INSERT | - |
| Filterconstructie | Filterconstructie | INSERT | - |
| Filterdoek | Filterdoek | INSERT | - |
| Filterhuis | Filterhuis | INSERT | - |
| Filtervulling | Filtervulling | INSERT | - |
| Flens | Flens | INSERT | - |
| Folie | Folie | INSERT | - |
| Folieconstructie, Algemeen | Folieconstructie, Algemeen | INSERT | - |
| Frame | Frame | INSERT | - |
| Fundatie | Fundatie | INSERT | - |
| Funderingslaag (gebonden) | Funderingslaag (gebonden) | INSERT | - |
| Funderingslaag (ongebonden) | Funderingslaag (ongebonden) | INSERT | - |
| Gaffel | Gaffel | INSERT | - |
| Gasdetectie-installatie (LEL), Algemeen | Gasdetectie-installatie (LEL), Algemeen | INSERT | - |
| Geleidebarriër | Geleidebarriër | INSERT | - |
| Geleidende balk | Geleidende balk | INSERT | - |
| Geleiderail | Geleiderail | INSERT | - |
| Geleidewerk | Geleidewerk | INSERT | - |
| Gelijkrichter | Gelijkrichter | INSERT | - |
| Geluidsdemper | Geluidsdemper | INSERT | - |
| Generator | Generator | INSERT | - |
| Geotextiel | Geotextiel | INSERT | - |
| Gladheidsmeldsysteem, Algemeen | Gladheidsmeldsysteem, Algemeen | INSERT | - |
| Glasvezelput | Glasvezelput | INSERT | - |
| Golfpijp | Golfpijp | INSERT | - |
| Goot | Goot | INSERT | - |
| Grendelinrichting, Algemeen | Grendelinrichting, Algemeen | INSERT | - |
| Greppel | Greppel | INSERT | - |
| Grienden | Grienden | INSERT | - |
| Grijper | Grijper | INSERT | - |
| Grindkoffer | Grindkoffer | INSERT | - |
| Grondlichaam | Grondlichaam | INSERT | - |
| H-palen | H-palen | INSERT | - |
| Haalkom | Haalkom | INSERT | - |
| Hakhout | Hakhout | INSERT | - |
| Halfverharding | Halfverharding | INSERT | - |
| Halsbeugel | Halsbeugel | INSERT | - |
| Halslager | Halslager | INSERT | - |
| Hameistijl (-poort) | Hameistijl (-poort) | INSERT | - |
| Hamerstuk | Hamerstuk | INSERT | - |
| Handbrandmelder | Handbrandmelder | INSERT | - |
| Hanger (boogbrug) | Hanger (boogbrug) | INSERT | - |
| Hangstang | Hangstang | INSERT | - |
| Hark | Hark | INSERT | - |
| Haspel | Haspel | INSERT | - |
| Hectometerbord | Hectometerbord | INSERT | - |
| Hefdeur | Hefdeur | INSERT | - |
| Hefschuif | Hefschuif | INSERT | - |
| Heftoren, Algemeen | Heftoren, Algemeen | INSERT | - |
| Helling | Helling | INSERT | - |
| Hellingafwerking | Hellingafwerking | INSERT | - |
| Helmgras | Helmgras | INSERT | - |
| Helofytenfilter | Helofytenfilter | INSERT | - |
| Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen | Hemelwaterafvoer (HWA), Algemeen | INSERT | - |
| Heugelstang | Heugelstang | INSERT | - |
| Hijs- en hefinstallatie, Algemeen | Hijs- en hefinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Hittewerende bekleding | Hittewerende bekleding | INSERT | - |
| Hoofddraagconstructie, Algemeen | Hoofddraagconstructie, Algemeen | INSERT | - |
| Hoofddraaipunt, Algemeen | Hoofddraaipunt, Algemeen | INSERT | - |
| Hoog Frequent installatie (HF-Installatie), Algemeen | Hoog Frequent installatie (HF-Installatie), Algemeen | INSERT | - |
| Hoogspanningsinstallatie, Algemeen | Hoogspanningsinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Hoogspanningsverdeler | Hoogspanningsverdeler | INSERT | - |
| Hoogtedetectie-installatie, Algemeen | Hoogtedetectie-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Hulppostkast | Hulppostkast | INSERT | - |
| Hydrant | Hydrant | INSERT | - |
| Hydraulisch aggregaat | Hydraulisch aggregaat | INSERT | - |
| Hydromotor | Hydromotor | INSERT | - |
| IJsmixer, Algemeen | IJsmixer, Algemeen | INSERT | - |
| In grond vervaardigde palen | In grond vervaardigde palen | INSERT | - |
| Inbraakbeveiligingsinstallatie, Algemeen | Inbraakbeveiligingsinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) | Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA) | INSERT | - |
| Infiltratiekratten | Infiltratiekratten | INSERT | - |
| Infiltratieleiding | Infiltratieleiding | INSERT | - |
| Infiltratievelden | Infiltratievelden | INSERT | - |
| Infiltratievijvers | Infiltratievijvers | INSERT | - |
| Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90), Algemeen | Informatie- en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90), Algemeen | INSERT | - |
| Informatiebord | Informatiebord | INSERT | - |
| Infraroodlamp | Infraroodlamp | INSERT | - |
| Intercom | Intercom | INSERT | - |
| Intercominstallatie, Algemeen | Intercominstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Isolator | Isolator | INSERT | - |
| Jaloezie (lamel) | Jaloezie (lamel) | INSERT | - |
| Juk | Juk | INSERT | - |
| Kaapstander | Kaapstander | INSERT | - |
| Kaart | Kaart | INSERT | - |
| Kabel, Algemeen | Kabel, Algemeen | INSERT | - |
| Kabeldoorvoer | Kabeldoorvoer | INSERT | - |
| Kabeldoorvoer | Kabeldoorvoer | INSERT | - |
| Kabeldraagconstructie, Algemeen | Kabeldraagconstructie, Algemeen | INSERT | - |
| Kabelgoot | Kabelgoot | INSERT | - |
| Kabeltender | Kabeltender | INSERT | - |
| Kadeput | Kadeput | INSERT | - |
| Kapiteel | Kapiteel | INSERT | - |
| Kast | Kast | INSERT | - |
| Kathodische bescherminstallatie, Algemeen | Kathodische bescherminstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Keermuur | Keermuur | INSERT | - |
| Kelder, Algemeen | Kelder, Algemeen | INSERT | - |
| Keringschuif, Algemeen | Keringschuif, Algemeen | INSERT | - |
| Ketel | Ketel | INSERT | - |
| Ketting | Ketting | INSERT | - |
| Kettingoog | Kettingoog | INSERT | - |
| Kettingoverbrenging | Kettingoverbrenging | INSERT | - |
| Kettingtand | Kettingtand | INSERT | - |
| Kettingverankering | Kettingverankering | INSERT | - |
| Kist | Kist | INSERT | - |
| Klepconstructie, Algemeen | Klepconstructie, Algemeen | INSERT | - |
| Klepketting | Klepketting | INSERT | - |
| Klimaatinstallatie, algemeen | Klimaatinstallatie, algemeen | INSERT | - |
| Klimplantconstructie | Klimplantconstructie | INSERT | - |
| Knelbeveiliging | Knelbeveiliging | INSERT | - |
| Knooppunt | Knooppunt | INSERT | - |
| Koelmachine | Koelmachine | INSERT | - |
| Koker | Koker | INSERT | - |
| Kolk | Kolk | INSERT | - |
| Kooi | Kooi | INSERT | - |
| Kozijn | Kozijn | INSERT | - |
| Kraanrail | Kraanrail | INSERT | - |
| Kraanrailfundering | Kraanrailfundering | INSERT | - |
| Laagspanningsinstallatie, Algemeen | Laagspanningsinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Ladder | Ladder | INSERT | - |
| Ladderbaan | Ladderbaan | INSERT | - |
| Lager | Lager | INSERT | - |
| Lamellenafscheider | Lamellenafscheider | INSERT | - |
| Landhoofd | Landhoofd | INSERT | - |
| Landverkeerssein | Landverkeerssein | INSERT | - |
| Langsligger | Langsligger | INSERT | - |
| Leiding, Algemeen | Leiding, Algemeen | INSERT | - |
| Leidingnetwerk | Leidingnetwerk | INSERT | - |
| Lekdetector | Lekdetector | INSERT | - |
| Leuning | Leuning | INSERT | - |
| Leuningafwerking | Leuningafwerking | INSERT | - |
| Leuningband | Leuningband | INSERT | - |
| Lichtgroepenkast | Lichtgroepenkast | INSERT | - |
| Lichtkoepel | Lichtkoepel | INSERT | - |
| Lichtopstand | Lichtopstand | INSERT | - |
| Lichtstraat | Lichtstraat | INSERT | - |
| Lift-installatie, Algemeen | Lift-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Liftdeur | Liftdeur | INSERT | - |
| Lijnafwatering | Lijnafwatering | INSERT | - |
| Local Area Network (LAN) | Local Area Network (LAN) | INSERT | - |
| Loopbrug, Algemeen | Loopbrug, Algemeen | INSERT | - |
| Loopkat | Loopkat | INSERT | - |
| Loopplank | Loopplank | INSERT | - |
| Looppoort | Looppoort | INSERT | - |
| Loopstrook | Loopstrook | INSERT | - |
| Luchtdroger | Luchtdroger | INSERT | - |
| Luchtinlaat | Luchtinlaat | INSERT | - |
| Luchtkanaal | Luchtkanaal | INSERT | - |
| Luidspreker | Luidspreker | INSERT | - |
| Luik | Luik | INSERT | - |
| Maaiveld | Maaiveld | INSERT | - |
| Mantelbuis, Algemeen | Mantelbuis, Algemeen | INSERT | - |
| Marifooninstallatie, Algemeen | Marifooninstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Markering | Markering | INSERT | - |
| Mast | Mast | INSERT | - |
| Meerboei | Meerboei | INSERT | - |
| Meerpaal | Meerpaal | INSERT | - |
| Meerstoel | Meerstoel | INSERT | - |
| Meetinstallatie, Algemeen | Meetinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Meetpunt | Meetpunt | INSERT | - |
| Meetput | Meetput | INSERT | - |
| Meetsysteem | Meetsysteem | INSERT | - |
| Meubilair | Meubilair | INSERT | - |
| Microfoon | Microfoon | INSERT | - |
| Mixer | Mixer | INSERT | - |
| Monitor | Monitor | INSERT | - |
| Monsternameapparaat | Monsternameapparaat | INSERT | - |
| Natuurlijke grasvegetatie | Natuurlijke grasvegetatie | INSERT | - |
| Nautofoon | Nautofoon | INSERT | - |
| Nautofooninstallatie, Algemeen | Nautofooninstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Nivelleerschuif | Nivelleerschuif | INSERT | - |
| Noodstop | Noodstop | INSERT | - |
| Noodstroominstallatie (roterend), Algemeen | Noodstroominstallatie (roterend), Algemeen | INSERT | - |
| Noodstroominstallatie (statisch), Algemeen | Noodstroominstallatie (statisch), Algemeen | INSERT | - |
| Noodtelefoon | Noodtelefoon | INSERT | - |
| Objectbegroeiing | Objectbegroeiing | INSERT | - |
| Objectverlichting, Algemeen | Objectverlichting, Algemeen | INSERT | - |
| Obstakelbeveiliger | Obstakelbeveiliger | INSERT | - |
| Oeverzwaluwenwand | Oeverzwaluwenwand | INSERT | - |
| Olie- en benzineafscheider | Olie- en benzineafscheider | INSERT | - |
| Olieboom | Olieboom | INSERT | - |
| Oliefilter | Oliefilter | INSERT | - |
| Omloopriool | Omloopriool | INSERT | - |
| Omroepinstallatie, Algemeen | Omroepinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Onderbak | Onderbak | INSERT | - |
| Onderbouw, Algemeen | Onderbouw, Algemeen | INSERT | - |
| Ondergrond | Ondergrond | INSERT | - |
| Onderhoudsvoorziening, Algemeen | Onderhoudsvoorziening, Algemeen | INSERT | - |
| Onderlaag | Onderlaag | INSERT | - |
| Onderloopsheidscherm | Onderloopsheidscherm | INSERT | - |
| Ontvangbed | Ontvangbed | INSERT | - |
| Ontvanger | Ontvanger | INSERT | - |
| Onverhard oppervlak | Onverhard oppervlak | INSERT | - |
| Open buispalen | Open buispalen | INSERT | - |
| Openbare verlichting (OV), Algemeen | Openbare verlichting (OV), Algemeen | INSERT | - |
| Openfilterconstructie | Openfilterconstructie | INSERT | - |
| Ophoging | Ophoging | INSERT | - |
| Oplegbalk | Oplegbalk | INSERT | - |
| Oplegblok | Oplegblok | INSERT | - |
| Oplegging, Algemeen | Oplegging, Algemeen | INSERT | - |
| Oplegpunt | Oplegpunt | INSERT | - |
| Oplegstoel | Oplegstoel | INSERT | - |
| Oplegtafel | Oplegtafel | INSERT | - |
| Opnamemedium | Opnamemedium | INSERT | - |
| Opnemer | Opnemer | INSERT | - |
| Opsluitconstructie | Opsluitconstructie | INSERT | - |
| Opstal, Algemeen | Opstal, Algemeen | INSERT | - |
| Opvulling | Opvulling | INSERT | - |
| Opzetinrichting | Opzetinrichting | INSERT | - |
| Over- en onderdrukinstallatie, Algemeen | Over- en onderdrukinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Overgangsplaat | Overgangsplaat | INSERT | - |
| Overlastbelastingsbeveiliging | Overlastbelastingsbeveiliging | INSERT | - |
| Overspanning | Overspanning | INSERT | - |
| Overspanningbeveiliging | Overspanningbeveiliging | INSERT | - |
| Paaiplaats | Paaiplaats | INSERT | - |
| Paal | Paal | INSERT | - |
| Paalbeugel | Paalbeugel | INSERT | - |
| Paalmuts | Paalmuts | INSERT | - |
| Panamawiel | Panamawiel | INSERT | - |
| Papierbak | Papierbak | INSERT | - |
| Parkeerbeugel | Parkeerbeugel | INSERT | - |
| Peilschaal | Peilschaal | INSERT | - |
| Pergola | Pergola | INSERT | - |
| Persinstallatie, Algemeen | Persinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Personenzoekinstallatie (PZI), Algemeen | Personenzoekinstallatie (PZI), Algemeen | INSERT | - |
| Pictogram | Pictogram | INSERT | - |
| Pijler | Pijler | INSERT | - |
| Pikhaak | Pikhaak | INSERT | - |
| Plaatveld | Plaatveld | INSERT | - |
| Plafond | Plafond | INSERT | - |
| Plafondafwerking | Plafondafwerking | INSERT | - |
| Plasberm | Plasberm | INSERT | - |
| Poer | Poer | INSERT | - |
| Pomp | Pomp | INSERT | - |
| Pompinstallatie, Algemeen | Pompinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Pompkelder, Algemeen | Pompkelder, Algemeen | INSERT | - |
| Portaal, Algemeen | Portaal, Algemeen | INSERT | - |
| Praatpaal | Praatpaal | INSERT | - |
| Programmable Logic Controller (PLC) | Programmable Logic Controller (PLC) | INSERT | - |
| Puntdeur | Puntdeur | INSERT | - |
| Putrand | Putrand | INSERT | - |
| Pyloon | Pyloon | INSERT | - |
| Radarinstallatie, Algemeen | Radarinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Radarscanner | Radarscanner | INSERT | - |
| Radio Direction Finding (RDF) | Radio Direction Finding (RDF) | INSERT | - |
| Rail | Rail | INSERT | - |
| Railbaan | Railbaan | INSERT | - |
| Railgeleiding | Railgeleiding | INSERT | - |
| Rails in verharding | Rails in verharding | INSERT | - |
| Rails vrijliggend | Rails vrijliggend | INSERT | - |
| Randelement | Randelement | INSERT | - |
| Randprofiel | Randprofiel | INSERT | - |
| Reclamezuil | Reclamezuil | INSERT | - |
| Reddingsdavit | Reddingsdavit | INSERT | - |
| Reddingsvest | Reddingsvest | INSERT | - |
| Reflector | Reflector | INSERT | - |
| Regelwerk | Regelwerk | INSERT | - |
| Reling | Reling | INSERT | - |
| Remming- en/of geleidewerk, Algemeen | Remming- en/of geleidewerk, Algemeen | INSERT | - |
| Remschot | Remschot | INSERT | - |
| Riem | Riem | INSERT | - |
| Rij-ijzer | Rij-ijzer | INSERT | - |
| Rijdek | Rijdek | INSERT | - |
| Roerwerk | Roerwerk | INSERT | - |
| Rolbaan | Rolbaan | INSERT | - |
| Roldeur | Roldeur | INSERT | - |
| Rolgordijn | Rolgordijn | INSERT | - |
| Rolluik | Rolluik | INSERT | - |
| Roltrapinstallatie, Algemeen | Roltrapinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Roltraptrede | Roltraptrede | INSERT | - |
| Rolwagen (roldeur) | Rolwagen (roldeur) | INSERT | - |
| Rookafvoer | Rookafvoer | INSERT | - |
| Rooster | Rooster | INSERT | - |
| Roostergoedcontainer, algemeen | Roostergoedcontainer, algemeen | INSERT | - |
| Roosterput | Roosterput | INSERT | - |
| Roosterreinigingsinstallatie, Algemeen | Roosterreinigingsinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Samengestelde damwand | Samengestelde damwand | INSERT | - |
| Sanitaire installatie, Algemeen | Sanitaire installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Schacht | Schacht | INSERT | - |
| Schakelaar | Schakelaar | INSERT | - |
| Schampkant, Algemeen | Schampkant, Algemeen | INSERT | - |
| Schampstrook | Schampstrook | INSERT | - |
| Schanskorf | Schanskorf | INSERT | - |
| Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen | Scheepvaartdetectie-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Scheepvaartsein | Scheepvaartsein | INSERT | - |
| Scheepverkeersbeseining, Algemeen | Scheepverkeersbeseining, Algemeen | INSERT | - |
| Scherm | Scherm | INSERT | - |
| Schokdemper | Schokdemper | INSERT | - |
| Schoor | Schoor | INSERT | - |
| Schort | Schort | INSERT | - |
| Schotbalksponning | Schotbalksponning | INSERT | - |
| Schraper | Schraper | INSERT | - |
| Schrikhek | Schrikhek | INSERT | - |
| Schuifconstructie, Algemeen | Schuifconstructie, Algemeen | INSERT | - |
| Schuifketting | Schuifketting | INSERT | - |
| Schuifpoort | Schuifpoort | INSERT | - |
| Shikanen | Shikanen | INSERT | - |
| Signaalgever | Signaalgever | INSERT | - |
| Sleufonderbouw | Sleufonderbouw | INSERT | - |
| Sleufopbouw | Sleufopbouw | INSERT | - |
| Slibafscheider | Slibafscheider | INSERT | - |
| Sluisdeur (hef, punt, rol), Algemeen | Sluisdeur (hef, punt, rol), Algemeen | INSERT | - |
| Sluismarkering, Algemeen | Sluismarkering, Algemeen | INSERT | - |
| Smeedwerk | Smeedwerk | INSERT | - |
| Smeersysteem | Smeersysteem | INSERT | - |
| Spar | Spar | INSERT | - |
| Spieplank | Spieplank | INSERT | - |
| Sproei-installatie, Algemeen | Sproei-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Sproeikop | Sproeikop | INSERT | - |
| Spuisein | Spuisein | INSERT | - |
| Spuitkanon | Spuitkanon | INSERT | - |
| Staalmat | Staalmat | INSERT | - |
| Startmotor | Startmotor | INSERT | - |
| Statische menger | Statische menger | INSERT | - |
| Steenhoop | Steenhoop | INSERT | - |
| Steilwand | Steilwand | INSERT | - |
| Stempelbuis | Stempelbuis | INSERT | - |
| Steunpunt, Algemeen | Steunpunt, Algemeen | INSERT | - |
| Stijl | Stijl | INSERT | - |
| Stobbenwal | Stobbenwal | INSERT | - |
| Stootkussen | Stootkussen | INSERT | - |
| Strand | Strand | INSERT | - |
| Stroombreker | Stroombreker | INSERT | - |
| Stuurstroomvoedingsinstallatie, Algemeen | Stuurstroomvoedingsinstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Stuwelement | Stuwelement | INSERT | - |
| Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA-systeem) | Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA-systeem) | INSERT | - |
| Switch | Switch | INSERT | - |
| Takel | Takel | INSERT | - |
| Takkenril | Takkenril | INSERT | - |
| Talud, Algemeen | Talud, Algemeen | INSERT | - |
| Tandbaan | Tandbaan | INSERT | - |
| Tandwiel | Tandwiel | INSERT | - |
| Tandwieloverbrenging (open) | Tandwieloverbrenging (open) | INSERT | - |
| Tandwieloverbrenging, Overig | Tandwieloverbrenging, Overig | INSERT | - |
| Telefooninstallatie, Algemeen | Telefooninstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Telemetrie-installatie, Algemeen | Telemetrie-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Terreinmeubilair, Algemeen | Terreinmeubilair, Algemeen | INSERT | - |
| Terugslagklep | Terugslagklep | INSERT | - |
| Toegangscontrole-installatie, Algemeen | Toegangscontrole-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Toilet | Toilet | INSERT | - |
| Toiletcabine | Toiletcabine | INSERT | - |
| Ton | Ton | INSERT | - |
| Toplaag | Toplaag | INSERT | - |
| Tracing, Algemeen | Tracing, Algemeen | INSERT | - |
| Trafohuis | Trafohuis | INSERT | - |
| Traliedeur | Traliedeur | INSERT | - |
| Transformator | Transformator | INSERT | - |
| Transmissie apparatuur | Transmissie apparatuur | INSERT | - |
| Transmissie-installatie, Algemeen | Transmissie-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Trap | Trap | INSERT | - |
| Trapafwerking | Trapafwerking | INSERT | - |
| Triangel | Triangel | INSERT | - |
| Trottoirband | Trottoirband | INSERT | - |
| Tuidraad | Tuidraad | INSERT | - |
| Tuinhuisje | Tuinhuisje | INSERT | - |
| Tuinmuur | Tuinmuur | INSERT | - |
| Turbine | Turbine | INSERT | - |
| Tussenlaag | Tussenlaag | INSERT | - |
| Uithouder, Algemeen | Uithouder, Algemeen | INSERT | - |
| Urinoir | Urinoir | INSERT | - |
| Vaarwegmarkering, Algemeen | Vaarwegmarkering, Algemeen | INSERT | - |
| Valreep | Valreep | INSERT | - |
| Vangconstructie, Algemeen | Vangconstructie, Algemeen | INSERT | - |
| Veiligheidsventiel | Veiligheidsventiel | INSERT | - |
| Veldafscheiding | Veldafscheiding | INSERT | - |
| Ventilatie-installatie, Algemeen | Ventilatie-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Ventilator | Ventilator | INSERT | - |
| Verbindingsbrug (loopbrug) | Verbindingsbrug (loopbrug) | INSERT | - |
| Verbrandingsmotor | Verbrandingsmotor | INSERT | - |
| Verdeelblok | Verdeelblok | INSERT | - |
| Verharding | Verharding | INSERT | - |
| Verkeersbord | Verkeersbord | INSERT | - |
| Verkeersdetectie-installatie, Algemeen | Verkeersdetectie-installatie, Algemeen | INSERT | - |
| Verkeersgeleidingsverlichting | Verkeersgeleidingsverlichting | INSERT | - |
| Verkeersregelinstallatie (VRI), Algemeen | Verkeersregelinstallatie (VRI), Algemeen | INSERT | - |
| Verplaatsbare Vangrail installatie (VEVA), Algemeen | Verplaatsbare Vangrail installatie (VEVA), Algemeen | INSERT | - |
| Versnijder | Versnijder | INSERT | - |
| Verticaal (vakwerkligger) | Verticaal (vakwerkligger) | INSERT | - |
| Verwarmingstoestel | Verwarmingstoestel | INSERT | - |
| Vetafscheider | Vetafscheider | INSERT | - |
| Videowall | Videowall | INSERT | - |
| Vijzel | Vijzel | INSERT | - |
| Vijzelgoot | Vijzelgoot | INSERT | - |
| Vissluis, Algemeen | Vissluis, Algemeen | INSERT | - |
| Vistrap | Vistrap | INSERT | - |
| Vleermuiskelder, Algemeen | Vleermuiskelder, Algemeen | INSERT | - |
| Vleugelwand | Vleugelwand | INSERT | - |
| Vloer | Vloer | INSERT | - |
| Vloerafwerking | Vloerafwerking | INSERT | - |
| Vluchtdeur | Vluchtdeur | INSERT | - |
| Vluchtweginstallatie, Algemeen | Vluchtweginstallatie, Algemeen | INSERT | - |
| Vluchtwegverlichting (dynamisch) | Vluchtwegverlichting (dynamisch) | INSERT | - |
| Voegconstructie | Voegconstructie | INSERT | - |
| Voegloze overgang | Voegloze overgang | INSERT | - |
| Voegovergang, Algemeen | Voegovergang, Algemeen | INSERT | - |
| Voetpedaal | Voetpedaal | INSERT | - |
| Volière | Volière | INSERT | - |
| Vuilvangrooster | Vuilvangrooster | INSERT | - |
| Waaiervlotdeur | Waaiervlotdeur | INSERT | - |
| Wadi | Wadi | INSERT | - |
| Wagen | Wagen | INSERT | - |
| Wals | Wals | INSERT | - |
| Wand | Wand | INSERT | - |
| Wandafwerking | Wandafwerking | INSERT | - |
| Warmtewisselaar | Warmtewisselaar | INSERT | - |
| Wastafel | Wastafel | INSERT | - |
| Watermistinstallatie (WMS), Algemeen | Watermistinstallatie (WMS), Algemeen | INSERT | - |
| Waterplant (drijvend) | Waterplant (drijvend) | INSERT | - |
| Waterplant (ondergedoken) | Waterplant (ondergedoken) | INSERT | - |
| Watervegetatie, Algemeen | Watervegetatie, Algemeen | INSERT | - |
| Weerhut | Weerhut | INSERT | - |
| Wegkantsysteem (WKS), Algemeen | Wegkantsysteem (WKS), Algemeen | INSERT | - |
| Wegkruipplek | Wegkruipplek | INSERT | - |
| Wegmarkering, Algemeen | Wegmarkering, Algemeen | INSERT | - |
| Weigh In Motion, Algemeen | Weigh In Motion, Algemeen | INSERT | - |
| Wiel | Wiel | INSERT | - |
| Wielstel | Wielstel | INSERT | - |
| Windsingel | Windsingel | INSERT | - |
| Windverband | Windverband | INSERT | - |
| Wrijfgording | Wrijfgording | INSERT | - |
| Wrijfstijl | Wrijfstijl | INSERT | - |
| Wrijvingswerk | Wrijvingswerk | INSERT | - |
| Zandbed | Zandbed | INSERT | - |
| Zandvang | Zandvang | INSERT | - |
| Zettingbeperkende element | Zettingbeperkende element | INSERT | - |
| Zijschildafdichting | Zijschildafdichting | INSERT | - |
| Zinkstuk | Zinkstuk | INSERT | - |
| Zitelement | Zitelement | INSERT | - |
| Zonnekap | Zonnekap | INSERT | - |
| Zonwerend rooster | Zonwerend rooster | INSERT | - |
| Zonweringsinstallatie, Algemeen | Zonweringsinstallatie, Algemeen | INSERT | - |

### typeSpecBUI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| drainagebuis | drainagebuis | INSERT | - |
| aansluitleiding | aansluitleiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/aansluitleiding" naar "aansluitleiding" |
| bergbezinkleiding | bergbezinkleiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/bergbezinkleiding" naar "bergbezinkleiding" |
| bergingsleiding | bergingsleiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/bergingsleiding" naar "bergingsleiding" |
| doorlatendeleiding | doorlatendeleiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/doorlatendeleiding" naar "doorlatendeleiding" |
| gemengd riool | gemengdRiool | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/gemengdRiool" naar "gemengdRiool" |
| hemelwaterriool | hemelwaterriool | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/hemelwaterriool" naar "hemelwaterriool" |
| openLeiding | openLeiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/openLeiding" naar "openLeiding" |
| overstortleiding | overstortleiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/overstortleiding" naar "overstortleiding" |
| stuwrioolleiding | stuwrioolleiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/stuwrioolleiding" naar "stuwrioolleiding" |
| transportrioolleiding | transportrioolleiding | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/transportrioolleiding" naar "transportrioolleiding" |
| vuilwaterriool | vuilwaterriool | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/vuilwaterriool" naar "vuilwaterriool" |
| zinker | zinker | RENAME | Description van "http://data.gwsw.nl/zinker" naar "zinker" |

### typeSpecFNV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Dassentunnel | dassentunnel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Looprichel | Looprichel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vleermuisbunker | Vleermuisbunker | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Brug met faunavoorziening | Brug met faunavoorziening | INSERT | - |
| Duiker met faunavoorziening | Duiker met faunavoorziening | INSERT | - |
| Ecoducten | Ecoducten | INSERT | - |
| Ecoduikers | Ecoduikers | INSERT | - |
| Faunatunnel | Faunatunnel | INSERT | - |
| Groenzone | Groenzone | INSERT | - |
| Onbekend | Onbekend | INSERT | - |
| Overig | Overig | INSERT | - |
| Sluis met faunavoorziening | Sluis met faunavoorziening | INSERT | - |
| Viaduct met faunavoorziening | Viaduct met faunavoorziening | INSERT | - |

### typeSpecINS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Zonnepaneel | Zonnepaneel | INSERT | - |
| boorgat | boorgat | INSERT | - |

### typeSpecKST

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| GMS-kast | GMS-kast | INSERT | - |
| Kast CVRI | Kast Crossman VRI | INSERT | - |
| Kast IVRI | Kast IVRI | INSERT | - |
| Kast VRI | Kast VRI | INSERT | - |

### typeSpecKSW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| AG | Brug (vast) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AM | Duiker | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AO | Ecoduct | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BB | Basculebrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BD | Open Tunnelbak | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BL | Spoorweg | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BZ | Waterreguleringswerk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| CC | Object Overstijgende Voorziening | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| CG | Sifon | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| CJ | Water en watergang (niet lijnvormig), overig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| CK | Water en watergang (lijnvormig), overig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| DK | Duiker | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| FP | Faunapassage (ecoduct) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AP | Faunatunnel | INSERT | - |
| BAB | Basculebrug | INSERT | - |

### typeSpecKWD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Keerwandstuw | Keerwandstuw | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Klepstuw | Klepstuw | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kunstwerkdeel: onbekend | Kunstwerkdeel: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Stuw: onbekend | Stuw: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Werk in uitvoering | Werk in uitvoering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodemval | Bodemval | INSERT | - |
| Coupure | Coupure | INSERT | - |
| Duiker | Duiker | INSERT | - |
| Gemaal | Gemaal | INSERT | - |
| Perron | Perron | INSERT | - |
| Ponton | Ponton | INSERT | - |
| Sluis | Sluis | INSERT | - |
| Steiger | Steiger | INSERT | - |
| Strekdam | Strekdam | INSERT | - |
| Stuw | Stuw | INSERT | - |
| Vispassage | Vispassage | INSERT | - |

### typeSpecKWDLijn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeSpecKWE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| 1054837 | Heftoren 2\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111385 | Portaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1505633 | Sluishoofd, Binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1646668 | Sluisdeur, Binnenhoofd\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1731778 | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2078954 | Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2135290 | sloof | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2147326 | Berm | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2213634 | Kabeldraagconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2537896 | Steunpunt 07\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2545339 | Toegangshek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2570500 | Steunpunt 09\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2689186 | Steunpunt 13\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2712174 | Sluisdeur, Reserve\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2753289 | Steunpunt 06\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2966403 | Steunpunt 05\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3158162 | Steunpunt 02\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3177737 | Sluishoofd, Buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3228870 | Steunpunt 03\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3558679 | Sluisdeur, Buitenhoofd\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3632404 | IJsmixer\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3711130 | Steunpunt 04\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3821061 | Steunpunt 08\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3962340 | Heftoren 1\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3981084 | Steunpunt 10\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4083982 | Steunpunt 11\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4094910 | Steunpunt 01\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4853368 | Put | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4929846 | Drainage | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5487160 | Steunpunt 12\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5755789 | Fauna uittreedplaats | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6181954 | Steunpunt, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6282854 | Grasvegetatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ABB | Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch Brug B | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ABE | Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch Brug A | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aandrijving en bewegingsw | Aandrijving en bewegingswerk; mechanisch | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aarding- en bliksembeveil | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afmeervoorziening, binnen | Afmeervoorziening, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afmeervoorziening, buiten | Afmeervoorziening, buitenhoofd west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bebording/bewegwijzering | Bebording/bewegwijzering (statisch) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bedienings- en besturings | Bedienings- en besturingssysteem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodem B1 | Bodem B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodem B2 | Bodem B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodem xx | Bodem xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodembescherming B1 | Bodembescherming B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodembescherming B2 | Bodembescherming B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodembescherming xx | Bodembescherming xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Closed Circuit TeleVision | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV instal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Debietmeetinstallatie | Debietmeetinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dynamische bewegwijzering | Dynamische bewegwijzering en informatie systemen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Faunastrook | Faunastrook | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| GWC | Geluidswerende constructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gestrekte oever, natuurvr | Gestrekte oever, natuurvriendelijk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gestrekte oever, talud | Gestrekte oever, talud | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| HBB | Hoofddraaipunt Brug B | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| HDB | Hoofddraaipunt Brug A | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoofddraagconstructie B1 | Hoofddraagconstructie B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoofddraagconstructie B2 | Hoofddraagconstructie B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hydro-/meteomeetinstallat | Hydro-/meteomeetinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Inbraakbeveiligingsinstal | Inbraakbeveiligingsinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kabel- en leidingtunnel x | Kabel- en leidingtunnel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kerende constructie, binn | Kerende constructie, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kerende constructie, buit | Kerende constructie, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Krooshek | Krooshek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Leuning | Leuning | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Loopbrug, buitenhoofd | Loopbrug, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Niveaumeetinstallatie | Niveaumeetinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oeverbescherming | Oeverbescherming | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oeverbescherming xx | Oeverbescherming xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oeverconstructie | Oeverconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging B1 | Oplegging B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging B2 | Oplegging B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging aanbrug | Oplegging aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging val | Oplegging val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging, landhoofd | Oplegging, landhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging, steunpunt | Oplegging, steunpunt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsconstructie RVB | Overgangsconstructie RVB xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsconstructie RVO | Overgangsconstructie RVO xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsconstructie xx | Overgangsconstructie xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| PBB | Pompinstallatie Brug B | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| PIB | Pompinstallatie Brug A | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Put xx | Put xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Remming- en/of geleidewer | Remming- en/of geleidewerk, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant B1 | Schampkant B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant B2 | Schampkant B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant RVB | Schampkant RVB | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant RVO | Schampkant RVO | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant xx | Schampkant xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Scheepvaartvoorziening xx | Scheepvaartvoorziening xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schotbalken xx | Schotbalken xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Slijtlaag, aanbrug | Slijtlaag, aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Slijtlaag, val | Slijtlaag, val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 1 (reserve deur | Sluisdeur 1 (reserve deur) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 1, binnenhoofd | Sluisdeur 1, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 1, buitenhoofd | Sluisdeur 1, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 10 (reserve deu | Sluisdeur 10 (reserve deur buitenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 10, buitenhoofd | Sluisdeur 10, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 11 (reserve deu | Sluisdeur 11 (reserve deur binnenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 12 (reserve deu | Sluisdeur 12 (reserve deur binnenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 2 (reserve deur | Sluisdeur 2 (reserve deur) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 2, binnenhoofd | Sluisdeur 2, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 2, buitenhoofd | Sluisdeur 2, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 3 (reserve deur | Sluisdeur 3 (reserve deur) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 3, buitenhoofd | Sluisdeur 3, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 4, buitenhoofd | Sluisdeur 4, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 5 (reserve) | Sluisdeur 5 (reserve) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 5, binnenhoofd | Sluisdeur 5, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 6 (reserve) | Sluisdeur 6 (reserve) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 6, binnenhoofd | Sluisdeur 6, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 7, binnenhoofd | Sluisdeur 7, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 8, binnenhoofd | Sluisdeur 8, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 9 (reserve deur | Sluisdeur 9 (reserve deur buitenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 9, buitenhoofd | Sluisdeur 9, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, binnen | Sluishoofd, binnen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, binnenhoofd | Sluishoofd, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, buiten | Sluishoofd, buiten | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, buitenhoofd | Sluishoofd, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats binn | Steiger, wachtplaats binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats buit | Steiger, wachtplaats buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats, bin | Steiger, wachtplaats, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats, bui | Steiger, wachtplaats, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Talud, buitenhoofd | Talud, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein sluiskolk oost | Terrein sluiskolk oost | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein sluiskolk west | Terrein sluiskolk west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, buitenhoofd west | Terrein, buitenhoofd west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, reserve deuren, | Terrein, reserve deuren, buitenhoofd oost | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk noord | Terrein, sluiskolk noord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk zuid | Terrein, sluiskolk zuid | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, noord | Terrein, sluiskolk, noord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, oost | Terrein, sluiskolk, oost | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, west | Terrein, sluiskolk, west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, zuid | Terrein, sluiskolk, zuid | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 1, Hoo | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 2, Zwa | Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 3, Gem | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 4, Lic | Verharding wegtype 4, Licht belast | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 7, Fie | Verharding wegtype 7, Fietspaden xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verkeersregelinstallatie | Verkeersregelinstallatie (VRI) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vlonder, wachtplaats, bin | Vlonder, wachtplaats, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vlonder, wachtplaats, bui | Vlonder, wachtplaats, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Voegovergang xx | Voegovergang xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aandrijving en bewegingswerk (elektrohydraulisch) | Aandrijving en bewegingswerk (elektrohydraulisch) | INSERT | - |
| Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch) | Aandrijving en bewegingswerk (elektromechanisch) | INSERT | - |
| Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch) | Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch) | INSERT | - |
| Aanloopgebied | Aanloopgebied | INSERT | - |
| Aanrijbalk | Aanrijbalk | INSERT | - |
| Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | INSERT | - |
| Afscheiderinstallatie (dynamisch) | Afscheiderinstallatie (dynamisch) | INSERT | - |
| Afscheiderinstallatie (statisch) | Afscheiderinstallatie (statisch) | INSERT | - |
| Afscheiding | Afscheiding | INSERT | - |
| Ankergebied | Ankergebied | INSERT | - |
| Antivandalismevoorziening | Antivandalismevoorziening | INSERT | - |
| Bebording en bewegwijzering (statisch) | Bebording en bewegwijzering (statisch) | INSERT | - |
| Bedienings- en besturingsinstallatie | Bedienings- en besturingsinstallatie | INSERT | - |
| Berm | Berm | INSERT | - |
| Boomgroep | Boomgroep | INSERT | - |
| Bovenbouwconstructie | Bovenbouwconstructie | INSERT | - |
| Brandblusinstallatie | Brandblusinstallatie | INSERT | - |
| Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | Brandmeld- en ontruimingsinstallatie (BMI) | INSERT | - |
| Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO) | Calamiteiten Doorsteek installatie (CADO) | INSERT | - |
| Centrale Antenne Installatie (CAI) | Centrale Antenne Installatie (CAI) | INSERT | - |
| Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) | INSERT | - |
| Compressorinstallatie | Compressorinstallatie | INSERT | - |
| Dakconstructie | Dakconstructie | INSERT | - |
| Dataloginstallatie | Dataloginstallatie | INSERT | - |
| Drainage | Drainage | INSERT | - |
| Drukluchtschuiminstallatie (DLS) | Drukluchtschuiminstallatie (DLS) | INSERT | - |
| Dynamische bewegwijzering en informatie systemen | Dynamische bewegwijzering en informatie systemen | INSERT | - |
| Erf | Erf | INSERT | - |
| Fauna uittreedplaats | Fauna uittreedplaats | INSERT | - |
| Faunadekking | Faunadekking | INSERT | - |
| Folieconstructie | Folieconstructie | INSERT | - |
| Gasdetectie-installatie (LEL) | Gasdetectie-installatie (LEL) | INSERT | - |
| Global System for Mobile communications installatie (GSM) | Global System for Mobile communications installatie (GSM) | INSERT | - |
| Grasvegetatie | Grasvegetatie | INSERT | - |
| Heftoren | Heftoren | INSERT | - |
| Hijs- en hefinstallatie | Hijs- en hefinstallatie | INSERT | - |
| Hoog Frequent installatie (HF) | Hoog Frequent installatie (HF) | INSERT | - |
| Hoogspanningsinstallatie | Hoogspanningsinstallatie | INSERT | - |
| Hoogtedetectie-installatie | Hoogtedetectie-installatie | INSERT | - |
| Inbraakbeveiligingsinstallatie | Inbraakbeveiligingsinstallatie | INSERT | - |
| Infiltratievoorziening | Infiltratievoorziening | INSERT | - |
| Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90) | Informatie en Volgsysteem Scheepvaart 1990 (IVS90) | INSERT | - |
| Inspectiewagen | Inspectiewagen | INSERT | - |
| Kabeldraagconstructie | Kabeldraagconstructie | INSERT | - |
| Kathodische bescherminstallatie | Kathodische bescherminstallatie | INSERT | - |
| Keerplaats | Keerplaats | INSERT | - |
| Keringschuif | Keringschuif | INSERT | - |
| Klimaatinstallatie | Klimaatinstallatie | INSERT | - |
| Leuningconstructie | Leuningconstructie | INSERT | - |
| Lift-installatie | Lift-installatie | INSERT | - |
| Meetinstallatie | Meetinstallatie | INSERT | - |
| Nautofooninstallatie | Nautofooninstallatie | INSERT | - |
| Noodstroominstallatie (roterend) | Noodstroominstallatie (roterend) | INSERT | - |
| Noodstroominstallatie (statisch) | Noodstroominstallatie (statisch) | INSERT | - |
| Onderbouw | Onderbouw | INSERT | - |
| Onderhoudsvoorziening | Onderhoudsvoorziening | INSERT | - |
| Over- en onderdrukinstallatie | Over- en onderdrukinstallatie | INSERT | - |
| Perron | Perron | INSERT | - |
| Persinstallatie | Persinstallatie | INSERT | - |
| Personenzoekinstallatie (PZI) | Personenzoekinstallatie (PZI) | INSERT | - |
| Plafondconstructie | Plafondconstructie | INSERT | - |
| Portaal | Portaal | INSERT | - |
| Radarinstallatie | Radarinstallatie | INSERT | - |
| Reddingsmiddel | Reddingsmiddel | INSERT | - |
| Remming- en geleidewerk | Remming- en geleidewerk | INSERT | - |
| Roltrapinstallatie | Roltrapinstallatie | INSERT | - |
| Roosterreinigingsinstallatie | Roosterreinigingsinstallatie | INSERT | - |
| Sanitaire installatie | Sanitaire installatie | INSERT | - |
| Scheepvaartdetectie-installatie | Scheepvaartdetectie-installatie | INSERT | - |
| Schoorsteen | Schoorsteen | INSERT | - |
| Sloot | Sloot | INSERT | - |
| Sluisdeur (hef, punt, rol) | Sluisdeur (hef, punt, rol) | INSERT | - |
| Sluismarkering | Sluismarkering | INSERT | - |
| Sproei-installatie | Sproei-installatie | INSERT | - |
| Stuurstroomvoedingsinstallatie | Stuurstroomvoedingsinstallatie | INSERT | - |
| Telemetrie-installatie | Telemetrie-installatie | INSERT | - |
| Terrein | Terrein | INSERT | - |
| Terrein, reserve deuren | Terrein, reserve deuren | INSERT | - |
| Toegangscontrole-installatie | Toegangscontrole-installatie | INSERT | - |
| Toegangshek | Toegangshek | INSERT | - |
| Tracing | Tracing | INSERT | - |
| Trambaan | Trambaan | INSERT | - |
| Transmissie-installatie | Transmissie-installatie | INSERT | - |
| Transportinstallatie | Transportinstallatie | INSERT | - |
| Trapconstructie | Trapconstructie | INSERT | - |
| Uithouder | Uithouder | INSERT | - |
| Vaargeul | Vaargeul | INSERT | - |
| Vaarwegmarkering | Vaarwegmarkering | INSERT | - |
| Ventilatie-installatie | Ventilatie-installatie | INSERT | - |
| Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet) | Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet) | INSERT | - |
| Verharding wegtype 2 (zwaarbelaste weg) | Verharding wegtype 2 (zwaarbelaste weg) | INSERT | - |
| Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg) | Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg) | INSERT | - |
| Verharding wegtype 4 (licht belast) | Verharding wegtype 4 (licht belast) | INSERT | - |
| Verharding wegtype 5 (weg in woongebied) | Verharding wegtype 5 (weg in woongebied) | INSERT | - |
| Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied) | Verharding wegtype 6 (weg in verblijfsgebied) | INSERT | - |
| Verharding wegtype 7 (fietspaden) | Verharding wegtype 7 (fietspaden) | INSERT | - |
| Verkeersdetectie-installatie | Verkeersdetectie-installatie | INSERT | - |
| Verkeersregelinstallatie (VRI) | Verkeersregelinstallatie (VRI) | INSERT | - |
| Verplaatsbare Vangrail installatie (VEVA) | Verplaatsbare Vangrail installatie (VEVA) | INSERT | - |
| Vijzelinstallatie | Vijzelinstallatie | INSERT | - |
| Vispassage | Vispassage | INSERT | - |
| Vissluis | Vissluis | INSERT | - |
| Vleermuiskelder | Vleermuiskelder | INSERT | - |
| Vloerconstructie | Vloerconstructie | INSERT | - |
| Wandconstructie | Wandconstructie | INSERT | - |
| Watermistinstallatie (WMS) | Watermistinstallatie (WMS) | INSERT | - |
| Watervegetatie | Watervegetatie | INSERT | - |
| Weigh In Motion | Weigh In Motion | INSERT | - |
| Werk-spreekverbinding | Werk-spreekverbinding | INSERT | - |
| Wingebied | Wingebied | INSERT | - |
| Zonweringsinstallatie | Zonweringsinstallatie | INSERT | - |
| meetinstallatie | meetinstallatie | INSERT | - |
| Openbare verlichting (OV) | Openbare verlichting (OV) | RENAME | Description van "Openbare verlichting (OV) xx" naar "Openbare verlichting (OV)" |

### typeSpecLAM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| LED 1000mA | LED 1000mA | INSERT | - |

### typeSpecLAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| 3L | Drielichter | INSERT | - |

### typeSpecLDE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Drainageput | Drainageput | INSERT | - |
| RWS kolk | RWS kolk | INSERT | - |
| Rioolleidingelement: onbekend | Rioolleidingelement: onbekend | INSERT | - |

### typeSpecOBD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Overbruggingsdeel: onbekend | Overbruggingsdeel: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| dek | dek | INSERT | - |
| landhoofd | landhoofd | INSERT | - |
| pijler | pijler | INSERT | - |
| pyloon | pyloon | INSERT | - |
| sloof | sloof | INSERT | - |

### typeSpecOBWVlak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| OverigBouwwerk: onbekend | OverigBouwwerk: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OverigBouwwerk | OverigBouwwerk | INSERT | - |
| bassin | bassin | INSERT | - |
| bezinkbak | bezinkbak | INSERT | - |
| bunker | bunker | INSERT | - |
| lage trafo | lage trafo | INSERT | - |
| open loods | open loods | INSERT | - |
| opslagtank | opslagtank | INSERT | - |
| overkapping | overkapping | INSERT | - |
| schuur | schuur | INSERT | - |
| voedersilo | voedersilo | INSERT | - |
| windturbine | windturbine | INSERT | - |

### typeSpecOWA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| KAN | Kanaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OEV | Oever, Slootkant | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OGW | Overig water | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ONB | Onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OWA | Open water | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| BAS | Basalt | INSERT | - |
| BET | Beton | INSERT | - |
| GRA | Gras-en kruidachtigen | INSERT | - |
| NVO | Natuurvriendelijke oever | INSERT | - |
| OV | Overig | INSERT | - |
| SST | Stortsteen | INSERT | - |
| ZET | Zetsteen | INSERT | - |

### typeSpecOTD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| OTD:erf | erf | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:gesloten verharding | gesloten verharding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:gesloten verharding:asfalt | gesloten verharding: asfalt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:gesloten verharding:cementbeton | gesloten verharding: cementbeton | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:gesloten verharding:kunststof | gesloten verharding: kunststof | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:half verhard | half verhard | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:half verhard:grasklinkers | half verhard: grasklinkers | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:half verhard:gravel | half verhard: gravel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:half verhard:grind | half verhard: grind | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:half verhard:puin | half verhard: puin | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:half verhard:schelpen | half verhard: schelpen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:onverhard | onverhard | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:onverhard:boomschors | onverhard: boomschors | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:onverhard:zand | onverhard: zand | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:open verharding | open verharding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:open verharding:beton element | open verharding: beton element | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:open verharding:betonstraatstenen | open verharding: betonstraatstenen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:open verharding:gebakken klinkers | open verharding: gebakken klinkers | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:open verharding:sierbestrating | open verharding: sierbestrating | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:open verharding:tegels | open verharding: tegels | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:zand | zand | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:zand:strand en strandwal | zand: strand en strandwal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OTD:zand:zandverstuiving | zand: zandverstuiving | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Basaltblokken | Basaltblokken | INSERT | - |
| Deksloof | Deksloof | INSERT | - |
| Zetsteen | Zetsteen | INSERT | - |
| erf | erf | INSERT | - |
| gesloten verharding | gesloten verharding | INSERT | - |
| gesloten verharding: asfalt | gesloten verharding: asfalt | INSERT | - |
| gesloten verharding: cementbeton | gesloten verharding: cementbeton | INSERT | - |
| gesloten verharding: kunststof | gesloten verharding: kunststof | INSERT | - |
| half verhard | half verhard | INSERT | - |
| half verhard: grasklinkers | half verhard: grasklinkers | INSERT | - |
| half verhard: gravel | half verhard: gravel | INSERT | - |
| half verhard: grind | half verhard: grind | INSERT | - |
| half verhard: puin | half verhard: puin | INSERT | - |
| half verhard: schelpen | half verhard: schelpen | INSERT | - |
| onverhard | onverhard | INSERT | - |
| onverhard: boomschors | onverhard: boomschors | INSERT | - |
| onverhard: zand | onverhard: zand | INSERT | - |
| open verharding | open verharding | INSERT | - |
| open verharding: beton element | open verharding: beton element | INSERT | - |
| open verharding: betonstraatstenen | open verharding: betonstraatstenen | INSERT | - |
| open verharding: gebakken klinkers | open verharding: gebakken klinkers | INSERT | - |
| open verharding: sierbestrating | open verharding: sierbestrating | INSERT | - |
| open verharding: tegels | open verharding: tegels | INSERT | - |
| zand | zand | INSERT | - |
| zand: strand en strandwal | zand: strand en strandwal | INSERT | - |
| zand: zandverstuiving | zand: zandverstuiving | INSERT | - |

### typeSpecPALAfbakening

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Bermplank: onbekend | Bermplank: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Indexeringspaal: onbekend | Indexeringspaal: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Paal: onbekend | Paal: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afsluiter | Afsluiter | INSERT | - |
| Bermplank | Bermplank | INSERT | - |
| Hectometerpaal | Hectometerpaal | INSERT | - |
| Paal | Paal | INSERT | - |
| Poller | Poller | INSERT | - |

### typeSpecPALDraagconstructie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Combimast OVL/Bewegwijzering | Combimast OVL/Bewegwijzering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast OVL/VRI | Combimast OVL/VRI | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast OVL/VRI/Bewegwijzering | Combimast OVL/VRI/Bewegwijzering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal OVL/Bewegwijzering, eenzijdig | Combimast portaal OVL/Bewegwijzering, eenzijdig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal OVL/VRI | Combimast portaal OVL/VRI | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal OVL/VRI, eenzijdig | Combimast portaal OVL/VRI, eenzijdig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal OVL/VRI, tweezijdig | Combimast portaal OVL/VRI, tweezijdig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal OVL/VRI/Bewegwijzering | Combimast portaal OVL/VRI/Bewegwijzering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal OVL/VRI/Bewegwijzering, eenzijdig | Combimast portaal OVL/VRI/Bewegwijzering, eenzijdig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal OVL/VRI/Bewegwijzering, tweezijdig | Combimast portaal OVL/VRI/Bewegwijzering, tweezijdig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast portaal VRI/Bewegwijzering, eenzijdig | Combimast portaal VRI/Bewegwijzering, eenzijdig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast zweepmast OVL/Bewegwijzering | Combimast zweepmast OVL/Bewegwijzering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast zweepmast OVL/VRI | Combimast zweepmast OVL/VRI | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast zweepmast OVL/VRI/Bewegwijzering | Combimast zweepmast OVL/VRI/Bewegwijzering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast zweepmast VRI/Bewegwijzering | Combimast zweepmast VRI/Bewegwijzering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verkeerslichtmast | Verkeerslichtmast | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Combimast Bewegwijzering portaal | Combimast Bewegwijzering portaal | INSERT | - |
| Combimast Bewegwijzering zweepmast | Combimast Bewegwijzering zweepmast | INSERT | - |
| Combimast Bewegwijzering/OVL | Combimast Bewegwijzering/OVL | INSERT | - |
| Combimast Bewegwijzering/portaal/OVL | Combimast Bewegwijzering/portaal/OVL | INSERT | - |
| Combimast Bewegwijzering/zweepmast/OVL | Combimast Bewegwijzering/zweepmast/OVL | INSERT | - |
| Combimast VRI/Bewegwijzering/OVL | Combimast VRI/Bewegwijzering/OVL | INSERT | - |
| Combimast VRI/OVL | Combimast VRI/OVL | INSERT | - |
| Combimast VRI/portaal | Combimast VRI/portaal | INSERT | - |
| Combimast VRI/portaal/Bewegwijzering | Combimast VRI/portaal/Bewegwijzering | INSERT | - |
| Combimast VRI/portaal/Bewegwijzering/OVL | Combimast VRI/portaal/Bewegwijzering/OVL | INSERT | - |
| Combimast VRI/portaal/OVL | Combimast VRI/portaal/OVL | INSERT | - |
| Combimast VRI/zweepmast | Combimast VRI/zweepmast | INSERT | - |
| Combimast VRI/zweepmast/Bewegwijzering | Combimast VRI/zweepmast/Bewegwijzering | INSERT | - |
| Combimast VRI/zweepmast/Bewegwijzering/OVL | Combimast VRI/zweepmast/Bewegwijzering/OVL | INSERT | - |
| Combimast VRI/zweepmast/OVL | Combimast VRI/zweepmast/OVL | INSERT | - |

### typeSpecPUT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Rioolleidingelement: onbekend | Rioolleidingelement: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### typeSpecSHDGeluidscherm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| 1054837 | Heftoren 2\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1111385 | Portaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1505633 | Sluishoofd, Binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1646668 | Sluisdeur, Binnenhoofd\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1731778 | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV installatie) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2078954 | Algemeen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2135290 | sloof | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2147326 | Berm | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2213634 | Kabeldraagconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2537896 | Steunpunt 07\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2545339 | Toegangshek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2570500 | Steunpunt 09\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2689186 | Steunpunt 13\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2712174 | Sluisdeur, Reserve\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2753289 | Steunpunt 06\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 2966403 | Steunpunt 05\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3158162 | Steunpunt 02\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3177737 | Sluishoofd, Buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3228870 | Steunpunt 03\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3558679 | Sluisdeur, Buitenhoofd\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3632404 | IJsmixer\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3711130 | Steunpunt 04\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3821061 | Steunpunt 08\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3962340 | Heftoren 1\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 3981084 | Steunpunt 10\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4083982 | Steunpunt 11\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4094910 | Steunpunt 01\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4853368 | Put | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 4929846 | Drainage | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5487160 | Steunpunt 12\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 5755789 | Fauna uittreedplaats | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6181954 | Steunpunt, Algemeen\* | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 6282854 | Grasvegetatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ABB | Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch Brug B | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ABE | Aandrijving en bewegingswerk, elektromechanisch Brug A | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aandrijving en bewegingsw | Aandrijving en bewegingswerk, elektrohydraulisch | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Aarding- en bliksembeveil | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afmeervoorziening | Afmeervoorziening | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afmeervoorziening, binnen | Afmeervoorziening, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afmeervoorziening, buiten | Afmeervoorziening, buitenhoofd west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afsluitboominstallatie | Afsluitboominstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Basculekelder | Basculekelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bebording/bewegwijzering | Bebording/bewegwijzering (statisch) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bedienings- en besturings | Bedienings- en besturingssysteem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Binnenverlichting | Binnenverlichting | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodem | Bodem | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodem B1 | Bodem B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodem B2 | Bodem B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodem xx | Bodem xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodembescherming | Bodembescherming | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodembescherming B1 | Bodembescherming B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodembescherming B2 | Bodembescherming B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Bodembescherming xx | Bodembescherming xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Borstwering | Borstwering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Closed Circuit TeleVision | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV instal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Debietmeetinstallatie | Debietmeetinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Doorlaatkoker | Doorlaatkoker | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Duurzame energiebron | Duurzame energiebron | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Dynamische bewegwijzering | Dynamische bewegwijzering en informatie systemen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Faunageleiding | Faunageleiding | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Faunastrook | Faunastrook | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Fundering | Fundering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| GWC | Geluidswerende constructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Geleideconstructie | Geleideconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gestrekte oever, natuurvr | Gestrekte oever, natuurvriendelijk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Gestrekte oever, talud | Gestrekte oever, talud | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Grendelinrichting | Grendelinrichting | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| HBB | Hoofddraaipunt Brug B | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| HDB | Hoofddraaipunt Brug A | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hemelwaterafvoer (HWA) | Hemelwaterafvoer (HWA) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoofddraagconstructie | Hoofddraagconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoofddraagconstructie B1 | Hoofddraagconstructie B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoofddraagconstructie B2 | Hoofddraagconstructie B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hoofddraaipunt | Hoofddraaipunt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Hydro-/meteomeetinstallat | Hydro-/meteomeetinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Inbraakbeveiligingsinstal | Inbraakbeveiligingsinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Intercominstallatie | Intercominstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kabel | Kabel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kabel- en leidingtunnel | Kabel- en leidingtunnel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kabel- en leidingtunnel x | Kabel- en leidingtunnel xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kelder | Kelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kerende constructie | Kerende constructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kerende constructie, binn | Kerende constructie, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kerende constructie, buit | Kerende constructie, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Klepconstructie | Klepconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Krooshek | Krooshek | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Laagspanningsinstallatie | Laagspanningsinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Leuning | Leuning | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Loopbrug | Loopbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Loopbrug, buitenhoofd | Loopbrug, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Mantelbuis | Mantelbuis | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Marifooninstallatie | Marifooninstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Niveaumeetinstallatie | Niveaumeetinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Objectverlichting | Objectverlichting | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oeverbescherming | Oeverbescherming | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oeverbescherming xx | Oeverbescherming xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oeverconstructie | Oeverconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Omroepinstallatie | Omroepinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Openbare verlichting (OV) | Openbare verlichting (OV) xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging | Oplegging | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging B1 | Oplegging B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging B2 | Oplegging B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging aanbrug | Oplegging aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging val | Oplegging val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging, landhoofd | Oplegging, landhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Oplegging, steunpunt | Oplegging, steunpunt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Opstal | Opstal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Opstal, bediening | Opstal, bediening | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Opstal, fietsen | Opstal, fietsen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Opstal, fietsenstalling | Opstal, fietsenstalling | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Opstal, reserve deuren | Opstal, reserve deuren | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Opstal, schotbalken | Opstal, schotbalken | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsconstructie | Overgangsconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsconstructie RVB | Overgangsconstructie RVB xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsconstructie RVO | Overgangsconstructie RVO xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Overgangsconstructie xx | Overgangsconstructie xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| PBB | Pompinstallatie Brug B | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| PIB | Pompinstallatie Brug A | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Pompinstallatie | Pompinstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Pompkelder | Pompkelder | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Put xx | Put xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Remming- en/of geleidewer | Remming- en/of geleidewerk, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant | Schampkant | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant B1 | Schampkant B1 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant B2 | Schampkant B2 | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant RVB | Schampkant RVB | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant RVO | Schampkant RVO | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schampkant xx | Schampkant xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Scheepvaartvoorziening xx | Scheepvaartvoorziening xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Scheepverkeersbeseining | Scheepverkeersbeseining | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schotbalken xx | Schotbalken xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Schuifconstructie | Schuifconstructie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Slijtlaag | Slijtlaag | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Slijtlaag, aanbrug | Slijtlaag, aanbrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Slijtlaag, val | Slijtlaag, val | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 1 (reserve deur | Sluisdeur 1 (reserve deur) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 1, binnenhoofd | Sluisdeur 1, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 1, buitenhoofd | Sluisdeur 1, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 10 (reserve deu | Sluisdeur 10 (reserve deur buitenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 10, buitenhoofd | Sluisdeur 10, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 11 (reserve deu | Sluisdeur 11 (reserve deur binnenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 12 (reserve deu | Sluisdeur 12 (reserve deur binnenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 2 (reserve deur | Sluisdeur 2 (reserve deur) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 2, binnenhoofd | Sluisdeur 2, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 2, buitenhoofd | Sluisdeur 2, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 3 (reserve deur | Sluisdeur 3 (reserve deur) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 3, buitenhoofd | Sluisdeur 3, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 4, buitenhoofd | Sluisdeur 4, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 5 (reserve) | Sluisdeur 5 (reserve) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 5, binnenhoofd | Sluisdeur 5, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 6 (reserve) | Sluisdeur 6 (reserve) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 6, binnenhoofd | Sluisdeur 6, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 7, binnenhoofd | Sluisdeur 7, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 8, binnenhoofd | Sluisdeur 8, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 9 (reserve deur | Sluisdeur 9 (reserve deur buitenhoofd) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluisdeur 9, buitenhoofd | Sluisdeur 9, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd | Sluishoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, binnen | Sluishoofd, binnen | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, binnenhoofd | Sluishoofd, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, buiten | Sluishoofd, buiten | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluishoofd, buitenhoofd | Sluishoofd, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Sluiskolk | Sluiskolk | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger | Steiger | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats binn | Steiger, wachtplaats binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats buit | Steiger, wachtplaats buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats, bin | Steiger, wachtplaats, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steiger, wachtplaats, bui | Steiger, wachtplaats, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Steunpunt | Steunpunt | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Talud | Talud | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Talud, buitenhoofd | Talud, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Telefooninstallatie | Telefooninstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein sluiskolk oost | Terrein sluiskolk oost | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein sluiskolk west | Terrein sluiskolk west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, buitenhoofd west | Terrein, buitenhoofd west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, reserve deuren, | Terrein, reserve deuren, buitenhoofd oost | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk noord | Terrein, sluiskolk noord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk zuid | Terrein, sluiskolk zuid | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, noord | Terrein, sluiskolk, noord | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, oost | Terrein, sluiskolk, oost | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, west | Terrein, sluiskolk, west | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terrein, sluiskolk, zuid | Terrein, sluiskolk, zuid | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Terreinmeubilair | Terreinmeubilair | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Tunnelbuis | Tunnelbuis | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verankering | Verankering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 1, Hoo | Verharding wegtype 1, Hoofdwegennet | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 2, Zwa | Verharding wegtype 2, Zwaarbelaste weg xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 3, Gem | Verharding wegtype 3, Gemiddeld belaste weg xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 4, Lic | Verharding wegtype 4, Licht belast | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verharding wegtype 7, Fie | Verharding wegtype 7, Fietspaden xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Verkeersregelinstallatie | Verkeersregelinstallatie (VRI) | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vlonder, wachtplaats, bin | Vlonder, wachtplaats, binnenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vlonder, wachtplaats, bui | Vlonder, wachtplaats, buitenhoofd | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Vluchtweginstallatie | Vluchtweginstallatie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Voegovergang | Voegovergang | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Voegovergang xx | Voegovergang xx | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Wegmarkering | Wegmarkering | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Zinker | Zinker | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Afscheiding | Afscheiding | INSERT | - |
| Geluidswerende constructie | Geluidswerende constructie | INSERT | - |
| Overig | Overig | INSERT | - |

### typeSpecSHDLijn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Hek | Hek | INSERT | - |
| Reling | Reling | INSERT | - |

### typeSpecSHDVlak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Vleugelmuur duiker | Vleugelmuur duiker | INSERT | - |

### typeSpecSHDWater

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Natuurvriendelijke oever | Natuurvriendelijke oever | INSERT | - |
| walbescherming | walbescherming | INSERT | - |

### typeSpecSNSPunt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Detectie: GMS sensor | Detectie: GMS sensor | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| ObservatieCamera: onbekend | ObservatieCamera: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Debietmeter | Debietmeter | INSERT | - |
| GMS-sensor geleiding | GMS-sensor geleiding | INSERT | - |
| GMS-sensor temperatuur | GMS-sensor temperatuur | INSERT | - |
| Hoogtedetectieapparaat | Hoogtedetectieapparaat | INSERT | - |
| Lichtcel | Lichtcel | INSERT | - |
| ObservatieCamera | ObservatieCamera | INSERT | - |
| Radar detector | Radar detector | INSERT | - |
| Schemerschakelaar | Schemerschakelaar | INSERT | - |
| Voorschakelapparaat (OVL) | Voorschakelapparaat (OVL) | INSERT | - |
| Weerstation | Weerstation | INSERT | - |
| Windmeter | Windmeter | INSERT | - |

### typeSpecSTM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Meubilair: bel | Meubilair: bel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Meubilair: biggenrug | Meubilair: biggenrug | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Meubilair: kunstobject | Meubilair: kunstobject | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Meubilair: verkeersspiegel | Meubilair: verkeersspiegel | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Meubilair: zitbank | Meubilair: zitbank | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| AED | AED | INSERT | - |
| Betaalautomaat | Betaalautomaat | INSERT | - |
| Bolder | Bolder | INSERT | - |
| Brievenbus | Brievenbus | INSERT | - |
| Fontein | Fontein | INSERT | - |
| Herdenkingsmonument | Herdenkingsmonument | INSERT | - |
| Openbaar toilet | Openbaar toilet | INSERT | - |
| Picknick tafel | Picknick tafel | INSERT | - |
| Reclamezuil | Reclamezuil | INSERT | - |
| Speelvoorziening | Speelvoorziening | INSERT | - |
| Telefooncel | Telefooncel | INSERT | - |
| bel | bel | INSERT | - |
| kunstobject | kunstobject | INSERT | - |
| monument | monument | INSERT | - |
| verkeersspiegel | verkeersspiegel | INSERT | - |
| zitbank | zitbank | INSERT | - |

### typeSpecSTMLichtpunt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| ARMO | Armatuur: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MUO | Markeringsunit: onbekend | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| MU | Markeringsunit | INSERT | - |

### typeSpecVGOPunt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| BMR | Laan- of rijboom | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| KNB | Knotboom | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| LEB | Leiboom | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| OV | Overig | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| PSB | Plantsoenboom | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| STB | Straatboom | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| VGB | Vrijgroeiende boom | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Beplantingsvak | Beplantingsvak | INSERT | - |
| Bomengroep | Bomengroep | INSERT | - |
| Bomenrij-/laan | Bomenrij-/laan | INSERT | - |
| Ecologisch beheerde boom | Ecologisch beheerde boom | INSERT | - |
| Fruitboom | Fruitboom | INSERT | - |
| Klimboom | Klimboom | INSERT | - |
| Meerstammig | Meerstammig | INSERT | - |
| Niet bepaald | Niet bepaald | INSERT | - |
| Solitair | Solitair | INSERT | - |
| Veterane boom | Veterane boom | INSERT | - |
| Vrij uitgroeiende boom | Vrij uitgroeiende boom | INSERT | - |
| niet vrij uitgroeiend | niet vrij uitgroeiend | INSERT | - |

### typeSpecUTN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Electriciteit - OVL | Electriciteit - OVL | INSERT | - |
| Electriciteit - VRI | Electriciteit - VRI | INSERT | - |
| RIOLERING | RIOLERING | INSERT | - |

### typeSpecWIIPunt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| baken | baken | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| dukdalf | dukdalf | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| meerpaal | meerpaal | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Baken | baken | INSERT | - |
| Dukdalf | dukdalf | INSERT | - |
| Hoogtemerk | Hoogtemerk | INSERT | - |
| Meerpaal | meerpaal | INSERT | - |

### typeSpecWGD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| OH | onderhoudshaven | INSERT | - |
| PE | pechhaven | INSERT | - |
| PH | parkeerhaven | INSERT | - |

### typeSpecWGILijn

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Lijnafwatering | Lijnafwatering | INSERT | - |
| Molgoot | Molgoot | INSERT | - |
| VRBS | Verhoogde rijbaanscheiding | INSERT | - |

### typeWTD

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| transitie | transitie | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### VERHARDING

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| AC11-SR | AC11 Surf Rood | INSERT | - |
| EB-B | Emulsiebeton band | INSERT | - |
| GK-B | Gebakken materiaal band | INSERT | - |
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | INSERT | - |
| OBR | Oppervlaktebehandeling rood | INSERT | - |
| Overig (vul opmerking) | Overig (vul opmerking) | INSERT | - |
| RWS band | RWS band | INSERT | - |
| SMA-NL11B mod-R | SMA-NL11B gemodificeerd rood | INSERT | - |
| SMA-NL11B-B | SMA-NL11B band | INSERT | - |
| SMA-NL5-B | SMA-NL5 band | INSERT | - |
| SMA-NL5B rood | SMA-NL5B rood | INSERT | - |
| SMA-NL8B-B | SMA-NL8B-B | INSERT | - |
| Sinus band | Sinus band | INSERT | - |

### VTA\_GEBREK

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| eenzijdige kroon/ kroon | eenzijdige kroon/ kroonschade | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| Kroonschade | Kroonschade | INSERT | - |

### VTA\_HERKEURING

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| 1x/ 12 jaar | 1x/ 12 jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1x/ 5 jaar | 1x/ 5 jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1x/ 6 jaar | 1x/ 6 jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| 1x/ 9 jaar | 1x/ 9 jaar | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |

### VTA\_RISICO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| geen verhoogd | geen verhoogd risico | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| tijdelijk verhoogd | tijdelijk verhoogd risico | DELETE | Domein waarde niet meer nodig |
| boom zonder gebreken | boom zonder gebreken | INSERT | - |

### VTA\_NTO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Beschrijving** | **Wijziging** | **Reden** |
| Hercontrole BVC | Hercontrole BVC | INSERT | - |
| Nader onderzoek BVC | Nader onderzoek BVC | INSERT | - |
| Verhoogde BVC | Verhoogde BVC | INSERT | - |

## Domeinen: Associaties

De volgende attributen van Feature Classes hebben aanpassingen in hun associaties met domeinen:

### AREAALDATA.bordDRIS\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TYPESPEC | -/typeSpecBRDDRIS | - |

### AREAALDATA.bouwdeelGeluidsscherm\_tbl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| NENMATERIAALSOORT | MATERIAALSOORT/MATERIAALTYPE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |
| TYPESPEC | typeSpecBWD/typeSpecBWDGeluidscherm | - |

### AREAALDATA.bouwdeelKunstwerk\_tbl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| CAD\_CODE | -/CAD\_code | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| LOCATIEDUIDING | -/Locatieduiding | - |
| NENMATERIAALSOORT | MATERIAALSOORT/MATERIAALTYPE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |
| VOLGNR | -/VOLGNUMMER | - |
| WINDRICHTING | -/WINDRICHTING | - |

### AREAALDATA.bouwdeelOevervak\_tbl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| NENMATERIAALSOORT | MATERIAALSOORT/MATERIAALTYPE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.doorvaartmaat\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.ecopassage\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| FAUNADOELGROEP | -/FAUNA\_DOELGROEP | - |
| TYPESPEC | -/typeSpecECP | - |

### AREAALDATA.elektriciteitskabel\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| CODEKABEL | -/CODEKABEL | - |

### AREAALDATA.elementOevervak\_tbl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |
| TRAJECT | -/TRAJECT\_NAAM | - |
| VERWERKINGSSTATUS | -/VERWERKINGSSTATUS | - |
| ONDERDEELWATERKERING | -/jaNee | - |
| TYPESPEC | -/typeSpecSHDWater | - |

### AREAALDATA.faunavoorziening\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| FAUNASOORT | -/FAUNA\_SOORT | - |

### AREAALDATA.functioneelGebied\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.kastDRIS\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TYPESPEC | -/typeSpecKSTDRIS | - |

### AREAALDATA.kastOvl\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| AANWTELEMANAGEMENT | -/jaNee | - |
| AUTOMAATKOPPELING | -/jaNeeOnbekend | - |

### AREAALDATA.kastVri\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| HULPDIENSTINGREEP\_VIA\_KAR | -/jaNee | - |
| CAMERA\_OBSERVATIE | -/jaNee | - |
| DEELCONFLICT\_AANWEZIG | -/jaNee | - |
| LOCATIE\_INGEMETEN | -/jaNee | - |
| TYPESPEC | -/typeSpecKST | - |

### AREAALDATA.kunstwerk\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TRAJECT2 | -/TRAJECT\_NAAM | - |
| VAARWEGDEELTRAJECT | -/VAARWEGDEELTRAJECT | - |

### AREAALDATA.kunstwerkdeel\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| NENBEHEEROBJECT | -/NENBEHEEROBJECT | - |
| CONFORMNEN | -/jaNeeOnbekend | - |

### AREAALDATA.kunstwerkdeel\_mp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.kunstwerkdeel\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| LOOPDEK | -/jaNeeOnbekend | - |

### AREAALDATA.kwElement\_tbl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| CAD\_CODE | -/CAD\_code | - |
| LOCATIEDUIDING | -/Locatieduiding | - |
| VOLGNR | -/VOLGNUMMER | - |
| WINDRICHTING | -/WINDRICHTING | - |
| CONFORMNEN | -/jaNee | - |
| KRITISCH | -/jaNee | - |

### AREAALDATA.leidingelement\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| VERHOOGDRISICO | -/jaNeeOnbekend | - |

### AREAALDATA.mast\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TYPESPEC | typeSpecMSTDraagconstructie/typeSpecMST | - |

### AREAALDATA.oeverReparatie\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.onbegroeidTerreindeel\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.ondersteunendWegdeel\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TYPESPEC | typeSpecOWE/typeSpecOWG | - |
| TYPEPLANTVAK2 | typeSpecOWEPlantvak/typeSpecOWGPlantvak | - |
| TYPEPLANTVAK4 | typeSpecOWEPlantvak/typeSpecOWGPlantvak | - |
| TYPEPLANTVAK1 | typeSpecOWEPlantvak/typeSpecOWGPlantvak | - |
| TYPEPLANTVAK3 | typeSpecOWEPlantvak/typeSpecOWGPlantvak | - |

### AREAALDATA.overbruggingsdeel\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.paalAfbakening\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| ANTI\_KERKUIL\_ROL | -/jaNee | - |

### AREAALDATA.peilbuis\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| EIGENAAR | INSTANTIE/PEILBUISEIGENAREN | - |
| TYPESPEC | -/typeSpecPBU | - |

### AREAALDATA.plaaginvasiesoortInspectie\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| INVASIESOORT | -/INVASIEVE\_SOORT | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |
| TRAJECT | -/TRAJECT\_NAAM | - |
| TYPE\_BESTRIJDING | -/TYPE\_BESTRIJDING | - |
| VERWERKINGSSTATUS | -/VERWERKINGSSTATUS | - |
| BESTRIJDING | -/jaNee | - |

### AREAALDATA.scheidingWater\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| MATERIAALTYPE | -/MATERIAALTYPE | - |
| VAARWEGBERMSLOOT | -/VAARWEGBERMSLOOT | - |
| VERANKERING | -/jaNee | - |
| TYPESPEC | typeSpecSHDWater/typeSpecSHDWater\_l | - |

### AREAALDATA.straatmeubilairAbri\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| KWALITEITSNIVEAU | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.telecommunicatiekabel\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| CODEKABEL | -/CODEKABEL | - |

### AREAALDATA.terugkeervoorziening\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |

### AREAALDATA.traject\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |

### AREAALDATA.vaarweg\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |

### AREAALDATA.vegetatieObject\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| MONUMENT | jaNeeOnbekend/BOOMMONUMENTSOORT | - |
| DIAMETER | -/DIAMETER | - |
| STREEFBEELD | -/EINDBEELD | - |
| GROEIPLAATSINRICHTING | -/Groeiplaatsinrichting | - |

### AREAALDATA.vegetatieObject\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TYPESPEC | -/typeSpecVGOVlak | - |

### AREAALDATA.vtaInspectie\_tbl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BOOMBEELD | -/BOOMBEELD | - |
| BOOMGROOTTE | -/BOOMGROOTTE | - |
| BOOMHOOGTEKLASSE | -/BOOMHOOGTEKLASSE | - |
| BOOMONDERDEEL | -/BOOMONDERDEEL | - |
| CONDITIE\_EN\_GROEI | -/CONDITIEGROEI | - |
| CONTROLE\_POSITIE\_BOOMPUNT | -/CONTROLEBOOMPUNT | - |
| OPKROONHOOGTE\_ACTUEEL | -/OPKROONHOOGTE | - |
| SPECIFIEKE\_ONDERHOUDSMAATREGEL | -/SPECONDERHOUDSMAATREGEL | - |
| TOEKOMSTVERWACHTING | -/TOEKOMSTVERWACHTING | - |
| VTA\_GEBREK | -/VTA\_GEBREK | - |

### AREAALDATA.waterinrichtingselement\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TYPESPEC | -/typeSpecWIILijn | - |

### AREAALDATA.weg\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |

### AREAALDATA.wegdeel\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| VERLICHT | -/jaNeeOnbekend | - |

### AREAALDATA.weginrichtingselement\_l

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| GEBRUIKSFUNCTIE | -/GEBRUIKSFUNCTIE | - |
| SITUERING | -/SITUERING | - |

### AREAALDATA.weginrichtingselement\_p

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| GEBRUIKSFUNCTIE | -/GEBRUIKSFUNCTIE | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |
| ONDERHOUDER | -/ONDERHOUDER | - |
| SITUERING | -/SITUERING | - |
| TYPESPEC | -/typeSpecWGIPunt | - |

### AREAALDATA.weginrichtingselement\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| TYPESPEC | typeSpecBTDPlantvak/typeSpecWGIVlak | - |

### AREAALDATA.wegvak\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Attribuut** | **Domein Van/Naar** | **Reden** |
| BEHEERDER | -/BEHEERDER | - |
| EIGENAAR | -/INSTANTIE | - |

## Domeinen: Domeinmapping

In de volgende domeinen treed een domeinmapping op:

### CODEKABEL

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| best | VMvKas |  |
| NH03K091 | VMvKas |  |
| NH03K092 | VMvKas |  |
| NH03K094 | VMvKas |  |
| NH03K095 | VMvKas |  |
| NH03K096 | VMvKas |  |
| NH03K097 | VMvKas |  |
| NH03K098 | VMvKas |  |
| NH03K099 | VMvKas |  |
| NH03K100 | VMvKas |  |
| NH03K101 | VMvKas |  |
| NH03K102 | VMvKas |  |
| NH03K103 | VMvKas |  |
| NH03K105 | VMvKas |  |
| NH03K106 | VMvKas |  |
| NH03K107 | VMvKas |  |
| NH03K108 | VMvKas |  |
| NH03K109 | VMvKas |  |
| NH03K110 | VMvKas |  |
| NH03K111 | VMvKas |  |
| NH03K112 | VMvKas |  |
| NH03K113 | VMvKas |  |
| UXL zh 2x1,5 | UXL |  |
| VO-YMvKas mb | VO-YMvKasmb |  |
| VO-YMvKaszh | VO-YMeKaszh |  |
| VO-YMvKas zh | VO-YMeKaszh |  |
| VO-YMeKas zh | VO-YMeKaszh |  |
| YMeKas zh | VO-YMeKas |  |
| YMeKas | VO-YMeKas |  |
| YMeKafas zh | VO-YMeKas |  |
| VO-YMvKas | VO-YMeKas |  |
| VO-YMvKas | VO-YMeKas |  |
| VO-VMvKas | VMvKas |  |
| RWS 10K203 | VMvKas |  |
| RWS 10K202 | VMvKas |  |
| RWS 10K201 | VMvKas |  |
| RWS 10K103 | VMvKas |  |
| RWS 10K102 | VMvKas |  |
| RWS 10K101 | VMvKas |  |
| RWS 05K154 | VMvKas |  |
| RWS 05K153 | VMvKas |  |
| RWS 05K152 | VMvKas |  |
| RWS 05K149 | VMvKas |  |
| RWS 10K104 | VMvKas |  |
| RWS 10K103 | VMvKas |  |
| RWS 10K102 | VMvKas |  |
| RWS 10K101 | VMvKas |  |
| RG | VMvKas |  |
| NH03K136 | VMvKas |  |
| NH03K135 | VMvKas |  |
| NH03K134 | VMvKas |  |
| NH03K133 | VMvKas |  |
| NH03K132 | VMvKas |  |
| NH03K131 | VMvKas |  |
| NH03K130 | VMvKas |  |
| NH03K129 | VMvKas |  |
| NH03K128 | VMvKas |  |
| NH03K127 | VMvKas |  |
| NH03K126 | VMvKas |  |
| NH03K125 | VMvKas |  |
| NH03K124 | VMvKas |  |
| NH03K123 | VMvKas |  |
| NH03K122 | VMvKas |  |
| NH03K121 | VMvKas |  |
| NH03K120 | VMvKas |  |
| NH03K119 | VMvKas |  |
| NH03K118 | VMvKas |  |
| NH03K117 | VMvKas |  |
| NH03K116 | VMvKas |  |
| NH03K115 | VMvKas |  |
| NH03K114 | VMvKas |  |
| UXL zh 4x1,5 | UXL |  |
| NH03K104 | VMvKas |  |
| VG-J2Y(st)2Y mb | VG-J2Y(st)2Ymb |  |
| UXL zh | UXL |  |
| UXL EO-YMeKas zh | UXL |  |
| UXL EO-YMeKas | UXL |  |
| UTP CAT | UTP |  |
| UTP CAT | UTP |  |
| H07BQ-F 5x1,5mm2 | H07BQ-F |  |
| H07BQ-F 3x1,5mm2 | H07BQ-F |  |
| Geluidkabel en stroomkabel | H07BQ-F |  |
| GRP2 | H07BQ-F |  |
| GRP1 | H07BQ-F |  |
| g.t.k. | GLPK |  |
| GTK | GLPK |  |
| GTK | GLPK |  |
| GPLK | GLPK |  |
| EO-YMzKzhas zh | EO-YMzKzhas |  |
| EO-YMvKas zh | EO-YMvKaszh |  |
| EO-YmeKaszh OV | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YmeKaszh ALERT | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YmeKaszh 4x6 Groep 3 | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YmeKaszh 4x4 Groep 4 | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YmeKaszh 4x4 Groep 1 | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YmeKaszh 4x10 Groep 3 | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YmeKaszh 3x2.5 Groep 4 | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YmeKaszH | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YMekas zh | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YMeKaszh 4x6mm2 | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YMeKas-Zh | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YMeKas zh | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YMeKas zh | EO-YMeKaszh |  |
| EO | EO-YMeKaszh |  |
| EO-YMeKas zh | EO-YMeKaszh |  |
| coax rg | Coax |  |
| Kar antenne | Coax |  |
| COAX RG | Coax |  |
| F/UTP CAT5e F/UTP CAT5e | Cat 5E |  |
| F/UTP CAT5e | Cat 5E |  |
| CAT5e | Cat 5E |  |
| VO-YMvKasmb 2x2,5 | VO-YMvKasmb |  |
| VIVO-G | VIVO |  |
| VL EO-YMeKaszh 12x1,5 | VL EO-YMeKaszh |  |
| VL EO-YMeKaszh 4x1,5 | VL EO-YMeKaszh |  |
| VL EO-YMeKaszh 8x1,5 | VL EO-YMeKaszh |  |
| VLVS | VLVS 42V |  |
| NH03K077 | VMvKas |  |
| NH03K078 | VMvKas |  |
| Onbekend | VMvKas |  |
| NH03K079 | VMvKas |  |
| NH03K080 | VMvKas |  |
| NH03K081 | VMvKas |  |
| NH03K082 | VMvKas |  |
| NH03K083 | VMvKas |  |
| NH03K084 | VMvKas |  |
| NH03K085 | VMvKas |  |
| NH03K086 | VMvKas |  |
| NH03K087 | VMvKas |  |
| NH03K088 | VMvKas |  |
| NH03K089 | VMvKas |  |
| NH03K090 | VMvKas |  |

### FAUNA\_DOELGROEP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| OT | Otters | afkorting uitschrijven |
| WV | Watervogels | afkorting uitschrijven |
| AM | Amfibieën | afkorting uitschrijven |
| DA | Dassen | afkorting uitschrijven |

### FLORASOORT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| veldesdoorn | Veldesdoorn | Hoofdletter |

### NENBEHEEROBJECT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| Bruggen (beweegbaar | Bruggen (beweegbaar) | Volledig uitschrijven |

### PEILBUISEIGENAREN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| 21 | 12 | Verwijdering dubbele description value |

### TRAJECT\_NAAM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| AD.12D5171DE08142DD82C198B111C001E1 | AD.3678119B45154D1CAE0072AB4B385899 | duplicaat verwijderen |
| AD.99369AEE6C464DB8A35A2E2CCB25258D | AD.27A1BC8176824C05BC3E7D3434C521C9 | Samengevoegd |
| AD.8E2B48E8A32B4D168B12E0D353ABE48F | AD.43EA7565EAF84CEEACC54E15652B3C2E | duplicaat verwijderen |
| AD.11623C94573A4F0CB08C23DBB10A0DE5 | AD.E5734E8D553E496D9421CE177745F82F | duplicaat verwijderen |
| AD.0874F648469E46388D0E4F02576BBBC8 | AD.F46A777A9B6A44B89DC5EAA9E90B6D46 | duplicaat verwijderen |
| AD.AE7372E474D64BC5A3C7552345EE3D05 | AD.5596665A5666B00023F234622105C209 | Traject herbenoeming |
| AD.21CF0556958D4D1F8190E237B32268BC | AD.4581365256FF44578370FAB5E954BA71 | duplicaat verwijderen |
| AD.12781BEB207F472E9EC3072B3FF7C66E | AD.D5F188593A1445F0B4CE6BF447AD5C96 | duplicaat verwijderen |

### TYPE\_BEHEER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| MA1 | Maaien-afvoeren 1x per jaar (MA1) |  |
| MZ2 | Maaien-zuigen 2x per jaar (MZ2) |  |
| MZ1 | Maaien-zuigen 1x per jaar (MZ1) |  |
| MK10 | Maaien-klepelen 10x per jaar (MK10) |  |
| MK2 | Maaien-klepelen 2x per jaar (MK2) |  |
| MK1 | Maaien-klepelen 1x per jaar (MK1) |  |
| NDO | Niets doen (NDO) |  |
| MA2 | Maaien-afvoeren 2x per jaar (MA2) |  |
| UZ | Maaien uitzichthoeken |  |
| MW1x | Maaien-afvoeren 1x per jaar swinters |  |
| MK6 | Maaien-klepelen 6x per jaar (MK6) |  |

### typeSpecBRD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| bewegwijzeringsbord | Bewegwijzeringsbord |  |
| RVVV | RVV Verkeersbord | Hoofdletter |
| ONB | Onbekend |  |
| WOP | Wegwijzer op portaal (1P) | Omschrijving ipv Code |
| TS | Thematische bewegwijzering |  |
| IB | Informatiebord |  |
| OB | Onderbord |  |
| WZK | Wegwijzer zonder kabel (1P) | Omschrijving ipv Code |
| WMK | Wegwijzer met kabel (1P) | Omschrijving ipv Code |
| VB | Verklikkerbord |  |

### typeSpecBTD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| BTD:houtwal | BTD: houtwal | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |
| BTD:fruitteelt | BTD: fruitteelt | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |
| BTD:boomteelt | BTD: boomteelt | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |
| BTD:bouwland | BTD: bouwland | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |
| BTD:grasland agrarisch | BTD: grasland agrarisch | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |
| BTD:transitie | BTD: transitie | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |
| BTD:kwelder | BTD: kwelder | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |
| BTD:moeras | BTD: moeras | Toevoegen spatie om naamgeving uniform te houden |

### typeSpecBTDBerm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| BTDB: Onbekend | Onbekend |  |
| BTDB: Duin | Duin |  |

### typeSpecBTDPlantvak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| VASP | Vaste planten |  |
| BOD | Bodembedekkers | Rename |
| ONB | Onbekend |  |
| HEES | Sierheesters |  |
| KLIP | Klimplanten |  |
| BOSP | Bosplantsoen |  |

### typeSpecBWD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| 1111944 | Paalmuts |  |
| 7416962 | Paalmuts |  |
| Geleidewiel | Geleidewiel |  |
| 7835238 | Verharding |  |
| Verharding wegtype 7, Fie | Verharding |  |
| 7382132 | Verharding |  |
| 6792129 | Verharding |  |
| Verharding wegtype 2, Zwa | Verharding |  |
| Supervisory Control and D | Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA-systeem) |  |
| Regelwerk xx | Regelwerk |  |
| 6654259 | Verharding |  |
| 8793314 | Paalmuts |  |

### typeSpecBWDGeluidscherm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| Paneel, glas | Paneel |  |
| Paneel, glas (boven) | Paneel |  |
| Paneel, glas (onder) | Paneel |  |
| Paneel\* | Paneel |  |
| Paneel, hout | Paneel |  |
| Paneel, kunststof (onder) | Paneel |  |
| 7009236 | Afdichtingsprofiel |  |
| 9948986 | Frame |  |
| 6897557 | Fundatie |  |
| 4642307 | Geotextiel |  |
| 5516886 | Hoofddraagconstructie, Algemeen |  |
| Hoofddraagconstructie | Hoofddraagconstructie, Algemeen |  |
| Leuning, Algemeen | Leuning |  |
| 3434344 | Paneel |  |
| 3434345 | Paneel |  |
| 3396747 | Reling |  |
| 7367537 | Schanskorf |  |
| 1135524 | Talud, Algemeen |  |
| 1951974 | Openbare verlichting (OV), Algemeen |  |
| Paneel, kunststof (boven) | Paneel |  |

### typeSpecKWE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| 6181954 | Steunpunt |  |
| 2545339 | Toegangshek |  |
| Verharding wegtype 1, Hoo | Verharding wegtype 1 (hoofdwegennet) |  |
| Verharding wegtype 2, Zwa | Verharding wegtype 2 (zwaarbelaste weg) |  |
| Verharding wegtype 3, Gem | Verharding wegtype 3 (gemiddeld belaste weg) |  |
| Schampkant xx | Schampkant |  |
| Schampkant RVO | Schampkant |  |
| Schampkant RVB | Schampkant |  |
| Put xx | Hemelwaterafvoer (HWA) |  |
| 1111385 | Portaal |  |
| Overgangsconstructie xx | Overgangsconstructie |  |
| Overgangsconstructie RVO | Overgangsconstructie |  |
| Overgangsconstructie RVB | Overgangsconstructie |  |
| Oplegging, steunpunt | Oplegging |  |
| Oplegging, landhoofd | Oplegging |  |
| Oplegging val | Oplegging |  |
| Oplegging aanbrug | Oplegging |  |
| Leuning | Leuningconstructie |  |
| 2213634 | Kabeldraagconstructie |  |
| Inbraakbeveiligingsinstal | Inbraakbeveiligingsinstallatie |  |
| Hydro-/meteomeetinstallat | Meetinstallatie |  |
| 1054837 | Heftoren |  |
| 3962340 | Heftoren |  |
| 6282854 | Grasvegetatie |  |
| 5755789 | Fauna uittreedplaats |  |
| Dynamische bewegwijzering | Dynamische bewegwijzering en informatie systemen |  |
| 4929846 | Drainage |  |
| Debietmeetinstallatie | Meetinstallatie |  |
| 1731778 | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) |  |
| Closed Circuit TeleVision | Closed Circuit TeleVision installatie (CCTV) |  |
| Bodembescherming xx | Bodembescherming |  |
| Bodem xx | Bodem |  |
| Binnenverlichting | Binnenverlichting |  |
| 2147326 | Berm |  |
| Bedienings- en besturings | Bedienings- en besturingsinstallatie |  |
| Bebording/bewegwijzering | Bebording en bewegwijzering (statisch) |  |
| Basculekelder | Basculekelder |  |
| Afsluitboominstallatie | Afsluitboominstallatie |  |
| Afmeervoorziening | Afmeervoorziening |  |
| Aarding- en bliksembeveil | Aarding- en bliksembeveiligingsinstallatie |  |
| Aandrijving en bewegingsw | Aandrijving en bewegingswerk (mechanisch) |  |
| Verharding wegtype 4, Lic | Verharding wegtype 4 (licht belast) |  |
| Verharding wegtype 7, Fie | Verharding wegtype 7 (fietspaden) |  |
| Verkeersregelinstallatie | Verkeersregelinstallatie (VRI) |  |
| 5487160 | Steunpunt |  |
| Slijtlaag, val | Slijtlaag |  |
| 4094910 | Steunpunt |  |
| 3158162 | Steunpunt |  |
| 3228870 | Steunpunt |  |
| 3711130 | Steunpunt |  |
| 2966403 | Steunpunt |  |
| 2753289 | Steunpunt |  |
| 2537896 | Steunpunt |  |
| 3821061 | Steunpunt |  |
| 2570500 | Steunpunt |  |
| Voegovergang xx | Voegovergang |  |
| 3981084 | Steunpunt |  |
| 4083982 | Steunpunt |  |
| 2689186 | Steunpunt |  |

### typeSpecOBD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| Overbruggingsdeel: onbekend | Overbruggingsdeel | Aanpassen naar correcte nieuwe domeinwaarde |

### typeSpecOBWVlak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| OverigBouwwerk: onbekend | OverigBouwwerk | Verwijdering onbekend |

### typeSpecOTD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| OTD:gesloten verharding:cementbeton | gesloten verharding: cementbeton | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:open verharding:sierbestrating | open verharding: sierbestrating | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:open verharding:tegels | open verharding: tegels | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:zand:zandverstuiving | zand: zandverstuiving | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:zand | zand | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:zand:strand en strandwal | zand: strand en strandwal | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:half verhard | half verhard | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:half verhard:grasklinkers | half verhard: grasklinkers | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:half verhard:gravel | half verhard: gravel | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:half verhard:grind | half verhard: grind | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:half verhard:puin | half verhard: puin | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:open verharding:beton element | open verharding: beton element | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:half verhard:schelpen | half verhard: schelpen | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:onverhard | onverhard | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:onverhard:boomschors | onverhard: boomschors | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:onverhard:zand | onverhard: zand | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:open verharding | open verharding | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:gesloten verharding:asfalt | gesloten verharding: asfalt | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:gesloten verharding | gesloten verharding | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:erf | erf | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:gesloten verharding:kunststof | gesloten verharding: kunststof | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:open verharding:betonstraatstenen | open verharding: betonstraatstenen | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |
| OTD:open verharding:gebakken klinkers | open verharding: gebakken klinkers | Verwijderen onnodige prefixes/toevoegen spaties |

### typeSpecOWA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| OEV | GRA | Naar nieuwe waarde door domeinaanpassing |

### typeSpecOWG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| OWG: Vkeil: Open verh | Vkeil: Open verh | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Berm: Half verh | Berm: Half verh | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Vkeil: Onbekend | Vkeil | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Vkeil: Half verh | Vkeil: Half verh | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Berm: Groenvz | Berm: Groenvz | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Berm: Gesl verh | Berm: Gesl verh | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Vkeil: Groenvz | Vkeil: Groenvz | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Vkeil: Gesl verh | Vkeil: Gesl verh | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Rotonde | Rotonde | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |
| OWG: Berm: Open verh | Berm: Open verh | Verwijderen onnodige prifixes/toevoegen spaties |

### typeSpecPALAfbakening

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| Bermplank: onbekend | Bermplank | Verwijdering 'onbekend' |
| Paal: onbekend | Paal | Verwijdering 'onbekend' |
| Indexeringspaal: onbekend | Indexeringspaal | Verwijdering 'onbekend' |

### typeSpecPALDraagconstructie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| Combimast OVL/VRI | Combimast VRI/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast portaal OVL/Bewegwijzering, eenzijdig | Combimast Bewegwijzering/portaal/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast OVL/Bewegwijzering | Combimast Bewegwijzering/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast portaal OVL/VRI | Combimast VRI/portaal/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast zweepmast VRI/Bewegwijzering | Combimast VRI/zweepmast/Bewegwijzering | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast portaal VRI/Bewegwijzering, eenzijdig | Combimast VRI/portaal/Bewegwijzering | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast zweepmast OVL/VRI/Bewegwijzering | Combimast VRI/zweepmast/Bewegwijzering/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast portaal OVL/VRI/Bewegwijzering | Combimast VRI/portaal/Bewegwijzering/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast zweepmast OVL/Bewegwijzering | Combimast Bewegwijzering/zweepmast/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast zweepmast OVL/VRI | Combimast VRI/zweepmast/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |
| Combimast OVL/VRI/Bewegwijzering | Combimast VRI/Bewegwijzering/OVL | Herbenoeming volgorde naamgeving codes |

### typeSpecSHDGeluidscherm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| GWC | Geluidswerende constructie | NEN-upgrade |

### typeSpecSTMLichtpunt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| MUO | MU | Aanpassing gelijke domeinwaarden naar andere code |
| ARMO | ARM | Aanpassing gelijke domeinwaarden naar andere code |

### typeSpecVGOPunt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Van Code** | **Naar Code** | **Reden** |
| KNB | niet vrij uitgroeiend |  |
| BMR | Bomenrij-/laan |  |
| VGB | Vrij uitgroeiende boom |  |

# Relationship Classes

## Relationship Classes: Verwijderen en herderfineren relaties

De volgende Relationship Classes zijn verwijderd of worden opnieuw aangemaakt om de definitie eenduidig te maken:

### adres\_tbl\_kastVri\_p\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| adres\_tbl | kastVri\_p | Relationship class wordt verwijderd |

### mastDraagconstructie\_p\_onderdeel\_tbl\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| mastDraagconstructie\_p | onderdeel\_tbl | Relationship class wordt verwijderd |

### kastVri\_p\_electriciteitskabel\_l\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| kastVri\_p | electriciteitskabel\_l | Relationship class wordt verwijderd |

### kastOvl\_p\_electriciteitskabel\_l\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| kastOvl\_p | electriciteitskabel\_l | Relationship class wordt verwijderd |

### oevervak\_v\_scheiding\_v\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| oevervak\_v | scheiding\_v | Relationship class wordt verwijderd |

### oevervak\_v\_scheidingWater\_l\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| oevervak\_v | scheidingWater\_l | Relationship class wordt verwijderd |

### paalDraagconstructie\_p\_bordWegwijzer\_p\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| paalDraagconstructie\_p | bordWegwijzer\_p | Relationship class wordt verwijderd |

### scheiding\_v\_bouwdeelOevervak\_tbl\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| scheiding\_v | bouwdeelOevervak\_tbl | Relationship class wordt verwijderd |

### scheidingWater\_l\_bouwdeelOevervak\_tbl\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| scheidingWater\_l | bouwdeelOevervak\_tbl | Relationship class wordt verwijderd |

### traject\_v\_bordWegwijzer\_p\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| traject\_v | bordWegwijzer\_p | Relationship class wordt verwijderd |

### traject\_v\_mastDraagconstructie\_p\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| traject\_v | mastDraagconstructie\_p | Relationship class wordt verwijderd |

### traject\_v\_overigeScheiding\_l\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| traject\_v | overigeScheiding\_l | Relationship class wordt verwijderd |

### traject\_v\_overigeScheiding\_v\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| traject\_v | overigeScheiding\_v | Relationship class wordt verwijderd |

### traject\_v\_scheiding\_l\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| traject\_v | scheiding\_l | Relationship class wordt verwijderd |

### traject\_v\_spoor\_l\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| traject\_v | spoor\_l | Relationship class wordt verwijderd |

### traject\_v\_weg\_l\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| traject\_v | weg\_l | Relationship class wordt verwijderd |

### utiliteitsNet\_tbl\_mastDraagconstructie\_p\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| utiliteitsNet\_tbl | mastDraagconstructie\_p | Relationship class wordt verwijderd |

### vaarwegdeeltraject\_v\_bodem\_v\_r

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Reden** |
| vaarwegdeeltraject\_v | bodem\_v | Relationship class wordt verwijderd |

## Relationship Classes: Nieuwe Relationship Classes

De volgende Relationship Classes worden aangemaakt:

### ElementOevervak\_tbl\_bouwdeelOevervak\_tbl\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| ElementOevervak\_tbl | bouwdeelOevervak\_tbl | SIMPEL | 1:M |

### kastOvl\_p\_elektriciteitskabel\_l\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| kastOvl\_p | elektriciteitskabel\_l | SIMPEL | 1:M |

### kastVri\_p\_elektriciteitskabel\_l\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| kastVri\_p | elektriciteitskabel\_l | SIMPEL | 1:M |

### oevervak\_v\_elementOevervak\_tbl\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| oevervak\_v | elementOevervak\_tbl | SIMPEL | 1:M |

### traject\_v\_elementOevervak\_tbl\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| traject\_v | elementOevervak\_tbl | SIMPEL | 1:M |

### traject\_v\_mast\_p\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| traject\_v | mast\_p | SIMPEL | 1:M |

### traject\_v\_overigBouwwerk\_v\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| traject\_v | overigBouwwerk\_v | SIMPEL | 1:M |

### traject\_v\_plaaginvasiesoortInspectie\_p\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| traject\_v | plaaginvasiesoortInspectie\_p | SIMPEL | 1:M |

### traject\_v\_scheidingLand\_l\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| traject\_v | scheidingLand\_l | SIMPEL | 1:M |

### utiliteitsNet\_tbl\_elektriciteitskabel\_l\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| utiliteitsNet\_tbl | elektriciteitskabel\_l | SIMPEL | 1:M |

### utiliteitsNet\_tbl\_lamp\_p\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| utiliteitsNet\_tbl | lamp\_p | SIMPEL | 1:M |

### utiliteitsNet\_tbl\_lantaarn\_p\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| utiliteitsNet\_tbl | lantaarn\_p | SIMPEL | 1:M |

### utiliteitsNet\_tbl\_mast\_p\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| utiliteitsNet\_tbl | mast\_p | SIMPEL | 1:M |

### utiliteitsNet\_tbl\_uitleggerPortaal\_l\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| utiliteitsNet\_tbl | uitleggerPortaal\_l | SIMPEL | 1:M |

### utiliteitsNet\_tbl\_uithouder\_p\_r

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Origin** | **Destination** | **Type** | **Cardinaliteit** |
| utiliteitsNet\_tbl | uithouder\_p | SIMPEL | 1:M |