|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PNH rgb logo-1 | |  | |
| Objectdefinitie AREAALDATA | | | |
|  |  | Objectdefinitie datamodel Areaaldata | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Uitgebracht door | : |  | **Provincie Noord-Holland**  **Niels Hoffmann,**  **Peter Meijer,**  **Bart Monné** |
| Uitgebracht aan | : |  | **Provincie Noord-Holland**  BSP |
| Datum van uitgifte | : |  | 31-10-2017 |
| Versie | : |  | 4.03 |
|  |  |  |  |

**Inhoud**

Objectdefinitie Areaaldata 7

Opbouw document 7

Aandachtspunten 7

Identificatievelden 7

IDENTIFICATIE 7

GlobalID 7

GISIB\_ID 8

AD\_ID 8

OBJECTID 8

Relaties 8

Domeinen 8

Mutaties 8

Actualiteit van de objectdefinities 8

Status 9

Mutatieverwerking 9

Objectbladen 9

Tabellen 9

AREAALDATA.adres\_tbl 9

AREAALDATA.beschoeiingInspectie\_tbl 10

AREAALDATA.bouwdeelGeluidsscherm\_tbl 13

AREAALDATA.bouwdeelKunstwerk\_tbl 14

AREAALDATA.bouwdeelOevervak\_tbl 16

AREAALDATA.concessieverlener\_tbl 18

AREAALDATA.crowInspectie\_tbl 18

AREAALDATA.crowInspectieresultaat\_tbl 20

AREAALDATA.crowMeting\_tbl 21

AREAALDATA.kwElement\_tbl 22

AREAALDATA.metaDomeinen\_tbl 25

AREAALDATA.nenConditiescore\_tbl 25

AREAALDATA.nenInspectie\_tbl 27

AREAALDATA.onderdeel\_tbl 28

AREAALDATA.plaatsbepalingspunt\_p 30

AREAALDATA.utiliteitsNet\_tbl 32

AREAALDATA.vtaInspectie\_tbl 34

Featuredataset Functioneel 36

AREAALDATA.aanduidingEisVoorzorgsmaatr\_p 36

AREAALDATA.aanduidingVerzoekContact\_p 38

AREAALDATA.diepteTovMaaiveld\_p 39

AREAALDATA.doorvaartmaat\_p 40

AREAALDATA.ecoHoofdstructuur\_v 42

AREAALDATA.faunavoorziening\_v 44

AREAALDATA.functioneelGebied\_v 47

AREAALDATA.gebiedscontractregio\_v 49

AREAALDATA.halte\_v 50

AREAALDATA.kabelbed\_v 53

AREAALDATA.kruispunt\_p 55

AREAALDATA.ligplaatsstrook\_v 57

AREAALDATA.oeverReparatie\_p 59

AREAALDATA.oevervak\_v 61

AREAALDATA.recreatieplek\_v 63

AREAALDATA.theorHectometrering\_p 65

AREAALDATA.traject\_v 67

AREAALDATA.utiliteitsLink\_l 69

AREAALDATA.vaarweg\_l 71

AREAALDATA.vaarwegdeeltraject\_v 72

AREAALDATA.vaarwegdeeltrajectas\_l 74

AREAALDATA.weg\_l 75

AREAALDATA.wegvak\_v 76

Featuredataset Inrichtend 78

AREAALDATA.bak\_p 78

AREAALDATA.bodem\_v 81

AREAALDATA.bordScheepvaart\_p 83

AREAALDATA.bordWegwijzer\_p 86

AREAALDATA.bordZwemwater\_p 90

AREAALDATA.bord\_p 93

AREAALDATA.buis\_l 98

AREAALDATA.buisleiding\_v 101

AREAALDATA.electriciteitskabel\_l 103

AREAALDATA.fietsparkeervoorziening\_l 106

AREAALDATA.gebouwInstallatie\_v 108

AREAALDATA.geluidwerendeVoorziening\_l 110

AREAALDATA.installatie\_p 112

AREAALDATA.kastDRIS\_p 115

AREAALDATA.kastOvl\_p 117

AREAALDATA.kastVri\_p 121

AREAALDATA.kast\_p 126

AREAALDATA.kunstwerkBeweegbaar\_p 129

AREAALDATA.kunstwerkVast\_p 136

AREAALDATA.kunstwerkdeel\_l 143

AREAALDATA.kunstwerkdeel\_mp 146

AREAALDATA.lamp\_p 148

AREAALDATA.lantaarn\_p 150

AREAALDATA.leidingelement\_p 153

AREAALDATA.mantelbuis\_v 155

AREAALDATA.mastDraagconstructie\_p 158

AREAALDATA.overigeScheiding\_l 161

AREAALDATA.overigeScheiding\_v 163

AREAALDATA.paalAfbakening\_p 165

AREAALDATA.paalDraagconstructie\_p 168

AREAALDATA.put\_p 172

AREAALDATA.scheidingGeluidsscherm\_l 174

AREAALDATA.scheidingOevervak\_l 177

AREAALDATA.scheiding\_l 180

AREAALDATA.schutsluis\_p 183

AREAALDATA.sensor\_l 187

AREAALDATA.sensor\_p 190

AREAALDATA.spoor\_l 193

AREAALDATA.spoorrail\_l 195

AREAALDATA.straatmeubilairLichtpunt\_p 197

AREAALDATA.straatmeubilair\_p 200

AREAALDATA.telecommunicatiekabel\_l 204

AREAALDATA.telpaal\_p 207

AREAALDATA.uithouder\_p 209

AREAALDATA.uitleggerPortaal\_l 211

AREAALDATA.vegetatieObject\_l 213

AREAALDATA.vegetatieObject\_p 216

AREAALDATA.vegetatieObject\_v 220

AREAALDATA.waterinrichtingselement\_l 222

AREAALDATA.waterinrichtingselement\_p 224

AREAALDATA.waterloop\_l 227

AREAALDATA.weginrichtingselement\_l 230

AREAALDATA.weginrichtingselement\_p 234

AREAALDATA.weginrichtingselement\_v 235

Featuredataset Opdelend 239

AREAALDATA.begroeidTerreindeelBermKr\_l 239

AREAALDATA.begroeidTerreindeelBerm\_v 240

AREAALDATA.begroeidTerreindeelKruin\_l 244

AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlKr\_l 245

AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlantvak\_v 247

AREAALDATA.begroeidTerreindeel\_v 250

AREAALDATA.kunstwerkdeel\_v 253

AREAALDATA.onbegroeidTerreindeelKruin\_l 256

AREAALDATA.onbegroeidTerreindeel\_v 258

AREAALDATA.ondersteunendWaterdeel\_v 260

AREAALDATA.ondersteunendWegdeelKruin\_l 264

AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlKr\_l 265

AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlantvak\_v 266

AREAALDATA.ondersteunendWegdeel\_v 270

AREAALDATA.ongeclassificeerdObject\_v 274

AREAALDATA.overbruggingsdeel\_v 276

AREAALDATA.overigBouwwerk\_v 278

AREAALDATA.pandHuisnummerreeks\_t 281

AREAALDATA.pand\_v 284

AREAALDATA.scheiding\_v 286

AREAALDATA.tunneldeel\_v 288

AREAALDATA.waterdeel\_v 290

AREAALDATA.wegdeelKruin\_l 294

AREAALDATA.wegdeelPerron\_v 296

AREAALDATA.wegdeel\_v 299

# Objectdefinitie Areaaldata

Het Areaaldata model is een verdere detaillering van het IMGeo model, en is de opvolger van het BUDATA datamodel. Het is gemaakt om beter aan te sluiten op landelijke standaarden. Het is opgedeeld in Featuredatasets conform de BGT. Zie ook: [Toelichting Objectenhandboek BGT|IMGeo](http://imgeo.geostandaarden.nl/toelichting)

1. **Opdelend:**  Het terrein in de werkelijkheid wordt gerepresenteerd door opdelende objecten, zoals Wegdeel, Waterdeel en Terreindeel, waarvoor geldt dat deze elkaar niet mogen overlappen en waarbij elk stuk terrein in de werkelijkheid door een object gerepresenteerd wordt.
2. **Inrichtend:**  Inrichtende objecten dienen ter nadere detaillering van de opdelende objecten. Dit zijn objecten zoals inrichtingselement, Boom, Bord etc.
3. **Functioneel:**  Functionele objecten zijn bedoeld om een logische samenhang in het areaal aan te brengen. Dit zijn vooral objecten die door PNH zelf zijn gedefinieerd.

## Opbouw document

De objectdefinitie bestaat uit losse 'objectbladen' die in Markdown syntax geschreven zijn. Vanuit de Markdown syntax kan eenvoudig een document in Word, Pdf of HTML formaat gegenereerd worden. Als niet het hele document van toepassing is, kunnen ook alleen de relevante objectbladen gebruikt worden.

De objectdefinities zijn op deze manier eenvoudiger te beheren in een versie beheer systeem. Meerdere mensen kunnen er tegelijk aan werken.

# Aandachtspunten

## Identificatievelden

### IDENTIFICATIE

Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID LET OP: Deze identificatie wordt uitgegeven door de BGT applicatie. Opdrachtnemers hoeven dit attribuut voor nieuwe objecten NIET aan te maken.

### GlobalID

Elk object heeft een unieke GlobalID (Global Unique Identifier). Dit is een systeemveld van de ArcGIS software die het beheer van replica's voor mutaties bijhoudt.

### GISIB\_ID

In de gebruikte beheersoftware Gisib worden er ID's van number(10) gebruikt om relaties vast te leggen. Deze sleutels zijn in eerste instantie bedoelt om de relaties tussen objecten aan te kunnen geven. In Areaaldata worden deze opgenomen in het GISIB\_ID. Alle objecten in Areaaldata die ook in Gisib voorkomen hebben dit attribuut.

### AD\_ID

AD\_ID is de leidende primaire sleutel in de AREAALDATA database. De relaties tussen objecten lopen via AD\_ID. Opdrachtnemers dienen een AD\_ID aan te maken voor nieuwe objecten. Het format van AD\_ID is <AD.32 karakter unieke ID>

Hiervoor kan een GUID/UUID generator gebruikt worden met een prefix AD. bv: AD.233C2952516E4557B9322FE23FD50263 Van bestaande objecten mag het AD\_ID NIET veranderd worden.

### OBJECTID

Elk object heeft ook een OBJECTID, dit is een interne Identificatie die gebruikt wordt door de ArcGIS software. De waarde in dit attribuut kan veranderen door het kopieren/migreren van data met ArcGIS en is daarom niet betrouwbaar als consistente sleutel.

## Relaties

Relaties worden gevormd via foreign keys met het AD\_ID van de gerelateerde objecten. De relaties dienen gevuld te worden bij actualisatie van de data.

## Domeinen

Keuzelijsten zijn opgenomen als domeinen in de geodatabase. Dit betekend dat in de editor van ArcGIS automatisch een keuzelijst getoond wordt met mogelijke waarden. Het kan incidenteel voorkomen dat de ingevulde waarde niet overeenkomt met een waarde in de domeinlijst. Dit komt doordat er wel hernieuwd is afgestemd welke waarde gewenst zijn, maar de bestaande data nog niet altijd veranderd is.

Het kan ook voorkomen dat een gewenste waarde nog niet in een domeinlijst voorkomt. (bijvoorbeeld een nieuw type armatuur) In deze gevallen moet er altijd contact opgenomen worden met de opdrachtgever om af te stemmen of de domeinwaarde toegevoegd mag worden.

## Mutaties

### Actualiteit van de objectdefinities

Per object is er een objectblad met de documentatie van het object. Per blad wordt de versie bijgehouden. Het hele document wordt beheerd met het versiebeheersysteem 'Git'. De wijzigingen in het document kunnen op deze manier makkelijk terug gevonden worden. De vigerende versie van het totale document is altijd beschikbaar in Word en pdf formaat.

### Status

Er is een **Status** attribuut van de BGT (met de waardes plan, bestaand en historisch), hiermee kan de levenscyclus van een object vastgelegd worden. Er is ook een **VerwerkingsStatus** (met de waardes Nieuw, Gewijzigd, Vervallen, Actueel), dit is bedoeld om de mutatiestatus door te geven in de uitwisseling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

### Mutatieverwerking

Bij mutaties aan de areaal gegevens is het van belang dat er aan een aantal regels voldaan wordt:

**Nieuwe** objecten krijgen een nieuw AD\_ID, de **VerwerkingsStatus** 'NIEUW' en een objectbegintijd.

**Veranderingen** aan objecten worden doorgevoerd door de **VerwerkingsStatus** 'GEWIJZIGD' in te vullen.

**Vervallen** objecten worden **NIET** verwijderd, maar krijgen de **VerwerkingsStatus** vervallen, en een objecteindtijd. Door objecten niet te verwijderen, maar een status en een verval datum mee te geven kunnen deze objecten ook uit de dataset bij de opdrachtgever verwijderd worden.

# Objectbladen

# Tabellen

## AREAALDATA.adres\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Een object met adresgegevens, om naar te verwijzen vanuit kunstwerken, vri\_- en ovl\_kasten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| STRAAT | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| HUISNUMMER | Integer(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| TOEVOEGING | String(10,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| POSTCODE | String(10,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| PLAATS | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.beschoeiingInspectie\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Inspectieobject met alle inspectiegegevens die ingewonnen zijn m.b.t. beschoeiingen (landschap en milieu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| ADVIES\_INSPECTIE | String(255,0,0) | Onderhoudsadvies n.a.v. inspectie - Nullable: True Default: None |
| DATUM | Date(8,0,0) | Datum van inspectie - Nullable: True |
| GESCHATTE\_RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Inschatting van resterende levensduur op het moment van de inspectie - Nullable: True |
| INSPECTEUR | String(255,0,0) | Naam van inspecteur - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(255,0,0) | Opmerking m.b.t. onderhoud - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_TYPE1 | String(255,0,0) | Schadebeeld - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_OMVANG1 | String(255,0,0) | Omvang schade - Nullable: True Default: None |
| INSP\_INTENSITEIT1 | String(255,0,0) | Intensiteit van de inspectie - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_TOELICHTING1 | String(255,0,0) | Toelichting schade - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_TYPE2 | String(255,0,0) | Schadebeeld - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_OMVANG2 | String(255,0,0) | Omvang schade - Nullable: True Default: None |
| INSP\_INTENSITEIT2 | String(255,0,0) | Intensiteit van de inspectie - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_TOELICHTING2 | String(255,0,0) | Toelichting schade - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_TYPE3 | String(255,0,0) | Schadebeeld - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_OMVANG3 | String(255,0,0) | Omvang schade - Nullable: True Default: None |
| INSP\_INTENSITEIT3 | String(255,0,0) | Intensiteit van de inspectie - Nullable: True Default: None |
| SCHADE\_TOELICHTING3 | String(255,0,0) | Toelichting schade - Nullable: True Default: None |
| BESCHOEIING\_LM | String(255,0,0) | FK naar scheiding\_l - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.bouwdeelGeluidsscherm\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Laagste niveau van decompositie van geluidwerende voorziening via geluidwerende constructie. Het begrip NEN Bouwdeel is niet gedefinieerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| NENMATERIAALSOORT | String(255,0,0) | NENMateriaalsoort, keuzelijst [MATERIAALSOORT] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | String(255,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_OPM | String(3000,0,0) | Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatiejaar - Nullable: True |
| SCHEIDINGGELUIDSSCHERM | String(255,0,0) | FK naar scheidingGeluidsscherm\_l - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBWD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.bouwdeelKunstwerk\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Laagste niveau van decompositie van kunstwerk\_vast via kwElement. Het begrip NEN Bouwdeel is niet gedefinieerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| NENMATERIAALSOORT | String(255,0,0) | NENMateriaalsoort, keuzelijst [MATERIAALSOORT] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | String(255,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_OPM | String(3000,0,0) | Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatiejaar - Nullable: True |
| KWELEMENT | String(255,0,0) | FK naar kwElement\_tbl - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBWD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.bouwdeelOevervak\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Laagste niveau van decompositie van scheidingOevervak\_l. Het begrip NEN Bouwdeel is niet gedefinieerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| NENMATERIAALSOORT | String(255,0,0) | NENMateriaalsoort, keuzelijst [MATERIAALSOORT] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | String(255,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_OPM | String(3000,0,0) | Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatiejaar - Nullable: True |
| SCHEIDINGOEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar scheidingOevervak\_l - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBWD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.concessieverlener\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/NDOV
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Verlener van de [Concessie]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| NAAM | String(255,0,0) | Naam van de Concessieverlener - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.crowInspectie\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Een inspectie geeft een momentopname weer hoe een wegvakonderdeel er op dat moment bij ligt; de CROW-norm wordt gebruikt. Het object Inspectie is bedoelt om de algemene gegevens van een inspectie 'ronde' vast te leggen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| DATUM | Date(8,0,0) | Datum inspectie - Nullable: True |
| BRON | String(10,0,0) | Wie heeft de inspectie uitgevoerd - Nullable: True Default: None |
| METHODE | String(20,0,0) | Gebruikte methode - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(200,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| JAARTAL | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| HYPERLINK | String(200,0,0) | URL naar extern document - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.crowInspectieresultaat\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Een inspectie geeft een momentopname weer hoe een PNH wegvakonderdeel er op dat moment bijligt. De CROW norm wordt gebruikt. Het object Inspectieresultaat is bedoelt om de inspectie resultaten van een bepaalt wegvakonderdeel vast te leggen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| SCHADESOORT | String(10,0,0) | Soort schade opname - Nullable: True Default: None |
| SCHADEWAARDE | String(10,0,0) | numerieke waarde, indien van toepassing - Nullable: True Default: None |
| SCHADECODE | String(10,0,0) | alfanumerieke waarde, indien van toepassing - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(10,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| WVO\_ID | String(255,0,0) | FK naar wegdeel\_v - Nullable: True Default: None |
| INSP\_ID | String(255,0,0) | FK naar crowInspectie\_tbl - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.crowMeting\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Een inspectie geeft een momentopname weer hoe een PNH wegvakonderdeel er op dat moment bijligt. De CROW norm wordt gebruikt. Het object Meting is bedoelt om de Metingen van een bepaalt wegvakonderdeel vast te leggen. Metingen zijn: langsonvlakheid, stroefheid, zetting, spoorvorming, comfortindex

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| METING\_WAARDE | Float(0,10,4) | Waarde van de Meting - Nullable: True |
| METING\_DATUM | Date(8,0,0) | Datum van de Meting - Nullable: True |
| METING\_TYPE | String(50,0,0) | Soort Meting - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| WVO\_ID | String(255,0,0) | FK naar wegdeel\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.kwElement\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** nvt
* **Definitie:** Een NEN Element is gedefinieerd als 'een samenstel van bouwdelen die tezamen een afzonderlijk herkenbaar component van een beheerobject vormen'. Een NEN Element kan afhankelijk van het beheerobject waar deze bij hoort gemodelleerd zijn als ELEMENT of GELUIDWERENDE\_CONSTRUCTIE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaaltype, keuzelijst [MATERIAALTYPE] Nullable: True Default: None |
| BOUWELEMENTTYPESPE | String(255,0,0) | Bouwelement Type Specificatie - Nullable: True Default: None |
| CONFORMNEN | String(1,0,0) | Is Element conform NEN ja of nee: keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(255,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | String(255,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_OPM | String(3000,0,0) | Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatiejaar - Nullable: True |
| KRITISCH | String(1,0,0) | Kritisch (Ja / Nee): keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| KW\_VAST | String(255,0,0) | FK naar kunstwerkVast\_p - Nullable: True Default: None |
| KW\_BEWEEGBAAR | String(255,0,0) | FK naar kunstwerkBeweegbaar\_p - Nullable: True Default: None |
| SCHUTSLUIS | String(255,0,0) | FK naar schutsluis\_p - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKWE] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.metaDomeinen\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Tabel met alle domeinen, codes en omschrijvingen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| DOMEIN\_NAAM | String(255,0,0) | Naam van het domein - Nullable: True Default: None |
| CODE | String(255,0,0) | Code - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Waarde - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.nenConditiescore\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Een inspectie geeft een momentopname weer hoe een kunswerk er voor staat. De NEN 2767-4 wordt gebruikt voor conditiescores. Het object NEN\_Conditiescore is bedoelt om de inspectie resultaten van een bepaalt kunstwerk vast te leggen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| CONDITIESCORE | SmallInteger(0,10,0) | NEN 2767-4 Conditiescore- Nullable: True |
| OPMERKING | String(255,0,0) | Extra opmerking - Nullable: True Default: None |
| KW\_ELEMENT\_ID | String(255,0,0) | FK naar kwElement\_tbl - Nullable: True Default: None |
| SCHEIDING\_OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar scheidingOevervak\_l - Nullable: True Default: None |
| BOUWDEEL\_ID | String(255,0,0) | FK naar bouwdeelKunstwerk\_tbl - Nullable: True Default: None |
| INSP\_ID | String(255,0,0) | FK naar nenInspectie\_tbl - Nullable: True Default: None |
| OEVERVAK\_ID | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.nenInspectie\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Een inspectie geeft een conditiescore voor een kunstwerk. De NEN 2767-4 wordt gebruikt. Het object NEN\_Inspectie is bedoelt om de algemene gegevens van een inspectie 'ronde' vast te leggen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| DATUM | Date(8,0,0) | Datum inspectie - Nullable: True Default: None |
| BRON | String(10,0,0) | Wie heeft de inspectie uitgevoerd - Nullable: True Default: None |
| METHODE | String(20,0,0) | Welke methode is gebruikt - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(200,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HYPERLINK | String(200,0,0) | URL naar extern document - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.onderdeel\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Component bij een mast, zoals een voorschakelapparaat, drukknop,rateltikker, windmeter, gms onderdeel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing installatie - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| INSTALLATIENUMMER | SmallInteger(0,10,0) | Bestaande uit 4 cijfers: de eerste drie het nummerdeel van het wegnummer (N201 -> 201), de laatste een volgnummer van één positie (1 t/m 9) - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True Default: None |
| KRUISPUNT | String(255,0,0) | FK naar kruispunt\_p - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOND] - Nullable: True Default: None |
| AANSLUITSPANNING | String(255,0,0) | Rateltikker: Bijvoorbeeld 40V of 220 V (is gerelateerd aan de lamp-spanning)- Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DIMBAAR | String(255,0,0) | Voorschakelapparaat: Bevat het voorschakelapparaat een dimvoorziening - Nullable: True Default: None |
| WACHTTIJDVOORSPELL | String(255,0,0) | Drukknop: Visualiseert de wachttijd voor een verkeerslicht (met name voor voetgangers en fietsers), meestal ondergebracht in drukknop of verkeerslicht - Nullable: True Default: None |
| WINDMETERHOOGTE | Integer(0,10,0) | Windmeter: Hoogte waarop de windmeter geplaatst (m) - Nullable: True |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| MAST | String(255,0,0) | FK naar mastDraagconstructie\_p - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.plaatsbepalingspunt\_p

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Punt dat is ingemeten en vervolgens gebruikt is bij en onderdeel uitmaakt van de begrenzing van BGT objecten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| NAUWKEURIGHEID | Integer(0,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| DATUMINWINNING | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: None |
| INWINNINGSMETHODE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [inwinningsmethode] Nullable: False Default: None |
| INWINNENDEINSTANTIE | String(5,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |

## AREAALDATA.utiliteitsNet\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL (2015)
* **Positionele nauwkeurigheid:** n.v.t.
* **SHAPE:** Geen
* **Definitie:** Een verzameling netwerkelementen die tot één type nutsvoorzieningennet behoren. (Bron: INSPIRE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, uit INSPIRE:UtilityNetworkTypeValue, keuzelijst [typeSpecUTN] - Nullable: True Default: onbekend |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing installatie - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| INSTALLATIENUMMER | Integer(0,10,0) | Bestaande uit 4 cijfers: de eerste drie het nummerdeel van het wegnummer (N201 -> 201), de laatste een volgnummer van één positie (1 t/m 9) - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True Default: None |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| KRUISPUNT | String(255,0,0) | FK naar kruispunt\_p - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| HUIDIGESTATUS | String(50,0,0) | Huidige status, keuzelijst [ConditionOfFacilityValue] - Nullable: False Default: None |
| STANDAARDDIEPTELEGGING | String(255,0,0) | FK naar diepteTovMaaiveld\_p - Nullable: False Default: None |
| VERTICALE\_POSITIE | Float(0,10,2) | Verticale positie - Nullable: True Default: None |
| NAAM\_CONTACTPERSOON | String(255,0,0) | Naam contactpersoon - Nullable: True Default: None |
| TELNR\_CONTACTPERSOON | String(255,0,0) | Telefoonnummer contactpersoon - Nullable: True Default: None |
| EMAIL\_CONTACTPERSOON | String(255,0,0) | E-mail contactpersoon - Nullable: True Default: None |
| AUTORITEITSROL | String(255,0,0) | INSPIRE, authorityRole - Nullable: True Default: None |
| THEMA | String(255,0,0) | Themakaart, keuzelijst [THEMA] - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.vtaInspectie\_tbl

$ Feature dataset: -

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **Geometrie:** Geen
* **Definitie:** Wettelijk verplichte inspectie van de veiligheid van bomen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| DATUM | Date(8,0,0) | Datum Inspectie - Nullable: True |
| INSPECTEUR | String(255,0,0) | Naam van de Inspecteur - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING2 | String(3000,0,0) | Extra toelichting m.b.t. kroonschade etc - Nullable: True Default: None |
| VTA\_GEBREK | String(255,0,0) | Betreft visueel waarneembare kenmerken die (mogelijk) een negatieve invloed hebben op de boomveiligheid - Nullable: True Default: None |
| VTA\_HERKEURING | String(255,0,0) | Gewenst moment of termijn van de volgende boomveiligheidscontrole [VTA\_HERKEURING] - Nullable: True Default: None |
| VTA\_NADER\_TECHN\_ONDERZOEK | String(255,0,0) | Uitvoeren van Nader Technisch Onderzoek door bijv. de inzet van specialistische meetapparatuur of onderzoek op hoogte [VTA\_NTO] - Nullable: True Default: None |
| VTA\_FLORA | String(255,0,0) | Aanwezigheid nesten, vleermuizen e.d. - Nullable: True Default: None |
| VTA\_URGENTIE\_NTO | String(255,0,0) | Gewenst moment of termijn van de NTO (e.e.a. houdt verband met de aard en omvang van de geconstateerde gebreken en de standplaats) [VTA\_NTO\_URGENTIE] - Nullable: True Default: None |
| VTA\_RISICO | String(255,0,0) | Klasse van het risico wat een gebrek met zich mee kan brengen [VTA\_RISICO] - Nullable: True Default: None |
| BOOM | String(255,0,0) | FK naar vegetatieObject\_p - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

# Featuredataset Functioneel

## AREAALDATA.aanduidingEisVoorzorgsmaatr\_p

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL (2015)
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Een eis voorzorgsmaatregel geeft aan dat de beheerder van een net aangegeven heeft dat er sprake is van voorzorgsmaatregelen die getroffen dienen te worden. Dit betreft alleen de wettelijk geregelde eis voorzorgsmaatregel. (Bron: IMKL 2015)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| EISVOORZORGMAATREGEL | String(255,0,0) | Vermelding of er voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is - Nullable: True Default: None |
| NETRISICOOMSCHRIJVING | String(50,0,0) | IMKL: netRisicoOmschrijving - Nullable: False Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.aanduidingVerzoekContact\_p

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL (2015)
* **Positionele nauwkeurigheid:** n.v.t.
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Aanduiding verzoek contact

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| VERHOOGDRISICO | String(1,0,0) | Verhoogd risico: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| VOORZORGMAATREGEL | String(255,0,0) | Vermelding of er voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.diepteTovMaaiveld\_p

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL (2015)
* **Positionele nauwkeurigheid:** n.v.t.
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Diepte bevat informatie over de dieptelegging van netwerkelementen. Het is een uitvoerige beschrijving die diepte tov het lokale maaiveld beschrijft. (Bron: IMKL 2015):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| DIEPTENAUWKEURIGHEID | String(50,0,0) | Nauwkeurigheidsklasse waarmee de diepte is opgenomen, keuzelijst [NauwkeurigheidDiepteValue] - Nullable: True Default: None |
| DIEPTEPEIL | Float(0,10,2) | afstand vanaf de referentie tot aan de bovenkant van een object - Nullable: True Default: None |
| DATUMOPMETINGDIEPTEPEIL | Date(8,0,0) | Datum waarop dieptepeil opgenomen is - Nullable: True Default: None |
| DIEPTEAANGRIJPINGSPUNT | String(50,0,0) | Aangrijpingspunt van het element dat geldt als punt van meting, keuzelijst [DiepteAangrijpingspuntValue] - Nullable: True Default: bovenkant |

## AREAALDATA.doorvaartmaat\_p

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Aanduiding van Doorvaarthoogte bij bijv. Kunstwerken

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| DOORVAARTHOOGTEAFG | String(255,0,0) | Doorvaarthoogte afgelezen [] - Nullable: True Default: None |
| GEMEENTE | String(255,0,0) | Gemeente naam, keuzelijst [GEMEENTE] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| OBJECTNAAM | String(255,0,0) | Object naam - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | extra opmerking- Nullable: True Default: None |
| VOLGNUMMER | SmallInteger(0,10,0) | Volgnummer - Nullable: False |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| BEHEEROBJECT | String(255,0,0) | FK naar kunstwerkVast\_p - Nullable: True Default: None |
| VAARWEG | String(255,0,0) | FK naar vaarweg\_l - Nullable: True Default: None |
| VAARWEGDEELTRAJECT | String(255,0,0) | FK naar vaarwegdeeltraject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.ecoHoofdstructuur\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Met dit vlak wordt het gebied afgebakend wat als EHS wordt aangemerkt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

﻿## AREAALDATA.ecoVerbZone\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Met dit vlak wordt het gebied afgebakend wat als Verbindigszone wordt aangemerkt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| CODE | String(25,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.faunavoorziening\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Een faunavoorziening is een voorziening die het passeren door dieren van infrastructuur geleidt, bevordert of juist voorkomt (bron: Leidraad Faunavoorzieningen bij Infrastructuur). [Leidraad faunavoorzieningen](http://www.mjpo.nl/publicaties/leidraad_faunavoorzieningen_bij_infrastructuur/?page=leidraad)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| FAUNASOORT | String(255,0,0) | Doelsoorten - Nullable: True Default: None |
| FAUNADOELGROEP | String(255,0,0) | Faunadoelgroep, keuzelijst [FAUNA\_DOELGROEP] - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | Integer(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar Foto - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Aanduiding Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | Integer(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | Integer(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | Integer(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | Integer(0,10,0) | Beschrijving - [] - Nullable: False Default: 0 |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecFNV] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.functioneelGebied\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| NAAM | String(200,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [statusBestaand] Nullable: False Default: None |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.gebiedscontractregio\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt, Abstracte indeling
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Perceelsindeling t.b.v. de onderhoudsbestekken en contractregio's.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| REGIO | String(255,0,0) | Regio naam - Nullable: True Default: None |
| NUMMER | SmallInteger(0,10,0) | Regio nummer (1-7) - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| OPDRACHTNEMER | String(255,0,0) | Opdrachtnemer - - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.halte\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/NDOV
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Het geheel van objecten behorende bij een stopplaats van een autobus. (Integraal Gegevens Model Ideaal Areaal 1.2). STOPPLACE in NDOV terminologie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| NAAM | String(255,0,0) | Naam vd Halte - Nullable: True Default: None |
| WEGNAAM | String(255,0,0) | Naam vd Weg - Nullable: True Default: None |
| WEGNUMMER | String(255,0,0) | Nummer vd Weg - Nullable: True Default: None |
| GEMEENTE | String(255,0,0) | Gemeentenaam, keuzelijst [GEMEENTE] - Nullable: True Default: None |
| HALTENUMMER | String(255,0,0) | Identificatienummer van de Halte. Let op: Het landelijk unieke nummer van NDOV staat bij Perron! - Nullable: True Default: None |
| PROJECT | String(1,0,0) | Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| SUBSIDIEPROJECT | String(255,0,0) | Naam van het subsidieproject voor aanleg - Nullable: True Default: None |
| HALTEKOM | String(1,0,0) | Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: False Default: O |
| ONDERHOUDSOVEREENKOMST | String(255,0,0) | Verwijzing naar de Onderhoud overeenkomst (documentnr, locatie e.d.)- Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar naam/locatie van een foto vd Halte - Nullable: True Default: None |
| ELEKTROTECHN\_TEKENING | String(255,0,0) | Verwijzing naar naam/locatie van een elektrotechnische tekening vd Halte - Nullable: True Default: None |
| WOONPLAATS | String(255,0,0) | ToDo - Nullable: True Default: None |
| WINDROOSRICHTING | SmallInteger(0,3,0) | ToDo - Nullable: True |
| STATUS\_HALTE | String(255,0,0) | Status van de halte: is deze in gebruik of niet - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| CONCESSIEVERL\_GEBRUIK | String(255,0,0) | FK naar concessieverlener\_tbl - voor het gebruik - Nullable: True Default: None |
| CONCESSIEVERL\_PLAATSING | String(255,0,0) | FK naar concessieverlener\_tbl - voor de plaatsing - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecHLT] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kabelbed\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL 2015
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** ruimtebeslag dat door een gemeenschappelijk tracé van één of meer kabels, buizen, HDPE- en-of mantebluizen - die toebehoren aan één netwerkbeheerder - wordt gevormd

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| AANTALKABELS | SmallInteger(0,10,0) | Aantal kabels of buizen dat zich in een kabelbed bevindt. Conditie: Wordt opgenomen indien het aantal groter is dan 1, de kabels, buizen, HDPE- en/of mantelbuizen niet als afzonderlijke lijnen (kunnen) worden weergegeven en – in het geval van kabels - ze geen onderdeel uitmaken van een stervormig aangelegd aansluitnetwerk waarbij wordt voldaan aan de bij Ministeriële Regeling hieraan gestelde regels - Nullable: False |
| AFWIJKINGDIEPTE | String(255,0,0) | Afwijking (cm) van de gangbare dieptelegging voor een leiding van dit thema. Wordt alleen opgenomen indien er sprake is van een legging die afwijkt van de gangbare legging voor dit thema. Aangegeven wordt of de diepte tov NAP of Maaiveld gerefereerd is. Voor het thema ‘Riool vrij verval’ is er geen sprake van een gangbare dieptelegging. De gerealiseerde dieptelegging kan echter wel met het attribuut afwijkendeDieptelegging worden opgenomen.- Nullable: False Default: None |
| bovengrondsZichtbaar | String(1,0,0) | Aangegeven wordt of het kabelbed bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |
| BREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte van het kabelbed (cm) - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| PRODUCT | String(255,0,0) | Het product dat door de leiding vervoerd wordt of kan worden vervoerd - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| HUIDIGESTATUS | String(50,0,0) | Huidige status, keuzelijst [ConditionOfFacilityValue] - Nullable: False Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| GEONAUWKEURIGHEIDXY | String(50,0,0) | Nauwkeurigheid van de liggingsgegevens in het horizontale vlak, keuzelijst [NauwkeurigheidXYvalue] - Nullable: False Default: None |
| DIEPTELEGGING | String(255,0,0) | FK naar diepteTovMaaiveld\_p - Nullable: True Default: None |
| VERTICALE\_POSITIE | Float(0,10,2) | Verticale positie - Nullable: True Default: None |
| WAARSCHUWINGSTYPE | String(255,0,0) | ToDo Waarschuwingstype - Nullable: True Default: None |
| LINK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsLink\_l - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kruispunt\_p

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Kruisingen hebben een uniek nummer.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| CODE | String(25,0,0) | Kruispunt nummer - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKRU] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.ligplaatsstrook\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Een Ligplaatsstrook is een gebied waar ligplaatsen toegestaan zijn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| CULTUURHISTORISCHE | String(255,0,0) | Cultuur Historische Waarde - Nullable: True Default: None |
| GEMIDDELDEBREEDTE | Float(0,25,10) | Gemiddelde Breedte - Nullable: True |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Begin Hectometrering van Ligplaatsstrook - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Eind Hectometrering van Ligplaatsstrook - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte Ligplaatsstrook - Nullable: True |
| LIGPLAATSSTROOKLIN | Float(0,25,10) | Ligplaatsstrook Linker Oever - Nullable: True |
| LIGPLAATSSTROOKREC | Float(0,25,10) | Ligplaatsstrook Rechter Oever - Nullable: True |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| RESTRUIMTE | Float(0,25,10) | Beschikbare ruimte in nautisch profiel - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| ECOLOGISCHEHOOFDST | String(255,0,0) | FK naar ecoHoofdstructuur\_v - Nullable: True Default: None |
| ECOLOGISCHEVERBIND | String(255,0,0) | FK naar ecoVerbZone\_v - Nullable: True Default: None |
| VAARWEGDEELTRAJECT | String(255,0,0) | FK naar vaarwegdeeltraject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.oeverReparatie\_p

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** nvt
* **Definitie:** Een lokale reparatie aan een oevervak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| JAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| RAPPORT | String(255,0,0) | Pad naar rapport - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.oevervak\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Een Oevervak is de rand van een kanaal, vaarweg of rivier. Het begint bij bodem van het nautisch profiel en gaat door tot 10m achter de oeverconstructie. **NB:** Dit is het equivalent van Beheerobject bij Vaarwegen conform de NEN 2767-4 Decompositie. Een oevervak is ongeveer 100 meter lang en bestaat uit een uniforme oeverconstructie.

De Oeverconstructie zelf is vastgelegd in [AREAALDATA.scheidingOevervak\_l](#areaaldata.scheidingoevervak_l) en [AREAALDATA.bouwdeelOevervak\_tbl](#areaaldata.bouwdeeloevervak_tbl)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| GEBRUIK | String(255,0,0) | Daadwerkelijk gebruik vd oever - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Begin Hectometrering van Oevervak - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Eind Hectometrering van Oevervak - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte van Oevervak - Nullable: True |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra opmerking - Nullable: True Default: None |
| OEVERFUNCTIE | String(255,0,0) | Oeverfunctie, keuzelijst [OEVER\_FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| NAAM | String(255,0,0) | Naam Oevervak - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Foto - Nullable: True Default: None |
| FOTO2 | String(255,0,0) | Foto - Nullable: True Default: None |
| HYPERLINK | String(255,0,0) | Hyperlink - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | Date(8,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True |
| CONDITIESCORE\_OPM | String(3000,0,0) | Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| RAPPORT | String(255,0,0) | Pad naar rapport - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VAARWEGDEELTRAJECT | String(255,0,0) | FK naar vaarwegdeeltraject\_v - Nullable: True Default: None |
| RISICO\_WATERKERING | String(255,0,0) | Indicatie van de maaiveldhoogte landzijde (achter het eventuele aanwezige dijklichaam) van de kerende constructie.[RISICO\_WATERKERING] - Nullable: True Default: None |
| RISICO\_AFSTAND\_WEG | String(255,0,0) | Indicatie van de afstand tussen een weg op landzijde en de kerende constructie.[RISICO\_AFSTAND\_WEG] - Nullable: True Default: None |
| RISICO\_STEILTE\_TALUD | String(255,0,0) | Indicatie van het talud aan landzijde direct aansluitend aan de kerende constructie.[RISICO\_STEILTE\_TALUD] - Nullable: True Default: None |
| RISICO\_TOTAAL | String(255,0,0) | BEREKEND VELD, samenvattende waarde voor afzonderlijke risico waardes: Risico waterkering, afstand weg en steilte talud TODO - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOEV] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.recreatieplek\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Terrein ingericht voor recreatief medegebruik

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,4,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar Foto - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecREC] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.theorHectometrering\_p

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Hectometrering (indexeringspunten) van de wegen, vaarwegen en OV-trajecten in beheer bij de PNH.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometer aanduiding - Nullable: True Default: None |
| WEG\_OF\_VAARWEGNUMMER | String(255,0,0) | Het nummer van de naastgelegen (vaar)weg of het OV-traject - Nullable: True Default: None |
| GLOBALID | Guid(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.traject\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt, Abstracte indeling
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Een abstract functioneel gebied rondom een weg of vaarweg dat onder de verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland valt.

Richtlijnen voor omvang van een wegtraject: + Een traject start/eindigt bij een eigendoms/beheergrens + Een traject start/eindigt bij een aansluiting op een weg van een hogere orde. + Een traject start/eindigt op een weg van een gelijke orde.

Richtlijn voor omvang vaarwegtraject: het gebied dat is gedefinieerd in de vaarwegverordening (breedte) en een logisch doorvaartraject (lengte).

In BUDATA behoren tot een traject alle (beheer)objecten van de provincie Noord-Holland die binnen de beheergrenzen van het traject liggen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| CODE | String(25,0,0) | Unieke code ter identificatie van een traject - Nullable: True Default: None |
| GEBRUIKSFUNCTIE | String(255,0,0) | Gebruiksfunctie, keuzelijst [GEBRUIKSFUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| RANGORDE | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Is het jaar van aanleg van de vaarweg - Nullable: True |
| BEGINLINKEROEVER | String(255,0,0) | Begin Linker Oever - Nullable: True Default: None |
| BEGINRECHTEROEVER | String(255,0,0) | Begin Rechter Oever - Nullable: True Default: None |
| BEPERKING | String(255,0,0) | In het geval waar een vaarwegtraject niet voldoet aan het streefbeeld moet de geldende beperkingen die gelden voor het hele traject aangegeven worden. - Nullable: True Default: None |
| EINDLINKEROEVER | String(255,0,0) | Eind Linker Oever - Nullable: True Default: None |
| EINDRECHTEROEVER | String(255,0,0) | Eind Rechter Oever - Nullable: True Default: None |
| JAARAANLEG | SmallInteger(0,10,0) | Is het jaar van aanleg van de vaarweg - Nullable: True |
| LENGTELINKEROEVER | Float(0,25,10) | Lengte linkeroever (m) - Nullable: True |
| LENGTERECHTEROEVER | Float(0,25,10) | Lengte rechteroever (m) - Nullable: True |
| STREEFBEELD | String(255,0,0) | Een theoretisch omschrijving van de soort vaarwegtraject - Nullable: True Default: None |
| VOLDOET | SmallInteger(0,1,0) | Geeft aan als de vaarweg voldoet aan het streefbeeld omschrijving. - Nullable: True |
| CEMTKLASSE | String(255,0,0) | CEMTKLASSE object, keuzelijst [CEMT\_KLASSE] - Nullable: True Default: None |
| MAATGEVENDSCHIP | String(255,0,0) | MAATGEVENDSCHIP waarde, keuzelijst [MAATGEVEND\_SCHIP] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GEBIEDSCONTRACTREGIO | String(255,0,0) | FK naar gebiedscontractregio\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecTRA] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.utiliteitsLink\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL (2015)
* **Positionele nauwkeurigheid:** n.v.t.
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Geometrisch netwerk behorend bij een utiliteitsnet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| HUIDIGESTATUS | String(50,0,0) | Huidige status, keuzelijst [ConditionOfFacilityValue] - Nullable: False Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| VERTICALE\_POSITIE | Float(0,10,2) | Verticale positie - Nullable: True Default: None |
| HARTLIJN | Geometry(0,0,0) | Lijn |
| ISFICTIEF | String(1,0,0) | Is het netwerk fictief, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.vaarweg\_l

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** De as van de verschillende vaarwegen zoals verwerkt in de grootschalige topografie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Betreffende vaarweg - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.vaarwegdeeltraject\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt, Abstracte indeling
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Vaarwegdeeltraject is een abstract functioneel gebied waarvan de afmetingen zijn bepaald aan de hand van het geografisch bereik van de geldende beperking en de geldende functie zoals die is aangegeven door de beheerder of vanuit het beheerplan. Het heeft geen vaste afmetingen maar past altijd binnen het vaarwegtraject.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| NAAM | String(255,0,0) | Deeltraject-naam, bijvoorbeeld k20n-d - Nullable: True Default: None |
| DEELTRAJECTNUMMER | String(25,0,0) | Deeltraject Nr - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| BEGINLINKEROEVER | String(255,0,0) | Begin Linker Oever - Nullable: True Default: None |
| BEGINRECHTEROEVER | String(255,0,0) | Begin Rechter Oever - Nullable: True Default: None |
| EINDLINKEROEVER | String(255,0,0) | Eind Linker Oever - Nullable: True Default: None |
| EINDRECHTEROEVER | String(255,0,0) | Eind Rechter Oever - Nullable: True Default: None |
| GELDENDEBEPERKING | String(255,0,0) | Waar een vaarwegdeeltraject niet voldoet aan een streefbeeld worden beperking opgelegd qua gebruik.- Nullable: True Default: None |
| LENGTELINKEROEVER | Float(0,25,10) | Lengte linkeroever (m)- Nullable: True |
| LENGTERECHTEROEVER | Float(0,25,10) | Lengte rechteroever (m)- Nullable: True |
| BESLUITNUMMER | String(255,0,0) | Besluitnummer waarde, keuzelijst [BESLUITNUMMER] - Nullable: True Default: None |
| GEWENSTEBAGGERKWAL | String(255,0,0) | Gewenste baggerkwaliteit - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.vaarwegdeeltrajectas\_l

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** As van de vaarwegdeeltrajecten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Naam van het betreffende object, bijvoorbeeld K04/05/06-a - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VAARWEGDEELTRAJECT | String(255,0,0) | FK naar vaarwegdeeltraject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.weg\_l

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** De as van de verschillende wegen zoals verwerkt in de grootschalige topografie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| CODE | String(25,0,0) | Unieke code ter identificatie van een weg - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | Float(0,25,10) | Lengte (m) - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.wegvak\_v

$ Feature dataset: Functioneel

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** nvt
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Administratief afgebakend gedeelte van een weg waarbinnen de inspectiemetingen uitgevoerd worden. Een wegvak is doorgaands 100 meter en loopt in de meeste gevallen gelijk aan de wegindexering (hectometerpalen).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| NUMMER | SmallInteger(0,10,0) | Wegvak nummer, uniek per weg - Nullable: True |
| AFSTANDTOT | Float(0,25,10) | Aanduiding bij welk wegindexeringspaal (hectometerpaal) het inspectievak eindigt - Nullable: True |
| AFSTANDVAN | Float(0,25,10) | Aanduiding bij welk wegindexeringspaal (hectometerpaal) het inspectievak begint - Nullable: True |
| BUSROUTE | SmallInteger(0,1,0) | TODO - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| PERCENTAGEVRACHTVE | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| VERKEERSINTENSITEI | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| TYPEONDERGROND | String(255,0,0) | Type ondergrond, keuzelijst [TYPE\_ONDERGROND] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

# Featuredataset Inrichtend

## AREAALDATA.bak\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Object met een permanent karakter dat dient om iets in op te bergen of te verzamelen.
* **Mapping\_BGT:** bak\_p
* **Mapping\_Gisib:** Bak

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeBAK] Nullable: False Default: None Visible:Yes |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand Visible:Yes |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [bronhouder] Nullable: False Default: None Visible:Yes |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N Visible:No |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: 0 Visible:Yes |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:No |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:No |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:No |
| BERICHT\_ID | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:No |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None Visible:No |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBAK] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw Visible:No |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False Visible:Yes |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False Visible:No |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True Visible:No |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None Visible:Yes |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True Visible:No |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True Visible:No |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None Visible:No |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True Visible:No |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None Visible:No |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True Visible:No |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: Nieuw Visible:Yes |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving van de bak - Nullable: True Default: Nieuw Visible:Yes |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: Nieuw Visible:Yes |
| RECREATIEPLEK | String(255,0,0) | FK naar recreatieplek\_v - Nullable: True Default: None Visible:No |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None Visible:Yes |

## AREAALDATA.bodem\_v

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Bodem van een waterdeel, hier worden de gegevens bijgehouden die van belang zijn voor o.a. baggeren

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| TYPEBAGGER | String(255,0,0) | Type bagger, keuzelijst [TYPE\_BAGGER] - Nullable: True Default: None |
| BOVENKANTSLIB | Float(0,25,10) | Is de diepte van de wateroppervlakte tot de bovenkant van het slib lichaam. - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Begin Hectometrering van Waterdeel - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Eind Hectometrering van Waterdeel - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte van het bodemdeel - Nullable: True Default: None |
| PEILJAAR | Date(8,0,0) | Laatste jaar waarin gepeild is - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_BAGGEREN | Date(8,0,0) | Laatste jaar waarin gebaggerd is - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| ONDERKANTSLIB | Float(0,25,10) | Is de diepte van de wateroppervlakte tot de onderkant van het slib lichaam. - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VAARWEGDEELTRAJECT | String(255,0,0) | FK naar vaarwegdeeltraject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBDM] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.bordScheepvaart\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Een paneel waarop informatie wordt afgebeeld, specifiek bedoelt voor de scheepvaart.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeBRD] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBRDScheepvaart] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| RVVTYPEBORD | String(255,0,0) | RVV Type Bord - Nullable: True Default: None |
| TEKSTBVBORD | String(255,0,0) | Tekst of beeld op het bovenbord dat aan de (weg)gebruiker wordt getoond - Nullable: True Default: None |
| TEKSTHOOFDBORD | String(255,0,0) | Tekst of beeld op het hoofdbord dat aan de (weg)gebruiker wordt getoond - Nullable: True Default: None |
| TEKSTONDERBORD | String(255,0,0) | Tekst of beeld op het onderbord dat aan de (weg)gebruiker wordt getoond - Nullable: True Default: None |
| BORDFABRIKANT | String(255,0,0) | Bord Fabrikant, keuzelijst [BORD\_FABRIKANT] - Nullable: True Default: None |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | Bijzonderheden - Nullable: True Default: None |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking (niet bijzonderheid, dat is een ander veld) - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Pad naar de foto TODO - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte waarop het bord zit(eenheid? TODO) - Nullable: True |
| HOOGTEPALEN | Float(0,25,10) | Hoogte van de paal waarop het bord zit(eenheid? TODO) - Nullable: True |
| LEESZIJDE | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting van het bord toen het geplaatst werd(jaren) TODO - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar TODO - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Verwachte restlevensduur vanaf moment inspect (waar wordt inspectiedatum ingevuld?) TODO - Nullable: True |
| ROTATIEHOEK | SmallInteger(0,10,0) | Orientatie van het bord - Nullable: True |
| CEKEUR | String(255,0,0) | CE-Keurmerk aanwezig - Nullable: True Default: None |
| GARANTIECERTIFICAAT | String(255,0,0) | Garantie certificaat aanwezig - Nullable: True Default: None |
| REFLECTIEWAARDE | String(255,0,0) | Gemeten Reflectiewaarde - Nullable: True Default: None |
| REFLECTIEWAARDE\_DATUM | Date(8,0,0) | Datum reflectiemeting - Nullable: True |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.bordWegwijzer\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Constructie voorzien van een of meer panelen met informatie ten behoeve van de bewegwijzering. Let op: dit betreft bewegwijzering voor objecten (zoals 'zwembad' of 'hotel' en niet voor doelen (zoals 'Uitgeest'). \*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeBRD] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBRDWegwijzer] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANT | String(255,0,0) | Fabrikant - Nullable: True Default: None |
| TYPELAMP | String(255,0,0) | Type Lamp, keuzelijst [TYPE\_LAMP] - Nullable: True Default: None |
| REFLECTIEKLASSE | String(255,0,0) | Reflectieklasse, keuzelijst [REFLECTIEKLASSE] - Nullable: True Default: None |
| AFMETINGEN | String(255,0,0) | Maatvoering bord: breedte x hoogte (mm x mm? TODO)- Nullable: True Default: None |
| AFMETINGENONDERBOR | String(255,0,0) | Maatvoering onderbord: breedte x hoogte (mm x mm? TODO)- Nullable: True Default: None |
| ANWBNUMMER | String(255,0,0) | ANWB nummer- Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering- Nullable: True Default: None |
| KLEURSTELLING | String(255,0,0) | Kleurstelling (Richtlijn? TODO)- Nullable: True Default: None |
| KLOKSTAND | String(255,0,0) | De klokstand van de bewegwijzer uitgedrukt in 12 standen- Nullable: True Default: None |
| LETTERHOOGTE | String(255,0,0) | Letterhoogte (Richtlijn? TODO)- Nullable: True Default: None |
| LICHTPUNTHOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lichtpunthoogte- Nullable: True |
| NUMMER | String(255,0,0) | Unieke nummer van wegwijzer- Nullable: True Default: None |
| ONDERKANTBORD | String(255,0,0) | Afstand van onderkant van bord tot maaiveld niveau (cm? TODO)- Nullable: True Default: None |
| ONDERSTEUNINGSCONS | String(255,0,0) | Ondersteuningscontructie - Nullable: True Default: None |
| ONTWERPDATUM | Date(8,0,0) | Ontwerpdatum - Nullable: True |
| TYPEUITHOUDER | String(255,0,0) | TypeUithouder (geen FK? TODO) - Nullable: True Default: None |
| UITVOERING | String(255,0,0) | Uitvoering (TODO) - Nullable: True Default: None |
| VERLICHT | String(255,0,0) | Verlicht: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| VERVANGINGSKOSTEN | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| VORMGEVING | String(255,0,0) | Vormgeving (Richtlijn? TODO) - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Pad naar de foto TODO - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting van het bord toen het geplaatst werd(jaren) TODO - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar TODO - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Verwachte restlevensduur vanaf moment inspect (waar wordt inspectiedatum ingevuld?) TODO - Nullable: True |

## AREAALDATA.bordZwemwater\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Een paneel waarop informatie wordt afgebeeld ten behoeve van zwemwater locaties.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeBRD] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| AFMETINGEN | String(255,0,0) | Afgeleid van standaard RVV(mm x mm) - Nullable: True Default: None |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | Bijzonderheden - Nullable: True Default: None |
| BORDFABRIKANT | String(255,0,0) | Bord Fabrikant, keuzelijst [BORD\_FABRIKANT] - Nullable: True Default: None |
| BORDNUMMER | String(255,0,0) | Bordnummer - Nullable: True Default: None |
| PARTNER | String(255,0,0) | Partnerorganisatie - Nullable: True Default: None |
| POSTADRES | String(255,0,0) | Adres en nummer - Nullable: True Default: None |
| POSTCODE\_PLAATS | String(255,0,0) | Postcode en plaats - Nullable: True Default: None |
| EMAIL\_ADRES | String(255,0,0) | E-mail adres contactpersoon - Nullable: True Default: None |
| BEH\_OVEREENK\_GEACCEPTEERD | String(255,0,0) | Beheerovereenkomst geaccepteerd: toelichting - Nullable: True Default: None |
| TELEFOONLIJST | String(255,0,0) | Telefoonnummers van contactpersonen - Nullable: True Default: None |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| FOTO | String(255,0,0) | Pad naar de foto TODO - Nullable: True Default: None |
| LOCATIE | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| GEMEENTE | String(255,0,0) | Gemeente naam, keuzelijst [GEMEENTE] - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking (niet bijzonderheid, dat is een ander veld) TODO - Nullable: True Default: None |
| PLAATS | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBRDZwemwater] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.bord\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Een paneel waarop informatie wordt afgebeeld. Dit zijn zowel RVV borden als bijvoorbeeld DRIS Panelen (voor OV reizigers) en matrix borden (voor automobilisten) - DRIP panelen zijn in Areaaldata te vinden als matrix borden met een TOPdesk ID **LET OP:** Bebording voor scheepvaartverkeer, wegwijzers en zwemwaterbebording worden apart geadministreerd.
* **Mapping\_BGT:** bord\_p
* **Mapping\_Gisib:** Bord, Typespec=RvvBord; DRIS Paneel, Typespec=DrisPaneel; Matrix, Typespec=Matrix

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeBRD] Nullable: False Default: None Visible:Yes |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None Visible:No |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand Visible:Yes |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None Visible:Yes |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N Visible:No |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 Visible:Yes |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:No |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:No |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True Visible:No |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:No |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBRD] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw Visible:No |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False Visible:No |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False Visible:No |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True Visible:No |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None Visible:Yes |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True Visible:No |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True Visible:No |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None Visible:No |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True Visible:No |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None Visible:No |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True Visible:No |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None Visible:No |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaalkeuze, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| REFLECTIEKLASSE | String(255,0,0) | Reflectieklasse, keuzelijst [REFLECTIEKLASSE] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| RVVTYPEBORD | String(255,0,0) | RVV Type Bord - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| WAARDE | String(255,0,0) | De waarde die op het bord staat aangegeven. (Welk bord? bvn, hfd, onder? Ook invullen indien de tekst een waarde bevat? TODO - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| BEVESTIGINGSWIJZE | String(255,0,0) | BevestigingsWijze, keuzelijst [BEVESTIGINGSWIJZE] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| BORDFABRIKANT | String(255,0,0) | Bord Fabrikant, keuzelijst [BORD\_FABRIKANT] - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte waarop het bord zit(eenheid? TODO) - Nullable: True Visible:Yes |
| AFMETINGEN | String(255,0,0) | Afmeting klasse opgeven, indien afwijkend in mm - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| TYPELAMP | String(255,0,0) | Type Lamp, keuzelijst [TYPE\_LAMP] - Nullable: True Default: None Visible:No |
| AANGELICHT | String(1,0,0) | Aangelicht Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O Visible:No |
| BESLUITNUMMER | String(255,0,0) | BesluitNummer (nummer van een besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke maatregel te treffen), keuzelijst [BESLUITNUMMER] - Nullable: True Default: None Visible:No |
| BESLUITDATUM | Date(8,0,0) | Datum dat het besluit - Nullable: True Visible:No |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True Visible:Yes |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving - Nullable: True Default: None Visible:No |
| FOTO | String(255,0,0) | Pad naar de foto TODO - Nullable: True Default: None Visible:No |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None Visible:No |
| LEESZIJDE | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None Visible:No |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting van het bord toen het geplaatst werd(jaren) TODO - Nullable: True Visible:No |
| MAXIMUMSNELHEIDGEM | String(1,0,0) | MaximunSnelheidGemeld: veld om aan te geven als de toegestane max. snelheid is gemeld op het (hectometerings)bord - Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O Visible:No |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar TODO - Nullable: True Visible:No |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Verwachte restlevensduur vanaf moment inspect (waar wordt inspectiedatum ingevuld?) TODO - Nullable: True Visible:No |
| ROTATIEHOEK | SmallInteger(0,10,0) | Orientatie van het bord - Nullable: True Visible:No |
| CEKEUR | String(255,0,0) | CE-Keurmerk aanwezig - Nullable: True Default: None Visible:No |
| GARANTIECERTIFICAAT | String(255,0,0) | Garantie certificaat aanwezig - Nullable: True Default: None Visible:No |
| REFLECTIEWAARDE | String(255,0,0) | Gemeten Reflectiewaarde - Nullable: True Default: None Visible:No |
| REFLECTIEWAARDE\_DATUM | Date(8,0,0) | Datum reflectiemeting - Nullable: True Visible:No |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None Visible:Yes |
| UITLEGGERPORTAAL | String(255,0,0) | FK naar uitleggerPortaal\_l - Nullable: True Default: None Visible:No |
| WEGWIJZER | String(255,0,0) | FK naar bordWegwijzer\_p - Nullable: True Default: None Visible:No |
| KRUISPUNT | String(255,0,0) | FK naar kruispunt\_p - Nullable: True Default: None Visible:No |
| MAST | String(255,0,0) | FK naar paalDraagconstructie\_p - Nullable: True Default: None Visible:No |
| MATRIXTEKST | String(255,0,0) | Tekst op het Matrixbord - Nullable: True Default: None Visible:No |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True Visible:No |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N Visible:No |
| TEKST | String(255,0,0) | Combinatie, Route, Snelheid, Waarschuwing, Overig - Nullable: True Default: None Visible:No |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None Visible:No |
| TOPDESK\_ID | String(255,0,0) | Verwijzing naar ObjectID TOPdesk - Nullable: True Default: None Visible:No |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None Visible:No |

## AREAALDATA.buis\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. NB. Bij PNH eigenlijk alleen gebruikt voor riolering.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| THEMAKAART | String(255,0,0) | Themakaart, keuzelijst [THEMAKAART] - Nullable: True Default: None |
| AANTALBUIZEN | SmallInteger(0,10,0) | Aantal buizen gerepresenteerd door de SHAPE van dit object [] - Nullable: True Default: None |
| AFWIJKENDEDIEPTE | String(255,0,0) | Afwijking van de gangbare dieptelegging voor een leiding van dit thema [] - Nullable: True Default: None |
| bovengrondsZichtbaar | String(1,0,0) | Aangegeven wordt of de buis bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting [] - Nullable: True Default: None |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum aanleg - Nullable: True Default: None |
| DIAMETERCM | SmallInteger(0,10,0) | Diameter van de buis in cm [] - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensvervachting in jaar [] - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | extra opmerking [] - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | planjaar vervanging [] - Nullable: True Default: None |
| PRODUCT | String(255,0,0) | Het product dat door de leiding vervoerd wordt of kan worden vervoerd [] - Nullable: True Default: None |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur [] - Nullable: True Default: None |
| VERHOOGDRISICO | String(255,0,0) | Vermelding dat het gaat om een net met gevaarlijke inhoud [] - Nullable: True Default: None |
| VOORZORGMAATREGEL | String(255,0,0) | Vermelding of er voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden [] - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] [] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBUI] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.buisleiding\_v

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL - TODO: MOET NOG NAAR IMKL2015
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Buisleidingen zijn leidingen met gevaarlijke inhoud, te weten:

1. aardgasleidingen met een uitwendige diameter van meer dan 50mm en een druk van meer dan 1600KPa
2. buisleidingen voor het vervoer van brandbare vloeistoffen van de categorieën K1, K2 of K3, met een uitwendige diameter van meer dan 100mm
3. buisleidingen voor andere gevaarlijke stoffen dan bedoeld onder 1. en 2., waarvoor het plaatsgebonden risico op een afstand van 5 meter gemeten vanaf het hart van de buisleiding hoger is dan (10)-6 per jaar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| AANTALBUIZEN | SmallInteger(0,10,0) | Aantal buizen gerepresenteerd door de SHAPE van dit object. Wordt alleen opgenomen indien het aantal groter is dan 1 en de buizen niet als afzonderlijke lijnen (kunnen) worden weergegeven - Nullable: False |
| AFWIJKENDEDIEPTE | String(255,0,0) | Afwijking van de gangbare dieptelegging voor een leiding van dit thema. (Eenheid cm? TODO) [] - Nullable: True Default: None |
| bovengrondsZichtbaar | String(1,0,0) | Aangegeven wordt of de buisleiding bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DIAMETERCM | SmallInteger(0,10,0) | Diameter van de buis in cm - Nullable: False |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| PRODUCT | String(255,0,0) | Het product dat door de leiding vervoerd wordt of kan worden vervoerd [] - Nullable: True Default: None |
| VERHOOGDRISICO | String(1,0,0) | Verhoogd risico: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| VOORZORGMAATREGEL | String(255,0,0) | Vermelding of er voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is. [] - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| THEMAKAART | String(255,0,0) | Themakaart, keuzelijst [THEMAKAART] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBUI] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.electriciteitskabel\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL (2015)
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van elektriciteit van de ene locatie naar een andere. (Bron: INSPIRE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| LENGTE | Float(0,10,2) | Lengte van de kabel (m, 2 decimalen) - Nullable: True |
| AANTALADERS | String(255,0,0) | Codering t.b.v. het aantal aders dat de kabel bevat (bijvoorbeeld 4x1,5 of 2x2,5) - Nullable: True Default: None |
| AFWIJKENDEDIEPTE | String(255,0,0) | Afwijking van de gangbare dieptelegging voor een leiding van dit thema. (Eenheid cm? TODO) - Nullable: True Default: None |
| bovengrondsZichtbaar | String(1,0,0) | Aangegeven wordt of de electriciteitskabel bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |
| CODE | String(25,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| CODEKABEL | String(255,0,0) | Codering om het type kabel nader te onderscheiden. Zo wordt binnen VRI ‘VO-YMVKAS’ of ‘UXL’ gebruikt - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| NAAR | String(255,0,0) | Bestemming kabel TODO - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| PRODUCT | String(255,0,0) | Het product dat door de leiding vervoerd wordt of kan worden vervoerd - Nullable: True Default: None |
| VAN | String(255,0,0) | Startlocatie kabel TODO - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKAB] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| HUIDIGESTATUS | String(50,0,0) | Huidige status, keuzelijst [ConditionOfFacilityValue] - Nullable: False Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| LINK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsLink\_l - Nullable: True Default: None |
| GEONAUWKEURIGHEIDXY | String(50,0,0) | Nauwkeurigheid van de liggingsgegevens in het horizontale vlak, keuzelijst [NauwkeurigheidXYvalue] - Nullable: False Default: None |
| BEDRIJFSSPANNING | Integer(0,10,0) | Bedrijfsvoltage in V, afkomstig uit operatingVoltage - Nullable: False |
| NOMINALESPANNING | Integer(0,10,0) | Nominale spanning in V, afkomstig uit nominalVoltage - Nullable: False |
| TOELICHTING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DIEPTELEGGING | String(255,0,0) | FK naar diepteTovMaaiveld\_p - Nullable: False Default: None |
| VERTICALE\_POSITIE | Float(0,10,2) | Verticale positie - Nullable: True Default: None |
| WAARSCHUWINGSTYPE | String(255,0,0) | ToDo Waarschuwingstype - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.fietsparkeervoorziening\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Een duurzaam verankerd rek in de openbare ruimte voor het stallen van fietsen. Voor Fietsenstallingen/kluizen wordt de omtrek van de constructie als lijn vastgelegd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering waar de voorziening is geplaatst - Nullable: True Default: None |
| GARANTIECERTIFICAAT | String(255,0,0) | Verwijzing naar certificaat - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar naam/locatie foto - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANT | String(255,0,0) | Naam vd Fabrikant - Nullable: True Default: None |
| CAPACITEIT | SmallInteger(0,10,0) | Aantal fietsplaatsen - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: True Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecFPV] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.gebouwInstallatie\_v

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Een component aan de buitenzijde van een gebouw, die het aanzicht van het gebouw mede bepaalt.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeGBI] Nullable: False Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecGBI] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.geluidwerendeVoorziening\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. De NEN 2767-4 decompositie wordt gevolgd, waarbij GELUIDWERENDE\_VOORZIENING als Beheerobject is aangemaakt om het element 'geluidwerende constructie' van een bovenliggend beheerobject te voorzien. Geluidwerende voorzieningen worden als zelfstandige objecten beheerd en niet als element van bv bruggen of wegen (zoals in de NEN 2767-4 beschreven).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTCODE | String(255,0,0) | Identificatie van het object - Nullable: True Default: None |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | URL naar Afbeelding - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Kilometrering start Geluidwerende voorziening - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Kilometrering eind Geluidwerende voorziening - Nullable: True |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar Nullable: True |
| VERVANGINGSJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Vervangingsjaar - Nullable: True |
| FUNDERINGTYPE | String(255,0,0) | Fundering type, keuzelijst [FUNDERING\_TYPE] - Nullable: True Default: None |
| BEGROEID | String(1,0,0) | Indicatie of geluidsscherm begroeid is: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: False Default: O |
| LEVENSCYCLUS | String(255,0,0) | Levenscyclus, keuzelijst [LEVENSCYCLUS] - Nullable: True Default: None |
| REGIO | String(255,0,0) | Regio naam, keuzelijst [REGIO] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| VAARWEG | String(255,0,0) | FK naar vaarweg\_l - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.installatie\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Samenhangend systeem dat een bepaald doel dient. Bijv, zonnepaneel, boorgat, peilbuis, pomp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeINS] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecINS] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kastDRIS\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Kast ten behoeve van de regeling van DRIS panelen

[illustratie wordt nog aangeleverd]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeKST] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKSTDRIS] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| RELHOOGTELIGGING | Integer(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: True |
| AANTALGROEPEN | Integer(0,10,0) | Aantal elektriciteitsgroepen aanwezig in de kast - Nullable: True |
| EANEMETER | String(255,0,0) | De EAN-code vermeld op de meter - Nullable: True Default: None |
| KASTNUMMER | Integer(0,10,0) | Kastnummer - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | Integer(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | Integer(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True Default: None |
| RESTLEVENSDUUR | Integer(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True Default: None |
| VOEDING | String(255,0,0) | Keuze uit ‘220V’ of ‘OV’ - Nullable: True Default: None |
| TYPECOMMUNICATIE | String(255,0,0) | Type communicatie, keuzelijst [TYPE\_COMMUNICATIE] - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl (type VRI)- Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kastOvl\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Kast ten behoeve van de regeling van de openbare verlichting.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeKST] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKST] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving - Nullable: True Default: None |
| AANTALGROEPEN | SmallInteger(0,10,0) | Aantal elektriciteitsgroepen aanwezig in de kast - Nullable: True |
| TYPECOMMUNICATIE | String(255,0,0) | Type Communicatie, keuzelijst [TYPE\_COMMUNICATIE] - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: : Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| AANWEZGIHEIDDIM | String(1,0,0) | Aanwezigheid van een diminstallatie in de kast: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| AANWTELEMANAGEMENT | String(1,0,0) | Aanwezigheid van een telemanagementvoorziening in de kast (t.b.v. het op afstand kunnen instellen): Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| AUTOMAATKOPPELING | String(255,0,0) | Indicatie of de automaat gekoppeld is aan één of meer andere automaten (met name bij LED-kasten) - Nullable: True Default: None |
| AUTOMAATNUMMER | SmallInteger(0,10,0) | Indien een automatenkoppeling: kastnummer van de gekoppelde automaat - Nullable: True Default: None |
| CONSERVERING | String(255,0,0) | Conservering - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RALKLEUR | String(255,0,0) | Ralkleur - Nullable: True Default: None |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| TELNUMMER | SmallInteger(0,10,0) | Indien een telemanagementvoorziening aanwezig is: wat is het telefoonnummer hiervan - Nullable: True |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| EANEMETER | String(255,0,0) | De EAN-code vermeld op de meter - Nullable: True Default: None |
| KASTNUMMER | String(255,0,0) | Bestaande uit 6 cijfers: de eerste drie het nummerdeel van het wegnummer (N201 -> 201), de laatste drie het nummer van het dichtstbijzijnde hectometerpaaltje (38,1 -> 381) = Installatienummer (zie Verlichtingsinstallatie) - Nullable: True Default: None |
| DIMSYSTEEM | String(1,0,0) | Dimsysteem: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl (type OVL)- Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| ADRES | String(255,0,0) | FK naar adres\_tbl - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kastVri\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Kast ten behoeve van de regeling van verkeerslichten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeKST] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| TOPDESK\_ID | String(255,0,0) | Verwijzing naar ObjectID TOPdesk - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving - Nullable: True Default: None |
| ADSLKENMERK | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| AUTOMAATKOPPELING | String(255,0,0) | Indicatie of de automaat gekoppeld is aan één of meer andere automaten - Nullable: True Default: None |
| CONTRACTNUMONDERH | String(255,0,0) | Nummer van het contract met de onderhouder - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | TODO - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing kast - Nullable: True |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| DEELCONFLICT | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| DYNAMISCHVERKEERSM | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| EANEMETER | String(255,0,0) | De EAN-code vermeld op de meter - Nullable: True Default: None |
| FTPGEBRUIKERSWACHT | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| FTPGEBRUIKERSNAAM | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| INDIVIDUELELAMPMEL | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| IVERAINBELWACHTWOO | String(255,0,0) | T.b.v. de communicatie met de VRI-beheercentrale - Nullable: True Default: None |
| IVERAINBELNAAM | String(255,0,0) | T.b.v. de communicatie met de VRI-beheercentrale - Nullable: True Default: None |
| IVERAIP | String(255,0,0) | T.b.v. de communicatie met de VRI-beheercentrale - Nullable: True Default: None |
| IVERALICENTIENUMME | String(255,0,0) | T.b.v. de communicatie met de VRI-beheercentrale - Nullable: True Default: None |
| IVERAPIN | String(255,0,0) | T.b.v. de communicatie met de VRI-beheercentrale - Nullable: True Default: None |
| IVERAVERSIENUMMER | String(255,0,0) | Versienummer van de aansluiting - Nullable: True Default: None |
| KANVASADRES | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| KARANTENNE | String(1,0,0) | Kar Antenne aanwezig: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| KASTTYPE | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| KWCLICENTIENUMMER | String(1,0,0) | T.b.v. de aansluiting op de kwaliteitscentrale - Nullable: True Default: N |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| NUMMERGEKOPPELDEAU | String(255,0,0) | Indien een automatenkoppeling: de soort koppeling (groene golf, peletonkoppeling, etc.) - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| PRIOVOORZIENINGEN | String(255,0,0) | Indicatie of de kast één of meer prioriteitsvoorzieningen bevat - Nullable: True Default: None |
| RALKLEUR | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| ROODLAMPBEWAKING | String(255,0,0) | Rood Lamp Bewaking - Nullable: True Default: None |
| SERIENUMMER | String(255,0,0) | Serienummer van de fabrikant (5 á 6 posities) - Nullable: True Default: None |
| SIMNUMMER | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| SOORTPRIOVOORZIENI | String(255,0,0) | Indien een kast één of meer prioriteitsvoorzieningen bevat: de soort prioriteitsvoorziening (KAR (t.b.v. bussen OV een modem) of VTAG, SICS (dan een kaart)) - Nullable: True Default: None |
| SSIDKORTEAFSTANDRA | String(255,0,0) | SSID van de KAR - Nullable: True Default: None |
| TELNUMMER | Integer(0,10,0) | Het telefoonnummer van de automaat - Nullable: True |
| VOORGENVERVDATUM | String(255,0,0) | Datum waarop de kast vervangen moet worden. - Nullable: True Default: None |
| ZIJWEG | String(255,0,0) | Straatnaam (één vermelden, ook al zijn er meer) - Nullable: True Default: None |
| DIMMETHODE | String(255,0,0) | Dimmethode, keuzelijst [DIMMETHODE] - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikant typecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| LAMPSPANNING | String(255,0,0) | Lampspanning waarde - Nullable: True Default: None |
| SOORTAUTOMAATKOPPE | String(255,0,0) | Soort Automaatkoppeling - Nullable: True Default: None |
| TYPECOMMUNICATIE | String(255,0,0) | Type communicatie, keuzelijst [TYPE\_COMMUNICATIE] - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl (type VRI)- Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| ADRES | String(255,0,0) | FK naar adres\_tbl - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kast\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen en te beschermen. **LET OP:** OVL- en VRI-Kasten worden apart geadministreerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeKST] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKST] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANT | String(255,0,0) | Fabrikant - Nullable: True Default: None |
| ENERGIELEVERANCIER | String(255,0,0) | Energieleverancier (opmerking: attribuut wordt nog niet gevuld) - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| SIMNUMMER | String(255,0,0) | Nummer van de SIM kaart - Nullable: True Default: None |
| RELHOOGTELIGGING | Integer(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: True |
| AANTALLUSSEN | String(255,0,0) | Aantal lussen dat in het asfalt is aangelegd voor verkeertellingen - Nullable: True Default: None |
| DATATRANSPORT | String(255,0,0) | Manier van datatransport. Keuze uit:Vaste lijn (KPN lijn), GSM - Nullable: True Default: None |
| GSMNUMMER | String(255,0,0) | GSM nummer dat gekoppeld is aan de betreffende SIM kaart - Nullable: True Default: None |
| TELPUNTCODE | String(255,0,0) | Administratieve code om de ligging van de telkast/telpaal aan te duiden - Nullable: True Default: None |
| NDW\_CODE | String(255,0,0) | Administratieve code van het NDW - Nullable: True Default: None |
| VOEDING | String(255,0,0) | Manier van energieverzorging. Keuze uit:220, Zonne-energie - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| KRUISPUNT | String(255,0,0) | FK naar kruispunt\_p - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| ADRES | String(255,0,0) | FK naar adres\_tbl - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kunstwerkBeweegbaar\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. De NEN 2767-4 decompositie wordt gevolgd.

Een Beweegbaar kunstwerk is een beheerobject van het type:

* Bruggen (beweegbaar)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| TOPCODE | String(255,0,0) | Topcode, keuzelijst [TOPCODE] - Nullable: True Default: None |
| VERKEERSKLASSE | String(255,0,0) | Verkeersklasse object, keuzelijst [VERKEERSKLASSE] - Nullable: True Default: None |
| AANTALOVERSPANNING | SmallInteger(0,10,0) | Aantal overspanningen - Nullable: True |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| BOUWJAARBEWEGINGSW | SmallInteger(0,10,0) | Bouwjaar Bewegingswerk - Nullable: True |
| BOUWJAARBOVENBOUW | SmallInteger(0,10,0) | Bouwjaar Bovenbouw - Nullable: True |
| BOUWJAARELECTRISCH | SmallInteger(0,10,0) | Bouwjaar Electrische Installatie - Nullable: True |
| BOUWJAARHYDRAULISC | String(255,0,0) | Bouwjaar Hydraulische Installatie - Nullable: True Default: None |
| BOUWJAARONDERBOUW | SmallInteger(0,10,0) | Bouwjaar Onderbouw - Nullable: True |
| BOUWJAARVAL | SmallInteger(0,10,0) | Bouwjaar Val - Nullable: True |
| CONFORMNEN | String(1,0,0) | Indicatie of classificatie conform NEN is: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| CONSERVERINGOPPERV | SmallInteger(0,10,0) | Oppervlakte waar conservering is toegepast, m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| CONSERVERINGVERVAN | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DOORRIJBREEDTERIJBAAN1 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijbaan 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJBREEDTERIJBAAN2 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijbaan 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJBREEDTERIJBAAN3 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijbaan 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_1 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_2 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_3 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 4, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_4 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 5, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_5 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 6, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE1 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE2 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE3 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE4 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 4, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE5 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 5, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE1 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 1 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE2 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 2 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE3 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 3 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE4 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 4 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE5 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 5 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| FOTO | String(255,0,0) | URL naar Afbeelding - Nullable: True Default: None |
| GELEIDERAILLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte van alle aanwezige geleiderail op en in het kunstwerk - Nullable: True |
| INBOUWJAARPLC | SmallInteger(0,10,0) | Inbouwjaar PLC - Nullable: True |
| INSPECTIEJAARCMEH | SmallInteger(0,10,0) | Inspectie jaar CMEH Installaties - Nullable: True |
| INSPECTIEJAARHEFKA | SmallInteger(0,10,0) | Inspectie jaar Hefkabels - Nullable: True |
| KILOMETRERING\_0 | Float(0,25,10) | Aanduiding Kilometrering ligging kunstwerk - Nullable: True |
| KWBREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte kunstwerk - Nullable: True |
| KWHOOGTE | Float(0,25,10) | Hoogte kunstwerk - Nullable: True |
| KWKMEIND | Float(0,25,10) | Kilometrering eind kunstwerk - Nullable: True |
| KWKMSTART | Float(0,25,10) | Kilometrering start kunstwerk - Nullable: True |
| KWLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte kunstwerk - Nullable: True |
| KWOPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Totale oppervlakte kunstwerk - Nullable: True |
| LEUNINGLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte leuningen op en in het kunstwerk - Nullable: True |
| NAAM | String(255,0,0) | Naam van het kunstwerk - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDBIJZONDER | BLOB(60000,0,0) | Bijzonderheden over onderhoud []- Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDOPMERKING | BLOB(60000,0,0) | Opmerkingen over het onderhoud [] - Nullable: True Default: None |
| OPLEGGINGAANTAL | SmallInteger(0,10,0) | Aantal oplegblokken - Nullable: True |
| PLANJAARPMO | Integer(0,10,0) | Planjaar PMO - Nullable: True |
| PLANJAARVIK | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar VIK - Nullable: True |
| REMMINGSWERKVERVANGINGSJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Vervangingsjaar Remwerk - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatie jaar - Nullable: True |
| TALUDBEKLEDINGOPPO | Float(0,25,10) | Oppervlakte taludbekleding, m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| VOEGOVERGANGENAANT | SmallInteger(0,10,0) | Aantal voegovergangen - Nullable: True |
| VOEGOVERGANGENTOTA | Float(0,25,10) | Totale lengte voegovergangen - Nullable: True |
| WACHTPLAATSVERVANG | SmallInteger(0,10,0) | Vervangingsjaar wachtplaats - Nullable: True |
| BEDIENTIJDEN | String(255,0,0) | Bedientijden waarde, keuzelijst [BEDIENTIJDEN] - Nullable: True Default: None |
| FUNCTIEBOVEN | String(255,0,0) | Functie boven, keuzelijst [FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| FUNCTIEONDER | String(255,0,0) | Functie onder, keuzelijst [FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| GEMEENTE | String(255,0,0) | Gemeente naam, keuzelijst [GEMEENTE] - Nullable: True Default: None |
| GEDEELDBEHEER | String(255,0,0) | Indien van toepassing, tweede beheerder van het object, keuzelijst [GEDEELD\_BEHEER] - Nullable: True Default: None |
| LEVENSCYCLUS | String(255,0,0) | Levenscyclus, keuzelijst [LEVENSCYCLUS] - Nullable: True Default: None |
| DEKPLAATMATERIAAL | String(255,0,0) | Dekplaatmateriaal - Nullable: True Default: None |
| MONUMENT | String(255,0,0) | Monument, keuzelijst [MONUMENT] - Nullable: True Default: None |
| NENBEHEEROBJECT | String(255,0,0) | NENBEHEEROBJECT - Nullable: True Default: None |
| OPLEGGINGTYPE | String(255,0,0) | Oplegging type, keuzelijst [OPLEGGING\_TYPE] - Nullable: True Default: None |
| SCHOTBALKAANWEZIG | String(1,0,0) | Schotbalk aanwezig, keuzelijst [jaNeeOnbekend] - Nullable: True Default: None |
| ARBO\_RIE\_UITGEVOERD | Date(8,0,0) | Laatst uitgevoerde RIE (datum) - Nullable: True |
| ARBO\_RIE\_GEPLAND | Date(8,0,0) | Volgende geplande RIE (datum) - Nullable: True |
| CE\_MARKERING | String(1,0,0) | CE markering: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| CE\_MARKERING\_DATUM | Date(8,0,0) | CE markering sinds (datum) - Nullable: True |
| AFSTANDSBEDIENING | String(1,0,0) | Afstandsbediening (Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| AFSTANDSBEDIENING\_DATUM | Date(8,0,0) | Afstandsbediening sinds (datum) - Nullable: True |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | Date(8,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - [] - Nullable: False Default: 0 |
| TYPEVOEGOVERGANG | String(255,0,0) | Type voegovergang object, keuzelijst [TYPE\_VOEGOVERGANG] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| XCOORDINAAT | Float(0,25,10) | X coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| YCOORDINAAT | Float(0,25,10) | Y coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| ZCOORDINAAT | Float(0,25,10) | Z coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT2 | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - in het geval van een tweede traject - Nullable: True Default: None |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| VAARWEG | String(255,0,0) | FK naar vaarweg\_l - Nullable: True Default: None |
| ADRES | String(255,0,0) | FK naar adres\_tbl - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKWB] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object: kan meerdere door puntkomma gescheiden waardes bevatten, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kunstwerkVast\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. De NEN 2767-4 decompositie wordt gevolgd.

Een vast kunstwerk is een beheerobject van het type:

* Aquaducten
* Bruggen (vast)
* Duikers
* Gemalen
* Object Overstijgende Voorzieningen
* Onderdoorgangen
* Overkluizingen
* Sifons
* Spoorwegen
* Spuisluizen
* Tunnels
* Viaducten
* Wateren en watergangen (niet lijnvormig), overig
* Waterreguleringswerken
* Onbekend

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| TOPCODE | String(255,0,0) | Topcode, keuzelijst [TOPCODE] - Nullable: True Default: None |
| VERKEERSKLASSE | String(255,0,0) | Verkeersklasse object, keuzelijst [VERKEERSKLASSE] - Nullable: True Default: None |
| AANTALOVERSPANNING | SmallInteger(0,10,0) | Aantal overspanningen - Nullable: True |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| BOUWJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Bouwjaar - Nullable: True |
| CONFORMNEN | String(1,0,0) | Indicatie of classificatie conform NEN is, keuzelijst [jaNeeOnbekend] - Nullable: True Default: O |
| CONSERVERINGOPPERV | SmallInteger(0,10,0) | Oppervlakte waar conservering is toegepast, m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| CONSERVERINGVERVAN | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DOORRIJBREEDTERIJBAAN1 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijbaan 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJBREEDTERIJBAAN2 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijbaan 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJBREEDTERIJBAAN3 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijbaan 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_1 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_2 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_3 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 4, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_4 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 5, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORRIJHOOGTERIJST\_5 | Float(0,25,10) | Doorrijbreedte rijstrook 6, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE1 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 1, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE2 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 2, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE3 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 3, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE4 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 4, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTBREEDTE5 | Float(0,25,10) | Doorvaartbreedte doorvaartopening 5, Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE1 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 1 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE2 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 2 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE3 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 3 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE4 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 4 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DOORVAARTHOOGTE5 | Float(0,25,10) | Doorvaarthoogtemaat doorvaartopening 5 (hoogte t.o.v. NAP, NIET t.o.v. actuele waterpeil), Meetnauwkeurigheid +/- 1 cm - Nullable: True |
| DUIKERBINNENONDERK | Float(0,25,10) | Hoogte t.o.v. NAP van binnen onderkant buis (bij duiker) - Nullable: True |
| DUIKERDOORSTROOMPR | String(255,0,0) | Doorstroomprofiel type(bij duiker) - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | URL naar Afbeelding - Nullable: True Default: None |
| GELEIDERAILLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte van alle aanwezige geleiderail op en in het kunstwerk - Nullable: True |
| KILOMETRERING | Float(0,25,10) | Aanduiding Kilometrering ligging kunstwerk - Nullable: True |
| KWBREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte kunstwerk - Nullable: True |
| KWHOOGTE | Float(0,25,10) | Hoogte kunstwerk - Nullable: True |
| KWKMEIND | Float(0,25,10) | Kilometrering eind kunstwerk - Nullable: True |
| KWKMSTART | Float(0,25,10) | Kilometrering start kunstwerk - Nullable: True |
| KWLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte kunstwerk - Nullable: True |
| KWOPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Totale oppervlakte kunstwerk - Nullable: True |
| LEUNINGLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte leuningen op en in het kunstwerk - Nullable: True |
| NAAM | String(255,0,0) | Naam van het kunstwerk - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDBIJZONDER | BLOB(60000,0,0) | Bijzonderheden over onderhoud []- Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDOPMERKING | BLOB(60000,0,0) | Opmerkingen over het onderhoud [] - Nullable: True Default: None |
| OPLEGGINGAANTAL | SmallInteger(0,10,0) | Aantal oplegblokken - Nullable: True |
| PLANJAARPMO | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar PMO - Nullable: True |
| PLANJAARVIK | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar VIK - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatie jaar - Nullable: True |
| TALUDBEKLEDINGOPPO | Float(0,25,10) | Oppervlakte taludbekleding, m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| VOEGOVERGANGENAANT | SmallInteger(0,10,0) | Aantal voegovergangen - Nullable: True |
| VOEGOVERGANGENTOTA | Float(0,25,10) | Totale lengte voegovergangen - Nullable: True |
| BEHEEROBJECTSUBTYP | String(255,0,0) | Beheerobject subtype, keuzelijst [BEHEER\_OBJECT\_SUBTYPE] - Nullable: True Default: None |
| FUNCTIEBOVEN | String(255,0,0) | Functie boven, keuzelijst [FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| FUNCTIEONDER | String(255,0,0) | Functie onder, keuzelijst [FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| GEMEENTE | String(255,0,0) | Gemeente naam, keuzelijst [GEMEENTE] - Nullable: True Default: None |
| GEDEELDBEHEER | String(255,0,0) | Indien van toepassing, tweede beheerder van het object, keuzelijst [GEDEELD\_BEHEER] - Nullable: True Default: None |
| LEVENSCYCLUS | String(255,0,0) | Levenscyclus, keuzelijst [LEVENSCYCLUS] - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | Date(8,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - [] - Nullable: False Default: 0 |
| DEKPLAATMATERIAAL | String(255,0,0) | Dekplaatmateriaal - Nullable: True Default: None |
| MONUMENT | String(255,0,0) | Monument, keuzelijst [MONUMENT] - Nullable: True Default: None |
| NENBEHEEROBJECT | String(255,0,0) | NENBEHEEROBJECT - Nullable: True Default: None |
| OPLEGGINGTYPE | String(255,0,0) | Oplegging type, keuzelijst [OPLEGGING\_TYPE] - Nullable: True Default: None |
| SCHOTBALKAANWEZIG | String(1,0,0) | Schotbalk aanwezig, keuzelijst [jaNeeOnbekend] - Nullable: True Default: O |
| TYPEVOEGOVERGANG | String(255,0,0) | Type voegovergang object, keuzelijst [TYPE\_VOEGOVERGANG] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| XCOORDINAAT | Float(0,25,10) | X coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| YCOORDINAAT | Float(0,25,10) | Y coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| ZCOORDINAAT | Float(0,25,10) | Z coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| VAARWEG | String(255,0,0) | FK naar vaarweg\_l - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT2 | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| ADRES | String(255,0,0) | FK naar adres\_tbl - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKWV] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object: kan meerdere door puntkomma gescheiden waardes bevatten, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kunstwerkdeel\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** IMGeo BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeKWDLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: None |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GLOBALID | Guid(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKWDLijn] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| CONFORMNEN | String(1,0,0) | Indicatie of classificatie conform NEN is, keuzelijst [jaNeeOnbekend] - Nullable: True Default: O |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| KILOMETRERING | Float(0,25,10) | Aanduiding Kilometrering ligging kunstwerk - Nullable: True |
| KWBREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte kunstwerk - Nullable: True |
| KWHOOGTE | Float(0,25,10) | Hoogte kunstwerk - Nullable: True |
| KWLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte kunstwerk - Nullable: True |
| PLANJAARPMO | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar PMO - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatie jaar - Nullable: True |
| DIAMETER | SmallInteger(0,10,0) | Diameter (mm) - indien ronde duiker - Nullable: True |
| HOOGTE | Float(0,10,2) | Hoogte (m, 2 decimalen) - indien rechthoekige duiker - Nullable: True |
| BREEDTE | Float(0,10,2) | Breedte (m, 2 decimalen) - indien rechthoekige duiker - Nullable: True |
| PROFIEL | String(255,0,0) | Vorm doorstroomprofiel van duiker, keuzelijst [PROFIEL] - Nullable: True Default: None |
| BOUWJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Bouwjaar - Nullable: True |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaaltype, keuzelijst [MATERIAALTYPE] Nullable: True Default: None |
| GEMEENTE | String(255,0,0) | Gemeente naam, keuzelijst [GEMEENTE] - Nullable: True Default: None |
| LEVENSCYCLUS | String(255,0,0) | Levenscyclus, keuzelijst [LEVENSCYCLUS] - Nullable: True Default: None |
| NENBEHEEROBJECT | String(255,0,0) | NENBEHEEROBJECT - Nullable: True Default: None |
| REGIO | String(255,0,0) | Regio naam, keuzelijst [REGIO] - Nullable: True Default: None |
| SCHOTBALKAANWEZIG | String(1,0,0) | Schotbalk aanwezig, keuzelijst [jaNeeOnbekend] - Nullable: True Default: O |
| DUIKERBINNENONDERK | Float(0,25,10) | Hoogte t.o.v. NAP van binnen onderkant buis (bij duiker) - Nullable: True |
| DUIKERDOORSTROOMPR | String(255,0,0) | Doorstroomprofiel type(bij duiker) - Nullable: True Default: None |
| GEDEELDBEHEER | String(255,0,0) | Indien van toepassing, tweede beheerder van het object, keuzelijst [GEDEELD\_BEHEER] - Nullable: True Default: None |
| XCOORDINAAT | Float(0,25,10) | X coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| YCOORDINAAT | Float(0,25,10) | Y coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| VAARWEG | String(255,0,0) | FK naar vaarweg\_l - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.kunstwerkdeel\_mp

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** IMGeo BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeKWDPunt] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: None |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.lamp\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** component in een lantaarn of armatuur met als functie verlichten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| AANTAL | SmallInteger(0,10,0) | Aantal - Nullable: True |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| LAMPKLASSE | String(255,0,0) | Lamp Klasse, keuzelijst [LAMP\_KLASSE] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| ARMATUUR | String(255,0,0) | FK naar straatmeubilair\_p - lichtpunt armatuur - Nullable: True Default: None |
| LANTAARN | String(255,0,0) | FK naar lantaarn\_p - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecLAM] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.lantaarn\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** De lichten van een verkeersregelinstallatie samen met het achtergrondschild en de zonnekappen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| MONTAGEWIJZE | String(255,0,0) | Montagewijze, keuzelijst [MONTAGEWIJZE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| ACHTERGRONDSCHILD | String(255,0,0) | Achtergrond schild aanwezig - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| LANTAARNNUMMER | String(255,0,0) | Lantaarn Nummer - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| WACHTTIJDVOORSPELL | String(255,0,0) | Visualiseert de wachttijd voor een verkeerslicht (met name voor voetgangers en fietsers), meestal ondergebracht in drukknop of verkeerslicht- Nullable: True Default: None |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: True Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - [] - Nullable: False Default: 0 |
| MAST | String(255,0,0) | FK naar mastDraagconstructie\_p - als lantaarn op Mast is gemonteerd - Nullable: True Default: None |
| UITLEGGERPORTAAL | String(255,0,0) | FK naar uitleggerPortaal\_l - als lantaarn daarop is gemonteerd - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecLAN] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.leidingelement\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Een ondergronds object dat bij een leiding of een themakaart hoort. **LET OP:** dit is het objecttype waar kolken etc. in vastgelegd worden!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| bovengrondsZichtbaar | String(1,0,0) | Aangegeven wordt of het leidingelement bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum Plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting (jaar TODO) - Nullable: True |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| PRODUCT | String(255,0,0) | Het product dat door de leiding vervoerd wordt of kan worden vervoerd - Nullable: True Default: None |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| VERHOOGDRISICO | String(1,0,0) | Verhoogd risico Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecLDE] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| CONSTRUCTIEGEGEVEN | String(255,0,0) | Constructiegegevens - Nullable: True Default: None |
| HUIDIGESTATUS | String(50,0,0) | Huidige status, keuzelijst [ConditionOfFacilityValue] - Nullable: False Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| GEONAUWKEURIGHEIDXY | String(50,0,0) | Nauwkeurigheid van de liggingsgegevens in het horizontale vlak, keuzelijst [NauwkeurigheidXYvalue] - Nullable: False Default: None |
| DIEPTELEGGING | String(255,0,0) | FK naar diepteTovMaaiveld\_p - Nullable: True Default: None |
| VERTICALE\_POSITIE | Float(0,10,2) | Verticale positie - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,2) | Hoogte (m, 2 decimalen) - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.mantelbuis\_v

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL 2015
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Vlak
* **Definitie:** Een mantelbuis is een buis bestemd voor de doorvoer en bescherming van kabels

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | Float(0,10,2) | Lengte van de mantelbuis (m, 2 decimalen) - Nullable: True |
| bovengrondsZichtbaar | String(1,0,0) | Aangegeven wordt of de mantelbuis bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum Plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DIAMETER | SmallInteger(0,10,0) | De diameter van de mantelbuis uitgedrukt in cm - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| PRODUCT | String(255,0,0) | Het product dat door de leiding vervoerd wordt of kan worden vervoerd - Nullable: True Default: None |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry | Vlak |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBUI] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| HUIDIGESTATUS | String(50,0,0) | Huidige status, keuzelijst [ConditionOfFacilityValue] - Nullable: False Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| GEONAUWKEURIGHEIDXY | String(50,0,0) | Nauwkeurigheid van de liggingsgegevens in het horizontale vlak, keuzelijst [NauwkeurigheidXYvalue] - Nullable: False Default: None |
| DIEPTELEGGING | String(255,0,0) | FK naar diepteTovMaaiveld\_p - Nullable: True Default: None |
| VERTICALE\_POSITIE | Float(0,10,2) | Verticale positie - Nullable: True Default: None |
| WAARSCHUWINGSTYPE | String(255,0,0) | ToDo Waarschuwingstype - Nullable: True Default: None |
| LINK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsLink\_l - Nullable: True Default: None |
| AANTALKABELSLEIDINGEN | Integer(0,10,0) | Aantal kabels en leidingen - Nullable: True |

## AREAALDATA.mastDraagconstructie\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Hoge draagconstructie, vervaardigd van metaal, hout, steen of kunststof dat dient om iets te dragen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: False Default: None |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeMST] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecMSTDraagconstructie] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| AANTALLUIKEN | SmallInteger(0,10,0) | Aantal luiken - Nullable: True |
| AARDRAADAANWEZIG | String(1,0,0) | Aarddraad aanwezig: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| CAMERAOPZETSTUK | String(1,0,0) | Camera opzetstuk aanwezig: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| CONSERVERING | String(1,0,0) | Conservering toegepast: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum Garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| ELEVATIEHOEK | SmallInteger(0,10,0) | Hoek van de uithouder indien aanwezig - Nullable: True |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lichtpunt hoogte - Nullable: True |
| LENGTEUITHOUDER1 | Float(0,25,10) | Lengte van de uithouder indien aanwezig - Nullable: True |
| MASTNUMMER | String(255,0,0) | Mast nummer - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| RALKLEUR | String(255,0,0) | RAL Kleur - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| VORM | String(255,0,0) | Vorm van de mast - Nullable: True Default: None |
| LENGTEUITHOUDER2 | Float(0,25,10) | Lengte van de uithouder indien aanwezig - Nullable: True |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl- Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| KRUISPUNT | String(255,0,0) | FK naar kruispunt\_p - Nullable: True Default: None |
| UITLEGGERPORTAAL | String(255,0,0) | FK naar uitleggerPortaal\_l - als armatuur daarop is gemonteerd - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.overigeScheiding\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie, met kleinere afmetingen dan toegestaan voor opname in de BGT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeOSHLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [statusBestaand] Nullable: False Default: :bestaand |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.overigeScheiding\_v

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie, met kleinere afmetingen dan toegestaan voor opname in de BGT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeOSHVlak] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.paalAfbakening\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Paal; Langwerpig stuk hout, ijzer, steen enz., dat in de grond staat. **LET OP:** Areaaldata maakt onderscheidt in objecten die een primaire functie hebben als draagconstructie, deze worden in paalDraagconstructie\_P of mastDraagconstructie\_p geadministreerd. Objecten die primair bedoelt zijn om iets af te bakenen worden in dit objecttype geadministreerd. Dit zijn o.a. Bermplanken, Indexeringspalen en Schamppalen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| HECTOMETERAANDUIDING | String(200,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typePAL] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecPALAfbakening] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte - Nullable: True |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| WILDREFLECTOR | String(1,0,0) | Wildreflector aanwezig, Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: : Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| SNELHEID | SmallInteger(0,10,0) | Snelheid aangegeven op het bord - Nullable: True |
| TEKST | String(255,0,0) | Tekst aangegeven op het bord - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.paalDraagconstructie\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Hoge draagconstructie, vervaardigd van metaal, hout, steen of kunststof dat dient om iets te dragen. **LET OP:** In dit objecttype worden worden de IMGEO palen geadministreerd die primair een dragende functie hebben, zoals lichtmast, verkeersregelinstallatiepaal, verkeersbordpaal en haltepaal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| HECTOMETERAANDUIDING | String(200,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typePAL] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecPALDraagconstructie] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| AANTALLUIKEN | SmallInteger(0,10,0) | Aantal luiken - Nullable: True |
| AARDRAADAANWEZIG | String(1,0,0) | Aarddraad aanwezig: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| CAMERAOPZETSTUK | String(1,0,0) | Camera opzetstuk aanwezig: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| CONSERVERING | String(1,0,0) | Conservering toegepast: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum Garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| ELEVATIEHOEK | SmallInteger(0,10,0) | Hoek van de uithouder indien aanwezig - Nullable: True |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lichtpunt hoogte - Nullable: True |
| LENGTEUITHOUDER1 | Float(0,25,10) | Lengte van de uithouder indien aanwezig - Nullable: True |
| MASTNUMMER | String(255,0,0) | Mast nummer - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| RALKLEUR | String(255,0,0) | RAL Kleur - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| VORM | String(255,0,0) | Vorm van de mast - Nullable: True Default: None |
| LENGTEUITHOUDER2 | Float(0,25,10) | Lengte van de uithouder indien aanwezig - Nullable: True |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl- Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| KRUISPUNT | String(255,0,0) | FK naar kruispunt\_p - Nullable: True Default: None |
| UITLEGGERPORTAAL | String(255,0,0) | FK naar uitleggerPortaal\_l - als armatuur daarop is gemonteerd - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.put\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Gegraven of geboorde kokervormige diepte waarin zich (vloei)stoffen bevinden. **LET OP:** In dit objecttype worden alleen die objecten geadministreerd die **GEEN** onderdeel uitmaken van een netwerk. Dus bijvoorbeeld inspectieput. Kolken etc. worden vastgelegd in leidingelement\_p.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typePUT] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecPUT] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.scheidingGeluidsscherm\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT/PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie. **LET OP:** Dit is het element niveau van de NEN 2767-4 decompositie van geluidwerende Voorzieningen **EN** het BGT objecttype.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSHDLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSHDGeluidscherm] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het objeconet bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| NAAM | String(255,0,0) | Naam van het Element. Let op hier is een naamgevings systematiek op van toepassing - Nullable: True Default: None |
| KRITISCH | String(1,0,0) | Kritisch (Ja / Nee) - Nullable: True Default: None |
| CONFORMNEN | String(1,0,0) | Is Element conform NEN ja of nee - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | String(255,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Oppervlakte van de constructie. m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| GELUID\_VOORZ | String(255,0,0) | FK naar geluidwerendeVoorziening\_l - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.scheidingOevervak\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT / NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** lijn
* **Definitie:** Een NEN Element is gedefinieerd als 'een samenstel van bouwdelen die tezamen een afzonderlijk herkenbaar component van een beheerobject vormen'. **LET OP:** Dit is het objecttype waar de NEN 2767-4 decompositie van een oevervak in geadministreerd wordt voor de (BGT) types kademuur, damwand en walbescherming.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSHDLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSHDOevervak] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaaltype, keuzelijst [MATERIAALTYPE] Nullable: True Default: None |
| BOUWELEMENTTYPESPE | String(255,0,0) | Bouwelement Type Specificatie - Nullable: True Default: None |
| CONFORMNEN | String(1,0,0) | Is Element conform NEN ja of nee: keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| BOUWELEMENTTYPE | String(255,0,0) | Bouwelement type, keuzelijst [BOUWELEMENT\_TYPE] - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(255,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | String(255,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_OPM | String(3000,0,0) | Opmerking bij conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatiejaar - Nullable: True |
| KRITISCH | String(1,0,0) | Kritisch (Ja / Nee): keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.scheiding\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT/PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie. **LET OP:** geluidsscherm wordt geadministreerd in het objecttype scheidingGeluidsscherm\_l. damwand, kademuur en walbescherming worden geadministreerd in scheidingOevervak\_l.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSHDLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSHDLijn] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| DEKSLOOF | String(255,0,0) | Deksloof aanwezig: Ja/Nee - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar Foto - Nullable: True Default: None |
| GORDING | String(255,0,0) | Gording aanwezig: Ja/Nee - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering begin beschoeiing - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering eind beschoeiing - Nullable: True |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Bovenkant van de constructie tov NAP - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte van de beschoeiing - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur (berekend op basis van planjaar en datum inspectieopname - Nullable: True |
| VERANKERD | String(255,0,0) | Is de beschoeiing verankerd: Ja/Nee - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| FUNDERING | String(255,0,0) | Fundering - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANT | String(255,0,0) | Fabrikant - Nullable: True Default: None |
| GARANTIECERTIFICAAT | String(255,0,0) | Garantie certificaat aanwezig - Nullable: True Default: None |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.schutsluis\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** NEN 2767-4 / PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. De NEN 2767-4 decompositie wordt gevolgd.

Een SCHUTSLUIS is een beheerobject van het type:

* Schutsluizen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| TOPCODE | String(255,0,0) | Topcode, keuzelijst [TOPCODE] - Nullable: True Default: None |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| CONFORMNEN | String(1,0,0) | Indicatie of classificatie conform NEN is, Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: False Default: O |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DEURENAANTAL | SmallInteger(0,10,0) | Aantal deuren (bij sluis) - Nullable: True |
| FOTO | String(255,0,0) | URL naar Afbeelding - Nullable: True Default: None |
| KILOMETRERING | Float(0,25,10) | Aanduiding Kilometrering ligging kunstwerk - Nullable: True |
| KWBREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte kunstwerk - Nullable: True |
| KWHOOGTE | Float(0,25,10) | Hoogte kunstwerk - Nullable: True |
| KWKMEIND | Float(0,25,10) | Kilometrering eind kunstwerk - Nullable: True |
| KWKMSTART | Float(0,25,10) | Kilometrering start kunstwerk - Nullable: True |
| KWLENGTE | Float(0,25,10) | Totale lengte kunstwerk - Nullable: True |
| KWOPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Totale oppervlakte kunstwerk - Nullable: True |
| NAAM | String(255,0,0) | Naam van het kunstwerk - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDBIJZONDER | BLOB(60000,0,0) | Bijzonderheden over onderhoud []- Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDOPMERKING | BLOB(60000,0,0) | Opmerkingen over het onderhoud [] - Nullable: True Default: None |
| PLANJAARPMO | Integer(0,10,0) | Planjaar PMO - Nullable: True |
| PLANJAARVIK | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar VIK - Nullable: True |
| REMMINGSWERKVERVANGINGSJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Vervangingsjaar Remwerk - Nullable: True |
| RENOVATIEJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Renovatie jaar - Nullable: True |
| WACHTPLAATSVERVANGINGSJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Vervangingsjaar wachtplaats - Nullable: True |
| BEDIENTIJDEN | String(255,0,0) | Bedientijden waarde, keuzelijst [BEDIENTIJDEN] - Nullable: True Default: None |
| BEHEEROBJECTSUBTYP | String(255,0,0) | Beheerobject subtype, keuzelijst [BEHEER\_OBJECT\_SUBTYPE] - Nullable: True Default: None |
| CEMTKLASSE | String(255,0,0) | CEMTKLASSE, keuzelijst [CEMT\_KLASSE] - Nullable: True Default: None |
| GEMEENTE | String(255,0,0) | Gemeente naam, keuzelijst [GEMEENTE] - Nullable: True Default: None |
| GEDEELDBEHEER | String(255,0,0) | Indien van toepassing, tweede beheerder van het object, keuzelijst [GEDEELD\_BEHEER] - Nullable: True Default: None |
| LEVENSCYCLUS | String(255,0,0) | Levenscyclus, keuzelijst [LEVENSCYCLUS] - Nullable: True Default: None |
| MONUMENT | String(255,0,0) | Monument, keuzelijst [MONUMENT] - Nullable: True Default: None |
| NENBEHEEROBJECT | String(255,0,0) | NENBEHEEROBJECT - Nullable: True Default: None |
| SCHOTBALKAANWEZIG | String(1,0,0) | Schotbalk aanwezig, keuzelijst [jaNeeOnbekend] - Nullable: True Default: None |
| ARBO\_RIE\_UITGEVOERD | Date(8,0,0) | Laatst uitgevoerde RIE (datum) - Nullable: True |
| ARBO\_RIE\_GEPLAND | Date(8,0,0) | Volgende geplande RIE (datum) - Nullable: True |
| CE\_MARKERING | String(1,0,0) | CE markering: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| CE\_MARKERING\_DATUM | Date(8,0,0) | CE markering sinds (datum) - Nullable: True |
| AFSTANDSBEDIENING | String(1,0,0) | Afstandsbediening (Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: False Default: O |
| AFSTANDSBEDIENING\_DATUM | Date(8,0,0) | Afstandsbediening sinds (datum) - Nullable: True |
| CONDITIESCORE | String(255,0,0) | Conditiescore conform NEN 2767-4 - Nullable: True Default: None |
| CONDITIESCORE\_DATUM | Date(8,0,0) | Datum opname Conditiescore - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| XCOORDINAAT | Float(0,25,10) | X coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| YCOORDINAAT | Float(0,25,10) | Y coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| ZCOORDINAAT | Float(0,25,10) | Z coordinaat Middenpunt beheerobject(RD) - Nullable: True |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - [] - Nullable: False Default: 0 |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT2 | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - in het geval van een tweede traject - Nullable: True Default: None |
| VAARWEG | String(255,0,0) | FK naar vaarweg\_l - Nullable: True Default: None |
| ADRES | String(255,0,0) | FK naar adres\_tbl - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSSS] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object: kan meerdere door puntkomma gescheiden waardes bevatten, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.sensor\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** BGT/PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Een fysiek detectiesysteem bestaande uit wikkelingen (lussen) in het wegdek bijvoorbeeld voor het beïnvloeden van de regeling van verkeerslichten of een virtueel detectieveld van een videodetector of radardetector, gebruikt voor het beïnvloeden van regelingen van verkeerslichten

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSNSLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| AANTALWINDINGEN | SmallInteger(0,10,0) | Aantal windingen - Nullable: True |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| DETECTIENUMMER | String(255,0,0) | Detectie nummer - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| SENSOR | String(255,0,0) | FK naar sensor\_p - Detectie behorende bij de lus - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSNSLijn] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.sensor\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Apparaat voor de meting van een fysieke grootheid (bijv. temperatuur, licht, druk, elektriciteit). **LET OP:** Snelheids camera's/roodlicht camera's zijn niet van de Provincie en worden NIET geregistreerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSNSPunt] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSNSPunt] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl (type OVL of VRI)- Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| VOORGENVERVDATUM | Date(8,0,0) | Voorgenomen vervangingsdatum - Nullable: True |
| MAST | String(255,0,0) | FK naar mastDraagconstructie\_p - Nullable: True Default: None |
| TOPDESK\_ID | String(255,0,0) | Verwijzing naar ObjectID TOPdesk - Nullable: True Default: None |
| UITLEGGERPORTAAL | String(255,0,0) | FK naar uitleggerPortaal\_l - als camera daarop bevestigd is - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaalkeuze, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte (eenheid? TODO) - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.spoor\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:**
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** De as van het spoor, dat wil zeggen het midden van twee stalen staven op een onderling vaste afstand, waarover trein, tram, of sneltram rijdt. **LET OP:** Dit is het officiele BGT objecttype. spoorrail\_l is het 'oude' objecttype wat op termijn uitgefaseerd zal worden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| FUNCTIE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [functieSPRLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.spoorrail\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Twee stalen staven op een onderling vaste afstand waarover trein, tram, metro of kraan rijden. **LET OP:** Dit is het 'oude' objecttype wat op termijn uitgefaseerd zal worden. spoor\_l is het BGT objecttype.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - [] - Nullable: False Default: 0 |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | BGT, Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSPO] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.straatmeubilairLichtpunt\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** in afwijking op de BGT/IMGEO indeling worden lichtpunten in dit objecttype geadministreerd. Het betreft hier armaturen en markeringsunits.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSTM] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0 | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSTMLichtpunt] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| GEVOEDDOORDERDE | String(255,0,0) | Als het armatuur niet gevoed wordt vanuit een schakelkast openbare verlichting van PNH - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte van het lichtpunt (m - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| LICHTPUNTNUMMER | String(255,0,0) | Lichtpuntnummer - Nullable: True Default: None |
| NAAMDERDE | String(255,0,0) | Als gevoed door derde: naam van deze derde - Nullable: True Default: None |
| OPZETSTUK | String(255,0,0) | Armatuur op opzetstuk - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| SPIEGELSTAND | String(255,0,0) | Code van drie karakters m.b.t. de stand van het licht - Nullable: True Default: None |
| DIMSYSTEEM | String(1,0,0) | Dimsysteem: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| TUNNELINBOUW | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| VERWIJZINGCONTRACT | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| COMMUNICATIETYPE | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| MAST | String(255,0,0) | FK naar mastDraagconstructie\_p - als armatuur daarop is gemonteerd - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl (type OVL)- Nullable: True Default: None |
| UITLEGGERPORTAAL | String(255,0,0) | FK naar uitleggerPortaal\_l - als armatuur daarop is gemonteerd - Nullable: True Default: None |
| RICHTING | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| SOORTENERGIE | String(255,0,0) | Soort energie, keuzelijst [SOORT\_ENERGIE] - Nullable: True Default: None |
| AANSLUITING\_ADERGROEP | String(255,0,0) | Omschrijving op welke adergroep lamp is aangesloten bv L2-12L125-GR1 - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.straatmeubilair\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Een ruimtelijk object ter inrichting van de openbare ruimte. **LET OP:** in afwijking op de BGT/IMGEO indeling worden abri's als vlak geadministreerd in overigBouwwerk\_v en lichtpunten in straatmeubilairLichtpunt\_p.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSTM] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0 | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSTM] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte van het lichtpunt (m - Nullable: True |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaalkeuze, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| MAXIMALEKRACHT | String(255,0,0) | Maximale toegestaan kracht op de bolder (Newton? TODO) - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| CONTACTPERSOON | String(255,0,0) | Contactpersoon namens de herdenkers - Nullable: True Default: None |
| DATUMAANLEG | Date(8,0,0) | Datum Aanleg - Nullable: True |
| FOTO | String(255,0,0) | Pad naar de foto TODO - Nullable: True Default: None |
| LOCATIE | String(255,0,0) | Zijweg - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| RECREATIEPLEK | String(255,0,0) | FK naar recreatieplek\_v - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum aanleg - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: ja of nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte van de boom (m) - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting (jaar TODO) - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| FABRIKANTTYPECODE | String(255,0,0) | Fabrikanttypecode, keuzelijst [FABRIKANT\_TYPECODE] - Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.telecommunicatiekabel\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMKL (2015)
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Een aansluiting of reeks aansluitingen van een nutsvoorzieningennet voor het overbrengen van signaalinformatie van de ene locatie naar een andere. (Bron: INSPIRE)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| LENGTE | Float(0,10,2) | Lengte van de kabel (m, 2 decimalen) - Nullable: True |
| AANTALADERS | String(255,0,0) | Codering t.b.v. het aantal aders dat de kabel bevat (bijvoorbeeld 4x1,5 of 2x2,5) - Nullable: True Default: None |
| AFWIJKENDEDIEPTE | String(255,0,0) | Afwijking van de gangbare dieptelegging voor een leiding van dit thema. (Eenheid cm? TODO) - Nullable: True Default: None |
| bovengrondsZichtbaar | String(1,0,0) | Aangegeven wordt of de telecommunicatiekabel bovengronds vanaf het maaiveld zichtbaar is, keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: None |
| CODE | String(25,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| CODEKABEL | String(255,0,0) | Codering om het type kabel nader te onderscheiden. Zo wordt binnen VRI ‘VO-YMVKAS’ of ‘UXL’ gebruikt - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| NAAR | String(255,0,0) | Bestemming kabel TODO - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Opmerking - Nullable: True Default: None |
| PRODUCT | String(255,0,0) | Het product dat door de leiding vervoerd wordt of kan worden vervoerd - Nullable: True Default: None |
| VAN | String(255,0,0) | Startlocatie kabel TODO - Nullable: True Default: None |
| VERHOOGDRISICO | String(1,0,0) | Verhoogd risico: Ja/Nee/Onbekend, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| VOORZORGMAATREGEL | String(255,0,0) | Vermelding of er voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden. Aangegeven wordt wat de voorzorgsmaatregel is - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKAB] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| HUIDIGESTATUS | String(50,0,0) | Huidige status, keuzelijst [ConditionOfFacilityValue] - Nullable: False Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl - Nullable: True Default: None |
| TOELICHTING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| DIEPTELEGGING | String(255,0,0) | FK naar diepteTovMaaiveld\_p - Nullable: True Default: None |
| VERTICALE\_POSITIE | Float(0,10,2) | Verticale positie - Nullable: True Default: None |
| WAARSCHUWINGSTYPE | String(255,0,0) | ToDo Waarschuwingstype - Nullable: True Default: None |
| GEONAUWKEURIGHEIDXY | String(50,0,0) | Nauwkeurigheid van de liggingsgegevens in het horizontale vlak, keuzelijst [NauwkeurigheidXYvalue] - Nullable: False Default: None |

## AREAALDATA.telpaal\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Telpalen zijn permanente voorzieningen waar periodiek een verkeersteller wordt geplaatst

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| AANTALLUSSEN | String(255,0,0) | Aantal lussen dat in het asfalt is aangelegd voor verkeertellingen - Nullable: True Default: None |
| DATATRANSPORT | String(255,0,0) | Manier van datatransport. Keuze uit: Vaste lijn (KPN lijn), GSM - Nullable: True Default: None |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte - Nullable: True |
| TELPUNTCODE | String(255,0,0) | Administratieve code om de ligging van de telkast/telpaal aan te duiden - Nullable: True Default: None |
| VOEDING | String(255,0,0) | Manier van energieverzorging. Keuze uit:220, Zonne-energie - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| INNETWERK | String(255,0,0) | FK naar utiliteitsNet\_tbl (type VRI)- Nullable: True Default: None |
| WEG | String(255,0,0) | FK naar weg\_l - Nullable: True Default: None |
| KRUISPUNT | String(255,0,0) | FK naar kruispunt\_p - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.uithouder\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15cm
* **SHAPE:** Punt
* **Definitie:** Een uithouder bevestigd aan een verlichtingsmast maakt het mogelijk om een daarvoor geschikt armatuur excentrisch van de mast te plaatsen zodat er een optimale lichtopbrengst gehaald wordt.(http://www.wegenwiki.nl/Uithouder) **NB:** Een uithouder wordt alleen geregistreerd bij bijv. een portaal. Als het een enkelvoudige lichtmast betreft worden de uithouder gegevens bij de draagconstructie vastgelegd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| ELEVHOEK | SmallInteger(0,10,0) | Elevatie hoek tov horizontaal - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte (m) - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry | Punt |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| MAST | String(255,0,0) | FK naar mastDraagconstructie\_p - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecUIT] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.uitleggerPortaal\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **SHAPE:** Lijn
* **Definitie:** Uitlegger/Portaal is het lijnvormige element van een uitlegger of portaal. In het geval van een uitlegger bestaat het totaal uit 1 mast en een uitleggePortaal. In het geval van een portaal bestaat het geheel uit 2 masten en een uitleggePortaal. Aan een uitleggePortaal kunnen vervolgens lantaarns of armaturen gekoppeld zijn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| DATUMGARANTIE | Date(8,0,0) | Datum Garantie - Nullable: True |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte (m) - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - [] - Nullable: False Default: 0 |
| SHAPE | Geometry | Lijn |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecUIP] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.vegetatieObject\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Een lijnvormige beplanting van struiken. In verschijningsvorm variabel in breedte en hoogte. Vlakken zijn onderdeel van BGT object Begroeid terreindeel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeVGOLijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecVGOLijn] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| HEGFUNCTIE | String(255,0,0) | Hegfunctie, keuzelijst [HEG\_FUNCTIE] Nullable: True Default: None |
| FLORASOORT | String(255,0,0) | Florasoort, keuzelijst [FLORASOORT] Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] Nullable: True Default: None |
| AFSTANDVERHARDING | Float(0,25,10) | Afstand tot de verharding in meters, 2 decimalen Nullable: True |
| DATUMAANPLANTING | SmallInteger(0,4,0) | Jaar aanplanting Nullable: True |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting Nullable: True Default: None |
| GEWENSTEHOOGTE | Float(0,25,10) | Gewenste hoogte in centimeters Nullable: True |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering begin heg Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering eind heg Nullable: True |
| HOOGTETOVMAAIVELD | Float(0,25,10) | Hoogte tov Maaiveld Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte vd heg in hele meters Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting Nullable: True |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur Nullable: True |
| WIJZEVANINWINNING | String(255,0,0) | Wijze van inwinning gegevens Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.vegetatieObject\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Een opgaande beplanting met een stam en boomkroon. Verschijningsvorm: vrijuit groeiend, geknot of in gesnoeide vorm. Hoogte groter dan 1 meter en/of stamdikte groter dan 5 centimeter

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeVGOPunt] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecVGOPunt] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| AFSTANDVERHARDING | Float(0,25,10) | Afstand tot de verharding in meters, 2 decimalen - Nullable: True |
| BEREIKBAARMETHOOGW | String(1,0,0) | Is de boom bereikbaar met een hoogwerker - Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| BIJZONDERHEID | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| BOOMSITUERING | String(255,0,0) | Situering van de boom, keuzelijst [PLANT\_SITUERING] - Nullable: True Default: None |
| BOOMPAAL | String(1,0,0) | Boompaal aanwezig Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| BOOMSOORT | String(255,0,0) | Boomsoort, keuzelijst [BOOMSOORT] - Nullable: True Default: None |
| DATUMAANPLANTING | SmallInteger(0,4,0) | Jaar aanplanting - Nullable: True |
| DATUM\_LAATSTE\_ONDERH | Date(8,0,0) | Datum laatst onderhoud - Nullable: True |
| DIAMETER | SmallInteger(0,10,0) | Diameter op 1.30m - Nullable: True |
| EINDBEELD | String(255,0,0) | Eindbeeld - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| HOOGTEKLASSE | String(255,0,0) | Hoogtekklasse, keuzelijst [HOOGTEKLASSE] - Nullable: True Default: None |
| ANTIMAAISCHADE\_PAALTJES | String(1,0,0) | Aanwezigheid anti-maaischade paaltjes: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| INSPECTEUR | String(255,0,0) | Naam van de inspecteur die laatste inspectie heeft uitgevoerd - Nullable: True Default: None |
| DATUM\_INSPECTIE | Date(8,0,0) | Datum laatste inspectie - Nullable: True |
| MONUMENT | String(255,0,0) | Monumentale boom, keuzelijst [MONUMENT] - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar van de boom - attribuut bestemd voor onderhoudsplanning - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| SNOEIFASE | String(255,0,0) | Snoeifase, keuzelijst [SNOEIFASE] - Nullable: True Default: None |
| TERMIJN\_UITVOERING | String(255,0,0) | Termijn waarbinnen de geadviseerde maatregelen uitgevoerd dienen te worden. - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| WIJZEVANINWINNING | String(255,0,0) | Wijze van inwinning gegevens - Nullable: True Default: None |
| VRIJETAKVALMOGELIJ | String(1,0,0) | Is vrije takval bij snoeien mogelijk - Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.vegetatieObject\_v

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Vlakvormige groep gelijksoortige vegetatieobjecten met een beperkte omvang. **LET OP:** In principe wordt dit objecttype in areaaldata vooralsnog niet gebruikt. Heggen worden als lijn geadministreerd in vegetatieObject\_l, plantvakken worden geadministreerd in begroeidTerreindeel\_v.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeVGOVlak] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecVGOVlak] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.waterinrichtingselement\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Een ruimtelijk object ter inrichting van het water. Dit objecttype is bedoeld om alleenstaande geleide- of remmingswerken in op te nemen. Daar waar een geleide- of remmingswerk onderdeel uitmaakt van een kunstwerk wordt dit opgenomen in de NEN-2767-4 decompositie van het kunstwerk. In deze decompositie worden verder geen geometrieën vastgelegd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeWTILijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecWIILijn] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.waterinrichtingselement\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Een ruimtelijk object ter inrichting van het water. Objecten als meerpalen en betonning worden in dit objecttype geadministreerd. Daar waar het object onderdeel uitmaakt van een kunstwerk wordt dit opgenomen in de NEN-2767-4 decompositie van het kunstwerk. In deze decompositie worden verder geen geometrieën vastgelegd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeWTIPunt] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecWIIPunt] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| JAARPLAATSING | SmallInteger(0,10,0) | Is het jaar van aanleg van het waterinrichtingselement\_p - Nullable: True |
| COMMUNICATIEVOORZI | String(255,0,0) | Communicatievoorziening - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| IDCODE | SmallInteger(0,10,0) | Unieke ID code, komt voor op nautische kaarten - Nullable: True |
| LICHTKARAKTER | String(255,0,0) | Lichtkarakter, keuzelijst [LICHTKARAKTER] - Nullable: True Default: None |
| RADARREFLECTIE | String(1,0,0) | Radarreflectie aanwezig: Ja/Nee keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| VERLICHTING | String(1,0,0) | Verlichting aanwezig: Ja/Nee keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| BEVESTIGINGSWIJZE | String(255,0,0) | Bevestigingswijze, keuzelijst [BEVESTIGINGSWIJZE] - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaalkeuze, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| SOORTENERGIE | String(255,0,0) | Soort Energie, keuzelijst [SOORT\_ENERGIE] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| BESTEKNUMMER | String(255,0,0) | Besteknummer TODO - Nullable: True Default: None |
| MAXBELASTING | String(255,0,0) | Maximale toegestaan kracht wat op de bolder mag uitgedrukt worden (eenheid?) TODO - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte (eenheid? TODO) - Nullable: True |

## AREAALDATA.waterloop\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Terrein ingericht voor afvoer en berging van oppervlaktewater. BGT kent alleen vlakken. Dit objecttype zal uitgefaseerd worden.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecWTL] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| CAT\_WATERLOOP | String(255,0,0) | Categorie waterloop, keuzelijst [CAT\_WATERLOOP] - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: ja of nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| BODEMHOOGTE | Float(0,25,10) | Hoogte t.o.v. NAP - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| BIJZONDEREWAARDE | String(255,0,0) | Indicatie van bijzondere waarde - Nullable: True Default: None |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PEILVAST | Float(0,25,10) | Vaste peil - Nullable: True |
| PEILWINTER | Float(0,25,10) | Winter peil - Nullable: True |
| PEILZOMER | Float(0,25,10) | Zomer peil - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| VERKANTINGTALUD | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| WATERBREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte Natte profiel in meters (2 decimalen)- Nullable: True |
| SLOOTVEGETATIE | String(1,0,0) | Slootvegetatie dient verwerkt te worden: Ja/Nee. : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| WATERDIEPTE | Float(0,25,10) | TODO - Nullable: True |
| WATERSCHAP | String(255,0,0) | Naam Waterschap, keuzelijst [WATERSCHAP] - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Oppervlakte van de waterloop (m2, 2 decimalen) - Nullable: True |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.weginrichtingselement\_l

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** lijn
* **Definitie:** Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg. **LET OP:** Voornamelijk bedoelt om Geleideconstructies te administreren. Molgoten worden als vlak in ondersteunendWegdeel geadministreerd. Een geleiderail of vangrail is een barrière die naast wegen wordt geplaatst om te voorkomen dat voertuigen de weg in zijdelingse richting verlaten, kantelen of de middenberm doorkruisen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeWGILijn] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecWGILijn] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| ANTIVERBLINDINGSSC | String(1,0,0) | AntiVerblindingsScherm: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| BEVESTIGING | String(255,0,0) | Bevestiging - Nullable: True Default: None |
| DATUMPLAATSING | Date(8,0,0) | Datum Plaatsing - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Klasse geleiderail (W1-W8) - Nullable: True Default: None |
| FUNDERING | String(255,0,0) | Fundering - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering in kilometers - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering in kilometers - Nullable: True |
| HOOGTESCHILD | String(255,0,0) | Hoogte van het Schild - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte (m) van de geleiderail, bij tweezijdig uitgebouwde geleiderails dient de lengte aan beide zijden opgenomen te worden.- Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting van het bord toen het geplaatst werd(jaren) TODO - Nullable: True |
| MOTORVRIENDELIJK | String(1,0,0) | MotorVriendelijk: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar TODO - Nullable: True |
| REFLECTOR | String(1,0,0) | Reflector: Ja/Nee (keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Verwachte restlevensduur vanaf moment inspect (waar wordt inspectiedatum ingevuld?) TODO - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaalkeuze, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| CEKEUR | String(255,0,0) | CE-Keurmerk aanwezig - Nullable: True Default: None |
| GARANTIECERTIFICAAT | String(255,0,0) | Garantie certificaat aanwezig - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar een Foto - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANT | String(255,0,0) | Fabrikant - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.weginrichtingselement\_p

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Punt
* **Definitie:** Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeWGIPunt] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.weginrichtingselement\_v

$ Feature dataset: Inrichtend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** PNH/IMGEO
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Een ruimtelijk object dat dient voor de inrichting van de openbare weg.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeWGIVlak] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBTDPlantvak] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| FIETSOVERSTEEKPLAA | String(255,0,0) | Indicatie of er een Fietsoversteekplaats is - Nullable: True Default: None |
| EINDBEELD | String(255,0,0) | Eindbeeld voor plantvak - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Oppervlakte m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| GRONDSOORT | String(255,0,0) | Grondsoort, keuzelijst [GRONDSOORT] - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering begin heg - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering eind heg - Nullable: True |
| OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - (als plantvak aan een vaarweg ligt) - Nullable: True Default: None |
| ACTUEELBEELD | String(255,0,0) | Huidige beeld - Nullable: True Default: None |
| BOLGEWAS | String(255,0,0) | Welk bolgewas er aanwezig is - Nullable: True Default: None |
| STREEFBEELD | String(255,0,0) | Streefbeeld - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte vd heg in hele meters - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| DATUMAANPLANTING | Date(8,0,0) | Datum aanplanting - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| HOOGTETOVMAAIVELD | Float(0,25,10) | Hoogte tov Maaiveld - Nullable: True |
| WIJZEVANINWINNING | String(255,0,0) | Wijze van inwinning gegevens - Nullable: True Default: None |
| AFSTANDVERHARDING | Float(0,25,10) | Afstand tot de verharding in meters, 2 decimalen - Nullable: True |

# Featuredataset Opdelend

## AREAALDATA.begroeidTerreindeelBermKr\_l

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** afgeleid van object waar kruinlijn bij hoort
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. Let op: Kruinlijnen zijn gerelateerd aan hun respectievelijke objecten middels een relatie op IDENTIFICATIE met IDENTIFICATIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | FK naar begroeidTerreindeelBerm\_v - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.begroeidTerreindeelBerm\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Een ecologische berm met een vegetatie van grassen en kruiden. BGT Begroeid Terreindeel, verbijzonderd naar fysiek voorkomen groenvoorziening: gras- en kruidachtigen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenBTDB] Nullable: False Default: groenvoorziening: gras- en kruidachtigen |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBTDBerm] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| TYPEBEHEER | String(255,0,0) | Type beheer (maaien, klepelen, uitzuigen etc), keuzelijst, [TYPE\_BEHEER] - Nullable: True Default: None |
| TYPEPLAAGSOORT | String(255,0,0) | Type plaagsoort, keuzelijst [TYPE\_PLAAGSOORT] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde (vd weg), keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| ACTUEELBEELD | String(255,0,0) | Huidig beeld van begroeiing - Nullable: True Default: None |
| BIJZONDEREWAARDE | String(255,0,0) | Indicatie van bijzondere waarde - Nullable: True Default: None |
| BOLGEWAS | String(255,0,0) | Welk bolgewas er aanwezig is - Nullable: True Default: None |
| DATUMAANPLANTING | Integer(0,4,0) | Jaar aanplanting - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering begin berm - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering eind berm - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| STREEFBEELD | String(255,0,0) | Streefbeeld begroeiing - Nullable: True Default: None |
| TALUDVERHOUDING | String(255,0,0) | Talud verhouding - Nullable: True Default: None |
| BERMFUNCTIE | String(255,0,0) | Berm functie, keuzelijst [BERM\_FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| GRONDSOORT | String(255,0,0) | Grondsoort, keuzelijst [GRONDSOORT] - Nullable: True Default: None |
| ZAADMENGSEL | String(255,0,0) | Zaadmengsel, keuzelijst [ZAADMENGSEL] - Nullable: True Default: None |
| DATUMAANPLANTINGGESCHAT | String(255,0,0) | Indicatie of datum aanplanting geschat is - Nullable: True Default: None |
| OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.begroeidTerreindeelKruin\_l

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** afgeleid van object waar kruinlijn bij hoort
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. Let op: Kruinlijnen zijn gerelateerd aan hun respectievelijke objecten middels een relatie op IDENTIFICATIE met IDENTIFICATIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | FK naar begroeidTerreindeel\_v - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlKr\_l

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** afgeleid van object waar kruinlijn bij hoort
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. Let op: Kruinlijnen zijn gerelateerd aan hun respectievelijke objecten middels een relatie op IDENTIFICATIE met IDENTIFICATIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | FK naar begroeidTerreindeelPlantvak\_v - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.begroeidTerreindeelPlantvak\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Terreindeel met aangelegde beplanting, meestal gras, heesters of struiken. BGT Begroeid Terreindeel, verbijzonderd naar fysiek voorkomen groenvoorziening.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenBTDP] Nullable: False Default: groenvoorziening |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBTDPlantvak] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| FIETSOVERSTEEKPLAA | String(255,0,0) | Indicatie of er een Fietsoversteekplaats is - Nullable: True Default: None |
| EINDBEELD | String(255,0,0) | Eindbeeld voor plantvak - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Oppervlakte m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| GRONDSOORT | String(255,0,0) | Grondsoort, keuzelijst [GRONDSOORT] - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering begin heg - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering eind heg - Nullable: True |
| ACTUEELBEELD | String(255,0,0) | Huidige beeld - Nullable: True Default: None |
| BOLGEWAS | String(255,0,0) | Welk bolgewas er aanwezig is - Nullable: True Default: None |
| STREEFBEELD | String(255,0,0) | Streefbeeld - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte vd heg in hele meters - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| DATUMAANPLANTING | SmallInteger(0,4,0) | Jaar aanplanting - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| HOOGTETOVMAAIVELD | Float(0,25,10) | Hoogte tov Maaiveld - Nullable: True |
| WIJZEVANINWINNING | String(255,0,0) | Wijze van inwinning gegevens - Nullable: True Default: None |
| AFSTANDVERHARDING | Float(0,25,10) | Afstand tot de verharding in meters, 2 decimalen - Nullable: True |
| OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - (als plantvak aan een vaarweg ligt) - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.begroeidTerreindeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT/PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, met aaneengesloten vegetatie. Minus de specifieke objecten die PNH geadministreerd wil hebben in begroeidTerreindeelBerm\_v en begroeidTerreindeelPlantvak\_v

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenBTD] Nullable: False Default: None |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecBTD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |

-- Uit BUDATA.BEGROEID\_TERREINDEEL

## AREAALDATA.kunstwerkdeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** IMGeo BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Onderdeel van een civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeKWDVlakBGT] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKWD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,4,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar Foto - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| HOOGTETOVMAAIVELD | Float(0,25,10) | Hoogte tov Maaiveld - Nullable: True |
| KERENDEHOOGTE | Float(0,25,10) | Bovenkant van de constructie tov NAP - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| VASTOFBEWEEGBAAR | String(255,0,0) | Vaste of Beweegbare stuw - Nullable: True Default: None |
| WERKENDEBREEDTE | Float(0,25,10) | Werkende Breedte - Nullable: True |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Type materiaal, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| WATERSCHAP | String(255,0,0) | Waterschap naam, keuzelijst, [WATERSCHAP] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde (vd weg), keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| BESTEMMING | String(255,0,0) | Bestemming - Nullable: True Default: None |
| BRUG | String(255,0,0) | Brug TODO - Nullable: True Default: None |
| CONSTRUCTIE | String(255,0,0) | Constructie TODO - Nullable: True Default: None |
| HOOGTEBOVENNAP | Float(0,25,10) | HoogteBoven NAP (cm?) TODO - Nullable: True |
| LOOPDEK | String(255,0,0) | Loopdek Ja/Nee, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| VERLICHT | String(255,0,0) | VerlichtJa/Nee, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| BESTEK | String(255,0,0) | Bestek, keuzelijst [BESTEK] - Nullable: True Default: None |
| FUNCTIE | String(255,0,0) | Functie, keuzelijst [FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.onbegroeidTerreindeelKruin\_l

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** afgeleid van object waar kruinlijn bij hoort
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. Let op: Kruinlijnen zijn gerelateerd aan hun respectievelijke objecten middels een relatie op IDENTIFICATIE met IDENTIFICATIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | FK naar onbegroeidTerreindeel\_v - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.onbegroeidTerreindeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Kleinste functioneel onafhankelijk stukje van een terrein, dat er binnen het objecttype Terrein van NEN 3610 wordt onderscheiden, zonder aaneengesloten vegetatie. Alle vlakken die geen vegetatie bedekking hebben en geen (ondersteunend) wegdeel, waterdeel of bouwwerk zijn. **LET OP:** Oeverbescherming (zoals basaltblokken) langs vaarwegen niet zijnde damwanden, kademuren of walbescherming worden zowel in dit objecttype geadministreerd alswel (indien van toepassing) in de NEN2767-4 decompositie in scheidingOevervak\_l.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenOTD] Nullable: False Default: None |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOTD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.ondersteunendWaterdeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT/PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Object dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt. Een vegetatie van voornamelijk riet en andere soorten langs een waterloop. In breedte variabel van 0,50 tot 3,00 meter.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeOWT] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOWA] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| TYPEBEHEER | String(255,0,0) | Type beheer, keuzelijst [TYPE\_BEHEER] - Nullable: True Default: None |
| TYPEBODEM | String(255,0,0) | Type bodem, keuzelijst [TYPE\_BODEM] - Nullable: True Default: None |
| ACTUEELBEELD | String(255,0,0) | Huidige beeld - Nullable: True Default: None |
| BREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte van de plasberm in m, 2 decimalen - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(0,25,2) | Oppervlakte van de plasberm in m2, 2 decimalen - Nullable: True Default: None |
| DATUMAANPLANTING | SmallInteger(0,4,0) | Datum aanplanting - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: ja of nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering begin plantvak - Nullable: True Default: None |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering eind plantvak - Nullable: True Default: None |
| HOOGTETOVMAAIVELD | Float(0,25,10) | Hoogte t.o.v. maaiveld in mm - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte plantvak in hele meters - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True Default: None |
| MAXWATERDIEPTE | Float(0,25,10) | Maximale waterdiepte van de plasberm in cm - Nullable: True Default: None |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True Default: None |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True Default: None |
| STREEFBEELD | String(255,0,0) | Streefbeeld - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.ondersteunendWegdeelKruin\_l

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** afgeleid van object waar kruinlijn bij hoort
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. Let op: Kruinlijnen zijn gerelateerd aan hun respectievelijke objecten middels een relatie op IDENTIFICATIE met IDENTIFICATIE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | FK naar ondersteunendWegdeel\_v - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecKWD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlKr\_l

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** afgeleid van object waar kruinlijn bij hoort
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. Let op: Kruinlijnen zijn gerelateerd aan hun respectievelijke objecten middels een relatie op IDENTIFICATIE met IDENTIFICATIE.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | FK naar ondersteunendWegdeelPlantvak\_v - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.ondersteunendWegdeelPlantvak\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Plantvlak temidden van de wegdelen die een rotonde vormen. Plantvak kan schillende soorten vegetatie bevatten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenOWG] Nullable: False Default: None |
| FUNCTIE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [functieOWG] Nullable: False Default: None |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOWEPlantvak] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte vd heg in hele meters - Nullable: True |
| TYPEPLANTVAK1 | String(255,0,0) | Type plantvak, keuzelijst [typeSpecOWEPlantvak] - Nullable: True Default: None |
| TYPEPLANTVAK2 | String(255,0,0) | Type plantvak, keuzelijst [typeSpecOWEPlantvak] - Nullable: True Default: None |
| TYPEPLANTVAK3 | String(255,0,0) | Type plantvak, keuzelijst [typeSpecOWEPlantvak] - Nullable: True Default: None |
| TYPEPLANTVAK4 | String(255,0,0) | Type plantvak, keuzelijst [typeSpecOWEPlantvak] - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | String(255,0,0) | Hoogte vegetatie t.o.v. maaiveld in mm - Nullable: True Default: None |
| GRONDSOORT | String(255,0,0) | Grondsoort, keuzelijst [GRONDSOORT] - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Hectometrering begin heg - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Hectometrering eind heg - Nullable: True |
| DATUMAANPLANTING | Date(8,0,0) | Datum aanplanting - Nullable: True |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: Ja/Nee - keuzelijst [jaNee] - Nullable: True Default: N |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| EINDBEELD | String(255,0,0) | Eindbeeld voor plantvak - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Oppervlakte m2, 2 decimalen - Nullable: True |
| ACTUEELBEELD | String(255,0,0) | Huidige beeld - Nullable: True Default: None |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.ondersteunendWegdeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** PNH
* **Positionele nauwkeurigheid:** Bij FysiekVoorkomen: gesloten verharding en open verharding 7,5 cm (NB, groter dan BGT) Bij FysiekVoorkomen: onverhard, half verhard en groenvoorziening 25 cm (NB, groter dan BGT)
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Een deel van de weg dat niet primair bedoeld is voor gebruik door het verkeer. Dit omvat o.a. verkeerseiland en berm daar waar de berm onderdeel uitmaakt van de constructie van de weg.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenOWG] Nullable: False Default: None |
| FUNCTIE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [functieOWG] Nullable: False Default: None |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOWE] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| TYPEBEHEER | String(255,0,0) | Type beheer (maaien, klepelen, uitzuigen etc), keuzelijst, [TYPE\_BEHEER] - Nullable: True Default: None |
| TYPEPLAAGSOORT | String(255,0,0) | Type plaagsoort, keuzelijst [TYPE\_PLAAGSOORT] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde (vd weg), keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| ACTUEELBEELD | String(255,0,0) | Huidig beeld van begroeiing - Nullable: True Default: None |
| BIJZONDEREWAARDE | String(255,0,0) | Indicatie van bijzondere waarde - Nullable: True Default: None |
| BOLGEWAS | String(255,0,0) | Welk bolgewas er aanwezig is - Nullable: True Default: None |
| DATUMAANPLANTING | Date(8,0,0) | Datum aanplanting - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| HMBEGIN | Float(,25,10) | Hectometrering begin berm - Nullable: True |
| HMEIND | Float(,25,10) | Hectometrering eind berm - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| STREEFBEELD | String(255,0,0) | Streefbeeld begroeiing - Nullable: True Default: None |
| TALUD | String(255,0,0) | Of berm op Talud ligt - Nullable: True Default: None |
| TALUDVERHOUDING | String(255,0,0) | Talud verhouding - Nullable: True Default: None |
| BERMFUNCTIE | String(255,0,0) | Berm functie, keuzelijst [BERM\_FUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| GRONDSOORT | String(255,0,0) | Grondsoort, keuzelijst [GRONDSOORT] - Nullable: True Default: None |
| ZAADMENGSEL | String(255,0,0) | Zaadmengsel, keuzelijst [ZAADMENGSEL] - Nullable: True Default: None |
| DATUMAANPLANTINGGESCHAT | String(255,0,0) | Indicatie of datum aanplanting geschat is - Nullable: True Default: None |
| OEVERVAK | String(255,0,0) | FK naar oevervak\_v - (als berm langs vaarweg ligt) - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None - Nullable: True Default: None |
| SITUERING | String(255,0,0) | Situering conform CROW, keuzelijst [SITUERING] - Nullable: True Default: None |
| JAARAANLEG | SmallInteger(0,10,0) | Jaar aanleg van de weg - Nullable: True |
| VERHARDINGCATEGORIE | String(255,0,0) | Verharding categorie conform CROW, keuzelijst [VERHARDING\_CATEGORIE] - Nullable: True Default: None |
| VERHARDING | String(255,0,0) | Verharding object conform CROW, keuzelijst [VERHARDING] - Nullable: True Default: None |
| GEBRUIKSFUNCTIE | String(255,0,0) | Gebruiksfunctie conform CROW, keuzelijst [GEBRUIKSFUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(,25,10) | Oppervlakte van het wegvakonderdeel (m2, 2 decimalen) - Nullable: True |
| WEGVAK | String(255,0,0) | FK naar wegvak\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.ongeclassificeerdObject\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** IMGeo BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:**
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Object waarvoor geen bronhouder aangewezen is en/of dat niet nader is geclassificeerd.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| GLOBALID | Guid(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.overbruggingsdeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** IMGeo BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Onderdeel van een beweegbare of vaste verbinding tussen twee punten, die door water, een weg of anderszins gescheiden zijn, dat essentieel is voor de constructie .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| TYPEOVERBRUGGINGSDEEL | String(50,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeOBD] - Nullable: True Default: None |
| HOORTBIJTYPEOVERBRUGGING | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [hoortBijTypeOverbrugging] Nullable: True Default: None |
| ISBEWEEGBAAR | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: None |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOBD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | Guid(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.overigBouwwerk\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Nee
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Met de aarde verbonden duurzaam bouwwerk, dat niet valt onder de definities van een pand of kunstwerk. **LET OP:** De vlakgeometrie van Abri wordt in dit objecttype opgenomen en NIET als puntobject in Straatmeubilair. Ondanks dat dit objecttype in de featuredataset Opdelend zit, hoeven deze objecten niet opdelend te zijn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeOBWVlak] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecOBWVlak] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANT | String(255,0,0) | Naam vd Fabrikant - Nullable: True Default: None |
| AFMETINGEN | String(255,0,0) | ToDo - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | Float(0,10,3) | Lengte in Meters, 2 decimalen - Nullable: True |
| BREEDTE | Float(0,10,3) | Breedte in Meters, 2 decimalen - Nullable: True |
| KWALITEITSNIVEAU | String(255,0,0) | Kwaliteitsniveau [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| RECLAME\_GEEXPLOITEERD | String(1,0,0) | Ja/Nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| RECLAME\_EXPLOITANT | String(255,0,0) | Naam vd Reclame exploitant - Nullable: True Default: None |
| RECLAME\_GEEXPL\_ZWARTELIJST | String(10,0,0) | Ja/Nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| RECLAME\_HOOGTE | String(1,0,0) | Hoogte in Meters, 2 decimalen - Nullable: True Default: None |
| RECLAME\_BREEDTE | String(1,0,0) | Breedte in Meters, 2 decimalen - Nullable: True Default: None |
| RECLAME\_VERLICHTING | String(1,0,0) | Ja/Nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| RECLAME\_TYPE | String(255,0,0) | Type reclame - Nullable: True Default: None |
| ZITMEUBILAIR\_AANW | String(1,0,0) | Zitmeubilair aanwezig Ja/Nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| VERLICHTING\_AANW | String(1,0,0) | Verlichting aanwezig Ja/Nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| VERLICHTING\_TYPE | String(255,0,0) | Type verlichting (led/../) - Nullable: True Default: None |
| VERLICHTING\_FABRIKANT | String(255,0,0) | Naam van de verlichtingsfabrikant - Nullable: True Default: None |
| ZONNEPANEEL | String(1,0,0) | Zonnepaneel aanwezig Ja/Nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.pandHuisnummerreeks\_t

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** conform BAG
* **Geometrie:** Annotatie
* **Definitie:** Bevat de reeks nummeraanduidingen behorend bij het pand ten behoeve van visualisatie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(0,38,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| FEATUREID | Integer(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| ZORDER | Integer(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| ANNOTATIONCLASSID | Integer(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| ELEMENT | Blob(0,0,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| SYMBOLID | Integer(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| STATUS | SmallInteger(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: 0 |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| TEXTSTRING | String(255,0,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| FONTNAME | String(255,0,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| FONTSIZE | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| BOLD | SmallInteger(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| ITALIC | SmallInteger(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| UNDERLINE | SmallInteger(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| VERTICALALIGNMENT | SmallInteger(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| HORIZONTALALIGNMENT | SmallInteger(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| XOFFSET | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| YOFFSET | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| ANGLE | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| FONTLEADING | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| WORDSPACING | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| CHARACTERWIDTH | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| CHARACTERSPACING | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| FLIPANGLE | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| OVERRIDE | Integer(0,10,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIEBAGVBOLAAGSTEHNR | String(16,0,0) | Beschrijving - Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIEBAGVBOHOOGSTEHNR | String(16,0,0) | Beschrijving - Nullable: True Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Beschrijving - Nullable: False Default: None |
| GLOBALID | Guid(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,10,0) | Beschrijving: - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.pand\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** conform BAG
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Een PAND is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| IDENTIFICATIEBAGPND | String(16,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: False |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | BGT, Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| GLOBALID | Guid(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.scheiding\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 15 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Kunstmatig, meestal lineair obstakel met een werende functie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeSHDVlak] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecSHDVlak] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Omschrijving - Nullable: True Default: None |
| FUNDERING | String(255,0,0) | Fundering - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |
| HOOGTE | SmallInteger(0,10,0) | Hoogte (eenheid? TODO) - Nullable: True |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| FABRIKANT | String(255,0,0) | Fabrikant - Nullable: True Default: None |
| GARANTIECERTIFICAAT | String(255,0,0) | Garantie certificaat aanwezig - Nullable: True Default: None |
| MATERIAALTYPE | String(255,0,0) | Materiaalkeuze, keuzelijst [MATERIAALTYPE] - Nullable: True Default: None |
| FOTO | String(255,0,0) | Verwijzing naar een Foto - Nullable: True Default: None |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.tunneldeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** IMGeo BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 5 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Onderdeel van een kunstmatig aangelegde, kokervormige onderdoorgang dat essentieel is voor de constructie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: False Default: -1.0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecTND] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.waterdeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 25 cm
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Kleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| BGTPLUSTYPE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [typeWTD] Nullable: False Default: None |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecWTD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| OPMERKING | String(3000,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| BREEDTEINSTEKEN | String(255,0,0) | Breedte tussen de twee kanten daar waar er een knik is tussen land en slootkant in meters (< 6 m of > 6 m), keuzelijst [BREEDTE\_INSTEKEN] - Nullable: True Default: None |
| ZIJDE | String(255,0,0) | Zijde van kanaal, keuzelijst [ZIJDE] - Nullable: True Default: None |
| AANLEGJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Aanlegjaar - Nullable: True |
| BREEDTENATPROFIEL | Float(0,25,10) | Breedte tussen de twee kanten van het water in centimeters - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| GEWENSTEDIEPTE | Float(0,25,10) | Gewenste diepte van de waterloop in centimeters - Nullable: True |
| HMBEGIN | Float(0,25,10) | Begin Hectometrering - Nullable: True |
| HMEIND | Float(0,25,10) | Eind Hectometrering - Nullable: True |
| HYDRAULISCHPROFIEL | String(255,0,0) | Verwijzing naar het Hydraulisch profiel - Nullable: True Default: None |
| KEURMAAT | Float(0,25,10) | Minimale breedte volgens het Waterschap in centimeters - Nullable: True |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte - Nullable: True |
| NAUTISCHPROFIEL | String(255,0,0) | Verwijzing naar het Nautisch profiel - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDTWEEKANTE | String(255,0,0) | Indicatie of alleen de eigen kant van de waterloop onderhouden moet worden of ook de overkant (veelal in ander eigendom) - Nullable: True Default: None |
| VAARWEGDEELTRAJECT | String(255,0,0) | FK naar vaarwegdeeltraject\_v - Nullable: True Default: None |
| CAT\_WATERLOOP | String(255,0,0) | Categorie waterloop, keuzelijst [CAT\_WATERLOOP] - Nullable: True Default: None |
| JAAR\_PLAATSING\_AANLEG\_GESCHAT | String(1,0,0) | Jaar plaatsing of aanleg is geschat: ja of nee : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| BODEMHOOGTE | Float(0,25,10) | Hoogte t.o.v. NAP - Nullable: True |
| LEVENSVERWACHTING | SmallInteger(0,10,0) | Levensverwachting - Nullable: True |
| BIJZONDEREWAARDE | String(255,0,0) | Indicatie van bijzondere waarde - Nullable: True Default: None |
| OPMERKINGMBTONDERH | String(255,0,0) | Opmerking mbt onderhoud - Nullable: True Default: None |
| PEILVAST | Float(0,25,10) | Vaste peil - Nullable: True |
| PEILWINTER | Float(0,25,10) | Winter peil - Nullable: True |
| PEILZOMER | Float(0,25,10) | Zomer peil - Nullable: True |
| PLANJAAR | SmallInteger(0,10,0) | Planjaar - Nullable: True |
| RESTLEVENSDUUR | SmallInteger(0,10,0) | Restlevensduur - Nullable: True |
| VERKANTINGTALUD | String(255,0,0) | TODO - Nullable: True Default: None |
| WATERBREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte Natte profiel in meters (2 decimalen)- Nullable: True |
| SLOOTVEGETATIE | String(1,0,0) | Slootvegetatie dient verwerkt te worden: Ja/Nee. : keuzelijst [jaNee] Nullable: True Default: N |
| WATERDIEPTE | Float(0,25,10) | TODO - Nullable: True |
| WATERSCHAP | String(255,0,0) | Naam Waterschap, keuzelijst [WATERSCHAP] - Nullable: True Default: None |
| OPPERVLAKTE | Float(0,25,10) | Oppervlakte van de waterloop (m2, 2 decimalen) - Nullable: True |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.wegdeelKruin\_l

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** afgeleid van object waar kruinlijn bij hoort
* **Geometrie:** Lijn
* **Definitie:** Lijngeometrie van de hoogstgelegen begrenzing van een kunstmatig aangelegd en onderhouden helling. Let op: Kruinlijnen zijn gerelateerd aan hun respectievelijke objecten middels een relatie op IDENTIFICATIE met IDENTIFICATIE \*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | FK naar wegdeel\_v - Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |

## AREAALDATA.wegdeelPerron\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm (NB, groter dan BGT)
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Kleinste functioneel onafhankelijk stuk van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land. **LET OP:** In dit objecttype worden die delen van een BGT Voetpad opgenomen die als perron bij een bushalte in gebruik zijn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenWGDP] Nullable: False Default: None |
| FUNCTIE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [functieWGD] Nullable: False Default: None |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| PERRONIDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Halte identificatie conform NDOV QUAY - Nullable: True Default: None |
| VERLICHTING\_AANW | String(1,0,0) | Verlichting aanwezig : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| TOV | String(1,0,0) | Voldoet aan richtlijnen TOV : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| GLADHEIDSBESTRIJDING | String(1,0,0) | Gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| GLADHEIDSBESTRIJDING\_PARTIJ | String(255,0,0) | Naam van de uitvoerende organisatie Gladheidsbestrijding - Nullable: True Default: None |
| VERWARMING\_AANW | String(1,0,0) | Verwarming aanwezig : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| MATERIAAL | String(255,0,0) | Materiaaltpye Perron - Nullable: True Default: None |
| BLINDEGELEIDESTR\_AANW | String(1,0,0) | Blindegeleidestrook aanwezig : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| HOOGTE | Float(0,10,3) | Hoogte in Meters, 2 decimalen - Nullable: True |
| LENGTE | Float(0,10,3) | Lengte in Meters, 2 decimalen - Nullable: True |
| BREEDTE | Float(0,10,3) | Breedte in Meters, 2 decimalen - Nullable: True |
| HEKWERK\_AANW | String(1,0,0) | Hekwerk aanwezig : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| HALTEPAAL\_AANW | String(1,0,0) | Haltepaal aanwezig : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| AANPASSING\_VISUEEL\_BEPERKTEN | String(1,0,0) | Aanpassing visueel beperkten : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| MARKERING\_PERRONRAND | String(1,0,0) | Markering perronrand : Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| NIVEAU | SmallInteger(0,3,0) | ToDo - Nullable: True |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| MAST | String(255,0,0) | FK naar mastDraagconstructie\_p - Nullable: True Default: None |

## AREAALDATA.wegdeel\_v

$ Feature dataset: Opdelend

* **BGT inhoud:** Ja
* **Herkomst Definitie:** BGT
* **Positionele nauwkeurigheid:** 7,5 cm (NB, groter dan BGT)
* **Geometrie:** Vlak
* **Definitie:** Kleinste functioneel onafhankelijk stuk van een NEN 3610 Weg met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties en primair bedoeld voor gebruik door weg-, spoor- en vliegverkeer te land.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KOLOM | TYPE | DEFINITIE |
| FYSIEKVOORKOMEN | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [fysiekVoorkomenWGD] Nullable: False Default: None |
| FUNCTIE | String(50,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [functieWGD] Nullable: False Default: None |
| OPTALUD | String(1,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: N |
| IDENTIFICATIE | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat: bevat indien van toepassing BGT/IMKL ID in format 'nl.imgeo/imkl.bronhouderscode.LokaalID' of anders: '00000'.LokaalID - Nullable: True Default: None |
| STATUS | String(10,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [status](#status) Nullable: False Default: :bestaand |
| BRONHOUDER | String(5,0,0) | BGT, De bronhoudercode van het object, keuzelijst [bronhouder] - Nullable: False Default: None |
| INONDERZOEK | String(1,0,0) | BGT, Een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van het betreffende object: Ja/Nee, keuzelijst [jaNee] Nullable: False Default: N |
| RELATIEVEHOOGTELIGGING | SmallInteger(0,10,0) | BGT, Aanduiding voor de relatieve hoogte van het object - Nullable: False Default: 0 |
| TIJDSTIPREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| EINDREGISTRATIE | Date(8,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| LV\_PUBLICATIEDATUM | Date(8,0,0) | BGT, Tijdstip waarop deze instantie van het object is opgenomen in de Landelijke Voorziening - Nullable: True |
| BERICHT\_ID | String(128,0,0) | Beschrijving - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE | Geometry(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Length | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| SHAPE\_Area | Double(0,0,0) | Beschrijving: - keuzelijst [] Nullable: True Default: None |
| TYPESPEC | String(255,0,0) | Nadere typering van het object, keuzelijst [typeSpecWGD] - Nullable: True Default: None |
| VERWERKINGSSTATUS | String(255,0,0) | Status van de gegevens, keuzelijst [VERWERKINGSSTATUS] - Nullable: False Default: Nieuw |
| OBJECTID | OID(38,0,0) | Interne ID ArcGIS - Nullable: False |
| GLOBALID | GlobalID(38,0,0) | Global Unique Identifier - Nullable: False |
| GISIB\_ID | Integer(0,10,0) | ID beheer openbare ruimte (GISIB) - Nullable: True |
| AD\_ID | String(255,0,0) | Uniek identificatienummer voor het object dat onveranderlijk is zolang het object bestaat in Areaaldata: in format 'AD.[GUID]' - Nullable: False Default: None |
| OBJECTBEGINTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder is ontstaan - Nullable: True |
| OBJECTEINDTIJD | Date(8,0,0) | Datum waarop het object bij de bronhouder niet meer geldig is - Nullable: True |
| CREATED\_USER | String(255,0,0) | Naam van gebruiker die de rij heeft aangemaakt - Nullable: True Default: None |
| CREATED\_DATE | Date(8,0,0) | Aanmaakdatum - Nullable: True |
| LAST\_EDITED\_USER | String(50,0,0) | Naam van gebruiker die de laatste mutatie heeft doorgevoerd - Nullable: True Default: None |
| LAST\_EDITED\_DATE | Date(8,0,0) | Datum van de laatste mutatie - Nullable: True |
| BEHEERDER | String(255,0,0) | Beheerder van het object, keuzelijst [BEHEERDER] - Nullable: True Default: None |
| ONDERHOUDER | String(255,0,0) | Onderhouder van het object, keuzelijst [ONDERHOUDER] - Nullable: True Default: None |
| EIGENAAR | String(255,0,0) | Eigenaar van het object, keuzelijst [INSTANTIE] - Nullable: True Default: None |
| DATALEVERANCIER | String(255,0,0) | Leverancier van de data - Nullable: True Default: None |
| BREEDTE | Float(0,25,10) | Breedte van het wegvakonderdeel (m, 2 decimalen) - Nullable: True |
| COMFORT | String(255,0,0) | Comfort waarde - Nullable: True Default: None |
| COMFORT\_DATE | Date(8,0,0) | Datum comfort meting - Nullable: True |
| DEFLECTIE | String(255,0,0) | Deflectie waarde - Nullable: True Default: None |
| DEFLECTIE\_DATE | Date(8,0,0) | Datum deflectie meting - Nullable: True |
| OMSCHRIJVING | String(255,0,0) | Extra toelichting - Nullable: True Default: None |
| KOMGRENS | String(255,0,0) | Komgrens - Nullable: True Default: None |
| WEGTYPE | String(255,0,0) | Wegtype, keuzelijst [WEGTYPE] - Nullable: True Default: None |
| WEGINDELING | String(255,0,0) | Wegindeling, keuzelijst [WEGINDELING] - Nullable: True Default: None |
| JAARAANLEG | SmallInteger(0,10,0) | Jaar aanleg van de weg - Nullable: True |
| JAARCONSERVEREN | SmallInteger(0,10,0) | Jaar van conservering - Nullable: True |
| JAARDEKLAAG | SmallInteger(0,10,0) | Jaar deklaag gelegd - Nullable: True |
| JAARHERSTRATEN | SmallInteger(0,10,0) | Jaar Herbestrating gelegd - Nullable: True |
| JAARVERNIEUWEN | SmallInteger(0,10,0) | TODO - Nullable: True |
| LANGSONVLAKHEID | String(255,0,0) | Langsonvlakheid meting - Nullable: True Default: None |
| LANGSONVLAKHEID\_DATE | Date(8,0,0) | Datum langsonvlakheid meting - Nullable: True |
| DWARSONVLAKHEID | String(255,0,0) | Dwarsonvlakheid meting - Nullable: True Default: None |
| DWARSONVLAKHEID\_DATE | Date(8,0,0) | Datum dwarsonvlakheid meting - Nullable: True |
| INSPECTEUR | String(255,0,0) | Inspecterende partij spoorvorming, langsonvlakheid, dwarsonvlakheid - Nullable: True Default: None |
| LENGTE | SmallInteger(0,10,0) | Lengte van het wegvakonderdeel (hele meters) - Nullable: True |
| LENGTEVOEGEN | SmallInteger(0,10,0) | Lengte van de voegen (m) - Nullable: True |
| OPPERVLAKTE | Float(,25,10) | Oppervlakte van het wegvakonderdeel (m2, 2 decimalen) - Nullable: True |
| SPOORVORMING | String(255,0,0) | Spoorvorming meting - Nullable: True Default: None |
| SPOORVORMING\_DATE | Date(8,0,0) | Datum spoorvorming meting - Nullable: True |
| GEBRUIKSFUNCTIE | String(255,0,0) | Gebruiksfunctie conform CROW, keuzelijst [GEBRUIKSFUNCTIE] - Nullable: True Default: None |
| SITUERING | String(255,0,0) | Situering conform CROW, keuzelijst [SITUERING] - Nullable: True Default: None |
| STROEFHEID | String(255,0,0) | Stroefheid meting - Nullable: True Default: None |
| STROEFHEID\_DATE | Date(8,0,0) | Datum stroefheid meting - Nullable: True |
| VERHARDING | String(255,0,0) | Verharding object conform CROW, keuzelijst [VERHARDING] - Nullable: True Default: None |
| VERHARDINGCATEGORIE | String(255,0,0) | Verharding categorie conform CROW, keuzelijst [VERHARDING\_CATEGORIE] - Nullable: True Default: None |
| WGV\_AFSTANDTOT | Float(0,25,10) | Wegvak, Aanduiding bij welk wegindexeringspaal (hectometerpaal) het inspectievak eindigt - Nullable: True |
| WGV\_AFSTANDVAN | Float(0,25,10) | Wegvak, Aanduiding bij welk wegindexeringspaal (hectometerpaal) het inspectievak begint - Nullable: True |
| WGV\_NUMMER | SmallInteger(0,10,0) | Wegvak, Wegvak nummer, uniek per weg - Nullable: True |
| HALTE | String(255,0,0) | FK naar halte\_v - Nullable: True Default: None |
| WEGVAK | String(255,0,0) | FK naar wegvak\_v - Nullable: True Default: None |
| TRAJECT | String(255,0,0) | FK naar traject\_v - Nullable: True Default: None |
| BESTEMMING | String(255,0,0) | Bestemming - Nullable: True Default: None |
| BRUG | String(255,0,0) | Brug TODO - Nullable: True Default: None |
| CONSTRUCTIE | String(255,0,0) | Constructie TODO - Nullable: True Default: None |
| HOOGTEBOVENNAP | Float(0,25,10) | HoogteBoven NAP (cm?) TODO - Nullable: True |
| LOOPDEK | String(255,0,0) | Loopdek Ja/Nee, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| VERLICHT | String(255,0,0) | VerlichtJa/Nee, keuzelijst [jaNeeOnbekend] Nullable: True Default: O |
| BESTEK | String(255,0,0) | Bestek, keuzelijst [BESTEK] - Nullable: True Default: None |
| HECTOMETER | String(255,0,0) | Hectometrering - Nullable: True Default: None |